化工新材料基地配套项目
竣工环境保护验收意见
2026年10月29日，中国石油化工股份有限公司茂名分公司成立化工新材料基地配套项目竣工环境保护验收工作组，组织召开竣工环境保护验收现场检查会。验收工作组由中国石油化工股份有限公司茂名分公司（建设单位）、茂名瑞派石化工程有限公司（设计单位）、中石化胜利建设工程有限公司（施工单位）、安徽万纬工程管理有限责任公司（工程监理单位）、广东环科技术咨询有限公司（环评报告编制单位）、广东众惠环境检测有限公司（验收监测及报告编制单位）的代表组成。验收工作组根据《化工新材料基地配套项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范及指南、项目环境影响报告表和批复等要求，现场核实了项目配套的废气、废水、噪声、固废等环境保护设施的建设与运行情况，查阅了相关验收资料，经认真讨论后形成了现场验收意见。验收意见如下：
工程建设的基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工新材料基地配套项目（以下简称“项目”）位于茂名市高新区乙烯厂内，项目中心地理坐标为东经110°58′0.484″，北纬21°34′27.336″，占地面积2967m2，总建筑面积243m2，新建一套循环水系统，用于处理来自5万吨/年POE装置、5万吨/年乙烯四聚制辛烯、实验基地等的循环冷却回水，处理能力为9000m3/h。
（二）建设过程及环保审批情况

中国石油化工股份有限公司茂名分公司委托广东环科技术咨询有限公司于2022年12月编制完成了《化工新材料基地配套项目环境影响报告表》，该项目环评报告表于2022年12月14日通过了茂名市生态环境局的审批，审批文号为：茂环(高新区)审〔2022〕7号。化工新材料基地配套项目于2023年9月开工建设，并已于2025年12月建设完成并投入试生产，生产设备及相关环保设施运行状况良好，从投运至调试过程中，无环境投诉、违法或处罚记录等，已具备验收条件。
中国石油化工股份有限公司茂名分公司委托广东众惠环境检测有限公司承担本项目竣工环境保护验收工作，广东众惠环境检测有限公司分别于2026年9月28日~30日和2026年10月9日~10日对项目废气、废水、噪声进行了竣工验收监测并出具监测报告。
（三）投资情况
本项目实际总投资3235.51万元，其中环境保护投资189万元，占实际总投资5.8%。
（四）验收范围

本次验收范围为中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工新材料基地配套项目的废气、废水、噪声、固体废物等环境保护设施。
项目变动情况
经现场调查、核实企业实际建设情况，本项目生产工艺、建设内容等与环评及批复一致，其他变动情况具体如下：

①本项目建设期间，项目所在中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工厂区由于实施乙烯提质改造项目新增占地导致厂界发生了变动，进而导致化工厂区厂界现状周边环境敏感目标分布情况发生了变动，但以上变动与本项目建设内容无关。

②本项目实际建设的生产设备相比环评报告主要减少了1台备用循环冷却水泵、1台高效纤维过滤器、2台气动隔膜式加药泵和2套加药装置，以及部分设备参数调整，均属于生产设备优化调整，以上变动不会导致生产规模的变动，且不会导致新增污染因子或污染物排放量增加。
③本项目实际使用的主要原辅材料缓蚀阻垢剂溶液、氧化性杀菌剂、非氧化性杀菌剂的种类和用量相比环评报告发生了变动，小苏打和氯化钙用量发生了变动，其中实际使用的氧化性杀菌剂调整为有机溴杀生剂，不再涉及危险化学品（三氯异氰尿酸），因此不再涉及氧化性杀菌剂废内包装袋危险废物的产生及处置，项目实际产生的废包装全部为一般药剂废包装，以上变动不会导致新增污染因子或污染物排放量增加。

根据《石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单（试行）》（环办〔2015〕52号），本项目变动内容不属于重大变动。

环境保护设施建设情况
（一）废气
产排情况：本项目运营期废气主要为冷却塔、循环水冷却系统释放废气。
治理措施：本项目通过加强设备维护、实施泄漏检测和修复制度，减少循环水场装置中各种换热器的VOCs泄漏，可有效减少挥发性有机废气的无组织排放。
（二）废水
产排情况：本项目运营期产生的废水主要为循环水场排污水（循环水排污水、过滤器反冲洗排水）。
治理措施：本项目循环水场排污水排入中石化茂名分公司化工厂区现有1500t/h污水处理场的化工除盐系统进行处理达标后，回用化工厂区循环水场，不外排。
（三）噪声
产排情况：本项目噪声主要为泵类、冷却塔、格栅除污机等设备产生的机械噪声。
治理措施：本项目选用低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，在循环水泵与管道连接处设可曲挠橡胶软接头，再经距离衰减，能有效减少噪声对周围声环境的影响。

（四）固体废物
产排情况：本项目产生的固体废物主要为一般药剂废包装、废纤维束、格栅收集物。
治理措施：本项目一般药剂废包装由专业回收单位处置，废纤维束交由一般固体废物处置单位处置，格栅收集物交由环卫部门处理。
（五）环境风险防范措施

本项目已根据环评要求落实相关环境风险防范措施，包括加强设备、管道的维护管理，避免发生管道破裂和渗漏现象；储药间等重点场所均设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修；储药间地面按防渗要求做好防渗工作。新修订的中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工厂区突发环境事件应急预案已于2025年11月19日在茂名市生态环境局完成了备案。
环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况
1、废气

监测结果表明，本项目厂界无组织排放的非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015，含2024年修改单）表7中企业边界浓度限值要求，厂区内无组织排放的非甲烷总烃满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3中无组织排放限值要求，达标排放。

2、废水

本项目循环水排污水、过滤器的反冲洗排水送至现有1500m3/h污水处理场的化工除盐系统处理，依托废水治理措施的处理效果良好。监测结果表明：化工除盐系统各类污染物的出水水质均满足《石油化工污水再生利用设计规范》（SH3173-2013）表5.2再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质控制指标要求，可回用化工厂区循环水场。

3、噪声

监测结果表明：本项目南厂界的噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，东、西、北厂界的噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，达标排放。项目周边敏感点噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求，区域声环境质量良好。
4、固体废物

经调查，本项目产生的固体废物妥善处置，不外排，可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定要求。
（二）污染物排放总量

根据《茂名市生态环境局关于化工新材料基地配套项目环境影响报告表的批复》（茂环(高新区)审〔2022〕7号）可知，本项目大气污染物总量控制指标为：VOCs:7.56t/a。

经核实，本项目废水不外排，不进行废水污染物总量控制指标评价；废气污染物的实际排放量为：VOCs:3.78t/a，可满足环评及批复总量控制指标要求。
工程建设对环境的影响
本项目废水、废气、噪声、固体废物，经采取相应环保措施后实现达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。

验收结论
化工新材料基地配套项目在实际建设过程中，按环境影响评价文件及其批复要求落实了相应的环境保护措施，验收合格，同意主体工程正式投入运营。
后续要求
（一）加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；
（二）按证依法排污，接受生态环境主管部门的监督管理。
验收人员信息

详见附表。

中国石油化工股份有限公司茂名分公司
2026年10月29日
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