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1总则

1.1编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规，提高中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称“茂名分公司”）建立健全环境事故应急处理体系，确保茂名分公司在炼油厂区一旦发生突发性重大安全事故或自然灾害，有可能引起重大环境污染时，使环境事件应急工作能做到快速启动，高效有序，忙而不乱，发挥整体救援效能，最大限度地减轻事故污染对环境造成的损失和影响，保护厂区周边的大气、水体、土壤等，避免对地方群众生产、生活造成不便，应紧急采取措施处理，避免事态扩大。

1.2编制依据

1.2.1国家环境保护法律法规及行政规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日起施行）；

（5）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2013年12月28日修订通过，自2014年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护令第17号，2011年5月1日起施行）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014年12月执行）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（11）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）；

（12）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行）。

1.2.2地方环境保护法规及行政规章

（1）《广东省环境保护条例》（2015年7月1日起施行）；

（2）《广东省建设项目环境保护管理条例》（广东省人大常委2012年7月26日第四次修正）；

（3）《广东省固体废物污染环境防治条例》（2012年7月26日第二次修正）；

（4）《广东省突发事件应对条例》（2010年7月1日起施行）；

（5）《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）；

（6）《广东省饮用水源水质保护条例》（2010年7月23日修正）；

（7）《广东省突发事件总体应急预案》（2011年10月13日起施行）；
（8）《广东省突发事件应急预案管理办法》（2008年9月1日起施行）；
（9）《广东省突发环境事件应急预案》（2012年10月29日起施行）；
（10）《广东省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（2013年11月11日起施行）；

（11）《广东省环境保护厅突发环境事件应急预案》（2013年11月11日起施行）；

（12）《茂名市突发环境事件应急预案》（茂府办〔2013〕57号）。

1.2.3技术规范和行业标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年6月8日修订）；
（3）《危险化学品名录（2015版）》；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（5）《环境空气环境质量标准》（GB3095-2012）；

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（7）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）

（8）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）；

（9）《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（11）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）。

（12）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（13）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（14）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；

（15）《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）；

（16）《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2015)；

（17）《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点》（试行2006年3月）；

（18）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048－2009）；
（19）《石油化工企业总体布置设计规范》（SH/T2002）；

（20）《石油化工工厂布置设计规范》（GB50984－2014）；
（21）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338－2007）；

（22）《中国石化重特大事件应急预案》（2015）。
1.2.4其他依据

（1）《中国石油化工股份有限公司茂名分公司油品质量升级改造工程环境影响报告书》（报批稿2010年10月）及其批复文件（环审[2010]406号）；

（2）《中国石油化工股份有限公司茂名分公司300万吨/年柴油加氢装置环境影响报告书》及其批复文件（粤环审[2014]195号）；

（3）《炼油厂区排水系统改造项目环境影响报告表》及其批复（茂环审[2015]37号）；

（4）《中国石油化工股份有限公司茂名分公司新建厂区危险废物暂存库（炼油分部）项目环境影响报告书》及其批复（茂环审[2015]46号）；

（5）《中国石油化工股份有限公司茂名分公司安全现状评价报告》（2015年6月）；
（6）《茂名市环境监测季报》（2016年第一季度）；

（7）《茂名市环境保护监测站监测报告》（茂环监委字（2016）第03-006号）；

（8）《茂名市环境保护监测站监测报告》（茂环监委字（2015）第11-045号）；

（9）2016年3月环保监测水质分析报表；

（10）茂名分公司提供的其它与本项目有关的材料。

1.3适用范围

本预案适用于茂名分公司炼油厂区及周边环境敏感区域内发生或可能发生的突发环境事件的预防预警、应急响应、应急处置和救援工作。超出本应急预案应急能力，则与上级应急预案及人民政府发布的其他应急预案衔接，当上级预案启动后，本预案作为辅助执行。

1.4工作原则

茂名分公司在突发环境事件应急处置工作中坚持“以人为本、减少危害，居安思危、预防为主，快速反应、协同应对，科学预防、高效处置”的原则。

（1）以人为本，减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。

（2）居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（3）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）科学预防，高效处置。鼓励环境应急相关科研工作，加大投入，重视专家在应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等，强化预防、预警工作，提高企业对突发环境事件的处置能力。

1.5应急预案体系

茂名分公司及下设分部均设有突发环境事件应对机构，根据炼油厂区突发环境事件等级的不同，制定不同级别的应急预案，茂名分公司炼油厂区突发环境事件应急预案体系由茂名分公司炼油厂区突发环境事件应急预案；炼油分部、热电分部、水务运行部突发环境事件应急预案；水体、大气、危废专项突发环境事件应急预案以及突发环境事件现场处置预案组成。茂名分公司炼油厂区突发环境应急预案为综合预案，指导茂名分公司应急工作的总体思路、程序和要求，主要体现战略性；水体、大气、危废应急预案为专项预案，规定所辖区域内环境应急工作的具体部署和方式方法，主要体现战术性；突发环境事件现场处置预案说明应急处置现场的操作步骤和内容，主要体现可操作性。环境应急预案分级启动，启动下一级预案的同时上一级预案进行预警，上一级预案启动时，下一级单位配合上一级单位进行预案执行，当突发环境事件的影响超过茂名分公司应对能力时，依托茂名分公司上级单位中国石油化工股份有限公司的应急预案。

茂名分公司炼油厂区突发环境事件应急预案体系见图1.5-1：
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图1.5-1  茂名分公司炼油厂区突发事件应急预案体系

1.6事件分级

参考《国家突发环境事件应急预案》以及《广东省突发环境事件应急预案》中的环境污染事件分级标准，根据《中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油环境风险评估报告》中的环境污染事件分类，结合企业的实际情况，制定企业突发环境事件分级标准。按照突发事件性质、社会危害程度、可控性和影响范围，突发环境事件分为一般突发环境事件（Ⅳ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）和特别重大突发环境事件（Ⅰ级）。

表1.6-1  突发环境事件分级原则

	特别重大突发环境事件

（Ⅰ级）
	（1）因环境污染直接导致10人以上死亡，或100人以上中毒、受伤的；或因环境事件需疏散、转移群众50000人以上的；

（2）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上，使当地经济、社会活动受到重大影响的；

（3）因环境污染，造成河流、湖泊、水库及海域水质严重污染，后果严重；或影响集中式饮用水水源地水质，导致供水中断的；

（4）因环境污染持续，造成跨境环境污染的；

（5）因环境污染对自然保护区、渔业保护区、风景名胜区等敏感目标产生严重影响或生态破坏的；

	重大突发环境事件

（Ⅱ级）
	（1）因环境污染直接导致3~10人死亡，或50~100人中毒、受伤的；或因环境事件需疏散、转移群众10000~50000人的；

（2）因环境污染造成直接经济损失2000万元~1亿元的，使当地经济、社会活动受到较大影响的；

（3）因环境污染，影响河流、湖泊、水库及海域水质，污染程度较大；或影响集中式饮用水水源地水质，或导致取水中断的；

（4）因环境污染持续超过24小时的，或造成跨区域环境污染的；

（5）因环境污染对自然保护区、渔业保护区、风景名胜区等敏感目标产生较大影响或生态破坏的；

	较大突发环境事件

（Ⅲ级）
	（1）因环境污染直接导致3人以下死亡，或50人以下中毒、受伤的；或因环境污染需疏散、转移群众5000~10000人的；

（2）因环境污染造成直接经济损失500~2000万元，使当地经济、社会活动受到一定影响的；

（3）因环境污染，影响或可能影响河流、湖泊、水库及海域水质的，但污染程度较小的、可及时处置，未影响饮用水水源地正常取水的；

（4）因环境污染持续不超过24小时的，或不会造成跨区域环境污染的；

（5）因环境污染对自然保护区、渔业保护区、风景名胜区等敏感目标产生轻微影响或生态破坏的；

	一般突发环境事件（Ⅳ级）
	分级标准在较大突发环境事件（Ⅲ级）以下的环境污染事件为一般突发环境事件（Ⅳ级）。


2基本情况

2.1炼油厂区基本情况

2.1.1企业概况
茂名分公司隶属于中国石油化工集团公司，创建于1955年，是国有特大型综合石化企业。茂名分公司共设6个二级单位，分别为炼油分部、化工分部、热电分部、水务运行部、铁运分部及港口分部。茂名分公司两大厂区为炼油厂区及化工厂区，炼油厂区位于茂名市区西北侧，占地400公顷，炼油厂区内有炼油分部、热电分部及水务运行部，原油一次加工能力超过1800万吨/年。化工厂区位于茂名市区东南侧，占地300公顷，化工厂区内有化工分部、热电分部及水务运行部，乙烯生产能力100万吨/年。茂名分公司年销售收入超过1000亿元，年上缴税金超过200亿元，是广东省著名的纳税大户。茂名分公司的基本信息如表2.1-1所示。
表2.1-1  茂名分公司基本情况
	序号
	项目
	内容

	1
	单位名称
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司

	2
	组织机构代码
	91440900722484553D

	3
	法定代表人
	余夕志

	4
	单位所在地
	广东省茂名市茂南区双山四路9号

	5
	中心经度、纬度
	炼油厂区：E：110°53'13"  N：21°40'43'

	6
	所属行业类别
	C25 石油加工、炼焦

	7
	建厂年月
	炼油厂区：1955年5月

	8
	最新改扩建年月
	2014年1月

	9
	主要联系方式
	13828685908

	10
	联系人
	杜青林

	11
	经营范围
	石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、应用咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	12
	厂区面积
	炼油厂区：400公顷

	13
	从业人数
	7000人


2.1.2炼油厂区概况

茂名分公司炼油厂区位于茂名市区西北侧，占地400公顷，现有员工约2745人。炼油厂区内包括炼油分部现有的17个生产车间，包括联合一、二、三、四、五、六、七、八车间、润滑油一、二车间、重整车间、煤制氢车间、装油车间、输油车间、沥青车间、包装车间、仪表车间以及辅助的茂名石化热电分部（以下简称“热电分部”）、水务运行部。茂名分公司2010年对炼油厂区全厂排水管网进行整合改造，对全厂污水管网系统进行了重新梳理和优化调整，调整后共包括

炼油分部的设计生产能力包括：常减压蒸馏1800万t/a；催化裂化460万t/a；柴油加氢760万t/a；加氢裂化350万t/a；渣油加氢200万t/a；蜡油加氢180万t/a；煤油加氢120万t/a；延迟焦化200万t/a；硫磺回收36万t/a；污水汽提370万t/a，主要产品有液化石油气、汽油、煤油、柴油、重油、沥青、溶剂油、芳烃、石蜡、润滑油、硫磺、石油焦、液氨等58个品种。
热电分部是茂名分公司下属的二级单位，原称“茂名石化分公司动力厂”，2014年11月29日专业管理专业重组后更名为“茂名石化热电分部”。热电分部主要承担向炼油、化工装置提供电、蒸汽等动力能源。炼油厂区动力系统包括2×310吨/时+410吨/时CFB锅炉、3×5万千瓦/时汽轮发电机组和烟气脱硫脱硝装置。

水务运行部是茂名分公司下属的二级单位，承担炼油、化工两厂区新鲜水、循环水和化学水的生产供应，生产废水及雨水的收集、处理和排放工作。炼油厂区排水系统包括含油污水系统、含盐含碱污水系统、含硫污水系统、清净废水系统、催化烟气脱硫脱硝废水系统、雨水系统、事故水系统和回用水系统。
2.1.3炼油厂区地理位置及周边关系

茂名分公司炼油厂区位于广东省茂名市茂南区，中心经纬度为东经：110°53’13’’度；北纬：21°40’43’’度。厂址西距湛江市120km，东距广州市450km，距水东港油码头37km。具体地理位置见下图2.1-1。
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图2.1-1 炼油厂区地理位置图

茂名分公司炼油厂区东北侧紧邻中国石化润滑油茂名分公司生产厂区；西侧紧邻茂名顺和石化有限公司；西南侧紧邻茂名热电厂；北侧为茂名西南石化设备厂、茂名华粤华信石化。炼油厂区与周边企业关系见图2.1-2。
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图2.1-2 炼油厂区与周边企业关系图

表2.1-2 炼油厂区周边企业一览表

	序号
	企业名称
	方位
	距离（米)
	人数
	联系人
	联系电话

	1
	中国石化润滑油茂名分公司

生产厂区
	东北侧
	紧邻
	652
	叶丽
	

	2
	茂名碳素总厂
	东北侧
	500
	647
	刘跃生
	

	3
	茂名石化矿业有限公司
	东北侧
	700
	600
	王沛明
	

	4
	广东新华粤石化股份有限公司（特种蜡厂）
	南侧
	60
	300
	邱锋
	

	5
	茂名热电厂
	西南侧
	紧邻
	50
	胡效雷
	

	6
	茂名市大地丰肥业有限公司
	西南侧
	770
	-
	叶亚新
	

	7
	茂名市中冠润滑油化工厂
	西南侧
	1100
	70
	李超波
	

	8
	茂名顺和石化有限公司
	西侧
	紧邻
	-
	陈安
	

	9
	茂名市天桥水泥厂
	西北侧
	380
	200
	梁远祯
	

	10
	茂名实华东油化工有限公司
	西北侧
	600
	-
	孙晶磊
	

	11
	茂名石化胜利水泥有限公司
	西北侧
	640
	200
	白福国
	

	12
	茂名西南石化设备厂
	北侧
	紧邻
	20
	杨祖刚
	

	13
	茂名华粤华信石化
	北侧
	紧邻
	-
	阚一群
	

	14
	广东众和化塑有限公司
	北侧
	300
	3500
	康罗进
	

	15
	广东公制标准件实业有限公司
	北侧
	690
	500
	王先生
	


2.1.4炼油厂区总平面布置图

茂名分公司炼油厂区生产装置及辅助生产设施由厂区东西干道（3#路、5#路、7#路）分隔成三大区域。

（1）南部区域：7#路以南布置了2#催化裂化装置、1#加氢裂化装置、2#加氢裂化装置、4#柴油加氢、4#催化裂化装置、1＃S-Zorb装置、2＃S-Zorb装置、1#汽油加氢装置、3#柴油加氢装置、航煤加氢装置、干气提浓富乙烯气装置及柴油罐区、航煤罐区、灯油罐区、重柴罐区、乙烯原料罐区（包括石脑油、轻柴油和尾油）五个罐区、轻油装车台、1＃空压站、消防中心、南循环水场、南110KV总变、污水处理场、质检室。

（2）中部区域：7#路以北5#路以南布置了2#苯抽提装置、1#常减压装置、1#和2#两套延迟焦化装置、煤制氢装置、动力厂CFB锅炉等装置以及装置配套的罐容不等的七个罐区，二个重油罐区、火炬设施布置在西部。

5#路以北3#路以南布置了1#连续重整装置、150万吨/年连续重整装置、5#常减压装置、轻重二系列润滑油装置、丙烷脱沥青装置、3#催化裂化装置、4#常减压蒸馏（包括轻烃回收）装置、3#制氢装置、2#柴油加氢装置、渣油加氢装置、汽油罐区、气柜、西循环水场等。
（3）北部区域：3#路以北布置了西110KV总变、石蜡成型、润滑油装车台、重整中间罐区、空分装置（停）、三催化组份罐区、酸性水汽提及硫磺回收装置、润滑油罐区（2个）、组份罐区、球罐区。

最北部布置了3#常减压装置、重油催化裂化装置及气体分离装置、循环水场、水处理站、化学水站、第二套双塔汽提、北110KV总变等。

（4）厂区铁路：厂区铁路从厂区西部进入，分4条专用线达到装卸区，进行装卸车作业。

（a）南部专用线到轻油装车台，有装车线、行车线5条；

（b）茂名热电厂专用线中去沥青装车场、重油装车台3条装车线；

（c）沥青、焦化、润滑油专用线沥青装车线：双线4条装车线，其中1条去罐区；焦化装车线：其中1条去沥青包装场，1条去焦化装车场，其中有3条去两套焦化装焦场，另2条装卸其它物资；润滑油装车线：4条去润滑油装车台，1条去苯装车台。

炼油厂区现状平面布置图见图2.1-3。

图2.1-3 炼油厂区现状平面布置图

2.2区域自然环境概况

2.2.1地理位置

茂名市地处广东省西南部，现辖茂南区和电白区，并代管高州市、化州市和信宜市。茂南区位于东经110°44’～55’，北纬21°32’～49’之间，茂名市城区位于茂南区中部，距离湛江市120km，距离广州市450km。茂名分公司炼油厂区位于茂名市城区的西北部，占地面积400公顷。

2.2.2地形地貌

茂名市地质经历早古生代震旦纪和寒武纪，晚生代泥盆纪和石炭纪，以及新生代第三纪等地壳运动，造成了复杂的地层结构和断裂构造，生成多种矿藏，形成倚山面海，东北高西南低的地形地貌。

茂名盆地位于湛江——韶关新华夏构造带的南端，著名的吴川——四会大断裂及官桥断裂之间，盆地走向为北西～东南。西起化州市连介，东至茂港区羊角，北始高州市高城，南止茂南区公馆，长约44km，宽15km,面积约600km2。茂南区位于茂名盆地的南部，属平原地带，海拔高度在25～70m之间，呈缓坡起伏，坡度一般3%以下，间有5～10%，丘陵高度较小。地质由沉积岩和风化壳组成，在其上发育的土壤为红壤，植被多为人工林或野生灌木、芒草等。

茂名市城区地势平坦，海拔高度在20～25m之间，小东江和白沙河两岸为冲积河谷平原，由近代沉积物堆积而成，经过人们长期的利用改造形成耕作土，按其成土母质的不同，可分为砂质土、砂泥土和黑泥土。

2.2.3气候类型

茂名市位于广东省的西南部，地处北回归线以南，濒临南海，属南亚热带季风海洋性气候。据茂名市气象台多年资料统计，年平均气温23.0℃，绝对最高气温37.8℃，绝对最低气温1.7℃；年平均降雨量为1748.7mm，月最大降雨量为672.1mm，日最大降雨量为311.7mm，时最大降雨量为124.1mm，十分钟最大降雨量为32.5mm，历年平均降雨天数为153天，雨量集中在每年的4～9月，占全年雨量的82.8%；年平均相对湿度为81.4%，夏季平均相对湿度为83%，冬季平均相对湿度为77%；年日照时数为1913.1小时，日照百分率42%，总云量年均值为6.7，低云量为5.2。

地区全年风向以ESE、E和ES三个方位最多，风向频率达42.4%，冬季因受北方气流的影响，常出现西北风，全年NW和NNW两个风向方位频率为11.97%。年平均风速为2.6m/s，8级以上大风的年平均发生次数为5.1次，夏秋季节常受台风侵害，年平均台风影响次数为2.76次。
该地区属多雷区，历年最多雷电日数为115天，最少为58天，平均81天。无霜期为365天，全年无降雪和冰冻。
2.2.4水文条件

茂名市多年平均降雨量1748.7mm，年径流和降雨量在地理分布上相似，自西南向东北递增，多年平均径流深为961mm，相应径流量110亿立方米，另有过境客水约8亿立方米，多年平均径流模数为30.5升/秒·平方公里。年径流深变化范围在600mm~1800mm之间。

茂名市集水面积100平方公里以上的河流有39条，属鉴江水系的28条（主要包括鉴江干流、罗江、袂花江、曹江、大井河、小东江、陵江等），珠江水系的9条（主要包括黄华江、罗定江），独流出海的2条。

鉴江是粤西沿海最大的河流，支流众多，穿流市境，先后汇入干流，构成叶脉状的鉴江水系。流域面积9464平方公里，其中市境内集水面积8019平方公里（另675平方公里在广西、770平方公里在湛江吴川）,占全市总面积的70％，1985年，鉴江流域在市境内有耕地218万亩，占全市总耕地78.18％，有人口324万人，占全市人口76.24％。鉴江干流先后绕信宜、高州、化州等县城而过。鉴江二级支流小东江，穿流茂名城区。

鉴江水系在茂名市境内主要是鉴江干流，在市内的鉴江一级支流有罗江、袂花江、曹江、大井河，二级支流有小东江、陵江等。

鉴江发源于信宜市东镇镇的虎豹坑，流经信宜、高州、化州、吴川四市，从吴川的黄坡镇入南海。鉴江干流全长232公里，河宽50～250米，河水深0.5～3.0米，在茂名市境内长186公里，坡降0.374‰，流域面积9464平方公里，历史最大洪峰流量5850米3/秒，历年平均流量166.6米3/秒。

罗江，是鉴江最大的一级支流，发源于广西北流市六靖镇崩山田村西约0.8公里的鸦髻顶北麓附近，进入化州市后经文楼、平定、合江、江湖、林尘、官桥至城区汇入鉴江。罗江全长143公里，集雨面积2618平方公里，其中化州市境内流程110公里，控制集雨面积1550平方公里，最大流量每秒2400立方米（发生于1976年9月22日，合江水文站实测），多年平均流量为58.42 m3/s。

袂花江，是鉴江的第二大支流，发源于电白鹅凰幛南坡，向西南流经电白县的沙琅、霞洞、林头、羊角、坡心，茂南区的袂花鳌头，到吴川市兰石瓦窑口与小东江汇合，于梅禄注入鉴江。干流全长112公里，流域面积2516平方公里，在茂名市境内的集水面积2284平方公里，有庙背水、大社河、黄岭河、观珠河、小东江等主要支流。

曹江，是鉴江一级支流，发源于高州马贵鸡笼头兰逢岭，流经高州的马贵、大坡、长坡、曹江等镇，至帅堂以下5公里六罗合叉口汇入鉴江。全长100公里，流域面积874平方公里，总落差870米，平均坡降2.760/00，流域内多年年平均降雨量2105毫米，平均年径流总量12亿立方米。主要支流有心垌河、云炉河。

大井河，属鉴江一级支流，发源于高州东北山区坳林坪西侧，流经古丁、深镇、大潮、东岸等，在大井圩边汇入鉴江。全长68公里，集水面积586平方公里，总落差1150米，平均坡降4.340/00，流域内多年年平均降雨量1911毫米，平均年径流总量5.2亿立方米。

小东江，鉴江二级支流，为袂花江的最大支流，源出于高州市内的官庄岭下，流经高州的根子、电白羊角、茂南山阁至新坡镇莲塘与泗水汇合（从泗水汇合以下河段，当地称小东江），穿越茂名市区，至新坡合水又与公馆河汇合，过镇盛，至鳌头衍水后，进入吴川境内，于瓦窑村汇入袂花江。干流全长67公里，集水面积1142平方公里，在茂名市境内，小东江河段长61公里，集水面积990平方公里。

陵江，鉴江二级支流，为罗江的最大支流，发源于信宜市高坡区大河肚村的勾髻顶南麓，流经广西北流，进入茂名市境后，流经高州木头塘、石板，化州宝圩、那务、合江等地，于合江墟边汇入罗江。全长78公里，在茂名市境内长47公里，流域面积824平方公里，在茂名市内集水面积384平方公里，河流坡降8.20/00。
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图2.2-1  茂名市水系图

2.2.5地质构造

根据茂名石化工业园区一区勘查报告，勘探揭露深度范围内分布的地层主要为：填土层、冲洪积层、坡残积层、全风化、强风化和中风化砂砾岩层。
根据野外钻探、原位测试及室内土工试验成果，依据场地岩土的成因、年代、岩性及物理、力学性质，将本场地勘探揭露深度范围内地层划分为6 层，自上而下分别为：素填土层；粘土、粉质粘土层；粉质粘土、粘土层；全风化砂砾（泥）岩层；强风化砂砾（泥）岩层及中风化砂砾（泥）岩层。
2.2.6地质灾害

依据《广东省地质灾害防治“十二五”规划》、《广东省地质灾害防治规划》、《广东省廉江市地质灾害防治规划（2012~2020）》，及查询广东省地质灾害气象风险预警2005~2015历史记录：茂名市主要地质灾害高易发区主要发生在茂名东北部的高州东北部地区长坡镇、平山镇、石龙镇。

2.3所在地环境质量现状

2.3.1环境空气质量及现状

根据茂名市环境保护规划，炼油厂区所在地为河西工业集中区，规定为三类功能区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的三级标准，其周围人口集中的居住商业区规定为二类功能区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

根据《茂名市环境监测季报》（2016年第一季度）的监测数据显示，2016年第1季度，茂名市空气质量中各项指标均满足国家二级标准或推荐标准，其中二氧化氮达到国家一级标准。与去年同期相比，各项指标均有所下降，其中细颗粒物（PM2.5）浓度降幅最大（下降86.8%）。第一季度市区空气优良率达96.7%。
2.3.2地表水环境质量及现状

2016年第一季度茂名市江河水质常规监测鉴江、袂花江、小东江3条主要河流。监测结果表明，有16.7%的断面水质属优，61.1%的断面水质良好，66.7%的断面达到水域功能要求。

18个监测断面（其中Ⅱ类断面7个，Ⅲ类断面9个，Ⅳ类断面2个）中，16.7%的断面水质优，符合Ⅱ类水质类别要求；61.1%的断面水质良好，符合Ⅲ类水质类别要求；22.2%的断面水质受轻度污染，属Ⅳ类水质；没有中度污染和重度污染水质断面。

鉴江（茂名段）Ⅱ～Ⅲ类水质断面占81.8%，水质状况良好，Ⅳ类水质断面占18.2%，为轻度污染水质；袂花江（茂名段）符合类别要求，全部断面（亭梓坝、袂花桥、飞马桥和塘口）均属Ⅲ类水质，水质状况良好；小东江（茂名段）山阁断面为Ⅲ类水质，水质状况良好，镇盛和石碧断面属Ⅳ类水质，水质状况为轻度污染。

河流各断面水质状况及主要污染物见表2.3-1。

表2.3-1  2016年第1季度主要河流水质状况

	河流

名称
	断面名称
	功能类别
	2016年1季度水质类别
	2016年1季度综合污染指数
	超标项目

（或主要污染指标）

	鉴江茂名段
	铜鼓电站
	Ⅱ
	Ⅱ
	0.20
	/

	
	信宜水厂
	Ⅱ
	Ⅱ
	0.25
	/

	
	水口
	Ⅲ
	Ⅳ
	0.25
	总磷

	
	镇隆
	Ⅲ
	Ⅳ
	0.23
	总磷

	
	高州水厂
	Ⅱ
	Ⅲ
	0.30
	氨氮

	
	米急渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.17
	/

	
	南盛水坝
	Ⅱ
	Ⅱ
	0.23
	/

	
	塘岗岭水厂
	Ⅱ
	Ⅲ
	0.32
	氨氮、总磷

	
	罗江桥
	Ⅱ
	Ⅲ
	0.34
	总磷、氨氮

	
	化州化肥厂
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.24
	/

	
	江口门
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.16
	/

	
	全河段
	Ⅲ
	——
	0.18
	/

	袂花江
	亭梓坝
	Ⅱ
	Ⅲ
	0.31
	总磷、化学需氧量

	
	袂花桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.25
	/

	
	飞马桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.16
	/

	
	塘口
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.16
	/

	
	全河段
	Ⅲ
	良
	0.19
	/

	小东江茂名段
	山阁
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.20
	/

	
	镇盛
	Ⅳ
	Ⅳ
	0.17
	（总磷、氨氮、溶解氧）

	
	石碧
	Ⅳ
	Ⅳ
	0.20
	（总磷、溶解氧、氨氮）


	
	全河段
	Ⅳ
	——
	0.17
	（总磷、氨氮、溶解氧）


2.3.3地下水环境质量及现状

炼油厂区所在区域地下水水质执行国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

炼油厂区地下水质量情况借鉴《中国石油化工股份有限公司茂名分公司300万吨/年柴油加氢装置环境影响报告书》中地下水评价分析内容，评价结果显示炼油厂区区域pH值、高锰酸盐指数、氨氮、铅、铁、锰、石油类和总大肠菌群均出现超标现象，其最大超标倍数分别为1.14、0.03、0.47、0.01、2.50、0.40、1.30、4.56及232.67倍，报告中分析超标原因，认为炼油厂区区域铁、锰超标原因为白垩纪红层风化形成残破积物，且在地表径流的情况下向四侧搬运堆积，从而导致部分浅层地下水监测井铁、锰离子含量超标；石油类超标的原因为建厂过程中用油页岩矿渣填筑地基，且厂区西北角有存在多年的南排土场，油页岩矿渣和排土场弃土石油类含量均较高，地表和地下水径流使其不断扩散，加之茂名炼油厂是一个建国初期兴建的大型炼油企业，跑冒滴漏问题在当时是在所难免，综合以上因素，炼油厂区区域部分浅层地下水存在石油类超标的问题；炼油厂区区域氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、总大肠菌群超标的原因为此范围居民较多，生活垃圾、生活污水随意排放，且该地区浅层地下水径流缓慢等，同时与区域内早期工业废水的大量排放也有一定的关系。

2.4厂区周边敏感受体

2.4.1大气环境风险受体

炼油厂界外5km范围内居民点汇总见表2.4-1；学校和医院等环境风险受体信息见表2.4-2和表2.4-3。大气环境风险受体图见图2.4-1。

表2.4-1 炼油厂界外5km范围内居民点汇总表
	序号
	敏感点名称
	距厂界最近距离(m)
	方位
	户数
	人数

	1
	红旗中社区
	20
	ESE-SSE
	1708
	2666

	2
	蒲瓜杓
	20
	N-NNE
	50
	230

	3
	坡塘村
	41
	W-WNW
	54
	200

	4
	白银岭村
	55
	ESE-SE
	75
	233

	5
	建设社区
	60
	SE-SSE
	2647
	10235

	6
	黄竹塘村
	115
	E-ESE
	45
	149

	7
	文冲社区
	150
	S-SW
	1123
	3416

	8
	油公司社区
	160
	NNE-ENE
	2911
	9179

	9
	油河西社区
	160
	E-SE
	2266
	6791

	10
	鱼盘塘村
	175
	W-NW
	82
	248

	11
	南岭新村
	185
	NW-NNW
	10
	30

	12
	罗村社区
	200
	N-E
	730
	2226

	13
	厂前西社区
	270
	ESE-SE
	669
	1907

	14
	苏村
	270
	E-ESE
	27
	33

	15
	龙山社区
	320
	ESE-SE
	2206
	7941

	16
	低村
	370
	ESE-SE
	7
	8

	17
	城西社区
	400
	SSW-W
	205
	648

	18
	林屋山村
	450
	S-SSW
	74
	245

	19
	谢屋村
	450
	SW-WSW
	40
	157

	20
	茂兰地村
	455
	W-WNW
	54
	202

	21
	樟古村
	480
	ENE-E
	126
	458

	22
	山塘底村
	515
	SE-SSE
	50
	137

	23
	新屋村
	520
	SW-WSW
	20
	173

	24
	黄竹村
	550
	WSW-W
	2
	2

	25
	新坡村
	595
	SSE-S
	71
	139

	26
	大园村
	607
	ENE-E
	62
	163

	27
	白银镜村
	608
	NNW-N
	132
	520

	28
	金花社区
	610
	E-ESE
	1057
	3299

	29
	樟山村
	610
	E-ESE
	9
	12

	30
	幸福社区
	625
	ESE-SE
	1885
	4686

	31
	滨河社区
	630
	ESE-SSE
	2076
	7602

	32
	高岭新村
	630
	WSW-W
	60
	171

	33
	陈屋坡村
	650
	SSW-SW
	41
	153

	34
	大塘新村
	700
	NE-ENE
	61
	203

	35
	新发社区
	700
	NE-E
	384
	1165

	36
	大头岭村
	800
	NNE-NE
	77
	233

	37
	红旗南社区
	800
	SE-SSE
	1101
	3373

	38
	石山脚村
	800
	S-SSW
	135
	417

	39
	新林社区
	800
	SE-S
	1205
	3640

	40
	沿江社区
	800
	E-SE
	1173
	3604

	41
	丰田帘
	817
	NW-NNW
	71
	261

	42
	屈屋村
	880
	SSW-SW
	67
	217

	43
	关湖村
	910
	WSW-W
	43
	134

	44
	山尾村
	913
	SSE-S
	116
	319

	45
	下新屋村
	1008
	NE-ENE
	57
	190

	46
	大山岭新村
	1080
	SW-WSW
	50
	212

	47
	山珠岑村
	1153
	NE-ENE
	50
	160

	48
	下低
	1185
	ENE-E
	45
	150

	49
	白花林村
	1195
	NE-ENE
	75
	233

	50
	大山岭村
	1200
	SW-WSW
	50
	207

	51
	林屋村
	1201
	SSE-S
	33
	111

	52
	华德岭村
	1210
	WNW-NNW
	127
	424

	53
	文进村
	1230
	SSW-SW
	104
	373

	54
	车田山村
	1278
	NE-ENE
	56
	174

	55
	新村
	1300
	SSE-S
	41
	151

	56
	官渡村
	1310
	ENE-E
	218
	729

	57
	官渡社区
	1310
	ENE-ESE
	2726
	8764

	58
	新城村
	1360
	S-SSW
	342
	916

	59
	大迳口村
	1375
	NNE-NE
	88
	314

	60
	上玉岭村
	1400
	WSW-W
	55
	210

	61
	新湖社区
	1400
	ESE-SE
	2680
	8434

	62
	中心塘村
	1431
	SSW-SW
	92
	312

	63
	新福村
	1459
	SSE-S
	27
	80

	64
	茂石化二社区
	1460
	E-ESE
	3773
	13275

	65
	茂石化一社区
	1460
	ENE-ESE
	3232
	11194

	66
	姓曾村
	1475
	W-WNW
	14
	51

	67
	陈屋社
	1500
	SSE-S
	60
	200

	68
	龙岭社区
	1500
	SE-SSE
	2501
	8003

	69
	油甘窝村
	1500
	NW-N
	186
	749

	70
	文新村
	1538
	SW-WSW
	44
	148

	71
	岭咀社区
	1520
	ESE-SE
	2015
	6910

	72
	尚谷车社区
	1553
	ESE-SE
	1075
	3762

	73
	公塘村
	1556
	SSE-S
	38
	133

	74
	西涌村
	1563
	SW-WSW
	63
	251

	75
	六合村
	1584
	NE-ENE
	60
	200

	76
	上高岭村
	1598
	W-WNW
	15
	62

	77
	山口村
	4571
	N-NE
	119
	491

	78
	邓塘村
	1608
	NE-ENE
	27
	94

	79
	高山社区
	1614
	SE-SSE
	770
	2250

	80
	高地新村
	1637
	S-SSW
	37
	124

	81
	高地村
	1640
	S-SSW
	82
	253

	82
	大墩村
	1644
	W-WNW
	41
	138

	83
	大塘村
	1645
	NNE-ENE
	326
	984

	84
	茂新村
	1677
	SW-WSW
	8
	21

	85
	北斗村
	1693
	SSE-S
	23
	64

	86
	和黎社区
	1712
	ESE-SE
	1407
	4465

	87
	新华东901住宅
	1754
	SW-WSW
	334
	1090

	88
	品盛村
	1774
	S-SSW
	68
	246

	89
	文冲口村
	1774
	SSW-SW
	114
	369

	90
	大塘新村
	1800
	NE-ENE
	61
	203

	91
	车田村
	1818
	SSE-S
	73
	241

	92
	新城新村
	1842
	SSW-SW
	167
	556

	93
	新华东社区
	1894
	WSW-W
	674
	2395

	94
	文安村
	1911
	SSW-SW
	37
	106

	95
	新屋村
	1911
	S-SSW
	184
	660

	96
	大坡村
	1923
	WNW-NW
	14
	51

	97
	姓王村
	1923
	WNW-NW
	30
	169

	98
	坡咀社区
	1977
	E-ESE
	1791
	5352

	99
	六墩坡村
	2004
	ENE-E
	193
	813

	100
	茂太丰村
	2008
	WSW-W
	85
	354

	101
	沙园咀村
	2052
	ENE-E
	30
	78

	102
	上吉水村
	2088
	ENE-E
	75
	270

	103
	瓦屋坡村
	2112
	ENE-E
	81
	290

	104
	广西村
	2149
	WNW-NW
	10
	46

	105
	禾塘岭村
	2158
	NW-NNW
	41
	186

	106
	新车
	2172
	NE-ENE
	20
	65

	107
	姓许村
	2181
	SSE-S
	32
	100

	108
	东利村
	2185
	S-SSW
	142
	462

	109
	合水村
	2185
	S-SSW
	184
	626

	110
	上白居平村
	2205
	W-WNW
	40
	143

	111
	计星社区
	2210
	ESE-SE
	1132
	2962

	112
	烧酒坡村
	2253
	SSW-SW
	47
	143

	113
	高山镇第一社区
	2295
	SE-SSE
	738
	1413

	114
	朝阳社区
	2300
	ESE-SSE
	4132
	13297

	115
	车头屋村
	2322
	S-SSW
	130
	473

	116
	蔗园村
	2325
	WSW-W
	220
	768

	117
	迎宾社区
	2326
	ESE-SE
	2620
	8430

	118
	风抄车
	2364
	NE-ENE
	40
	160

	119
	新华南社区
	2364
	WSW-W
	884
	2620

	120
	林底村
	2390
	NW-NNW
	103
	375

	121
	新华北社区
	2402
	WSW-WNW
	1777
	5610


	122
	新福村
	2442
	SSE-S
	97
	371

	123
	垌尾村
	2500
	WNW-NW
	21
	89

	124
	果子园村
	2500
	S-SSW
	187
	660

	125
	荔枝园村
	2501
	W-WNW
	41
	144

	126
	官南社区
	2523
	E-ESE
	1986
	6429

	127
	新华西社区
	2554
	WSW-WNW
	1593
	4669

	128
	文秀村
	2556
	SSE-S
	81
	236

	129
	下白居平村
	2557
	W-WNW
	106
	341

	130
	官北社区
	2628
	ENE-E
	2146
	6438

	131
	隔坑社区
	2682
	E-ESE-SE
	4432
	13931

	132
	官山社区
	2682
	E-ESE
	2552
	8405

	133
	看沙
	2700
	NNE-NE
	40
	160

	134
	高车村
	2712
	NE-ENE
	141
	516

	135
	角塘坡村
	2720
	WNW-NW
	151
	642

	136
	垌心墩村
	2726
	NW-NNW
	42
	186

	137
	昆鱼岭村
	2820
	NE-ENE
	56
	179

	138
	木头塘村
	2828
	SSW-SW
	87
	350

	139
	汉车村
	2832
	NNE-NE
	48
	195

	140
	长江岭村
	2856
	N-NE
	52
	182

	141
	洞心村
	2860
	NW-NNW
	62
	234

	142
	石榴根村
	2867
	W-WNW
	50
	168

	143
	福地山（部分）
	2880
	NE-ENE
	40
	144

	144
	山车村
	2898
	SW-WSW
	171
	670

	145
	竹园社区
	2915
	ESE-SE
	6138
	21218

	146
	南国社区
	2926
	E-ESE
	559
	1782

	147
	上高坡
	2928
	NE-ENE
	20
	70

	148
	升辉社区
	2947
	E-ESE
	1045
	3174

	149
	新福社区
	2947
	ESE-SE
	1557
	6325

	150
	上长村
	2950
	SSE-S
	43
	152

	151
	圩地
	2964
	NE-ENE
	40
	150

	152
	田头屋
	2972
	SSW-SW
	88
	344

	153
	东华岭村
	2980
	WSW-W
	247
	886

	154
	方兴社区
	3000
	E-SE
	4526
	15197

	155
	三台岭村
	3000
	WSW-W
	89
	285

	156
	新华街道铁路社区
	3000
	W-WNW
	1205
	3978

	157
	后坡村
	3038
	E-ESE
	5
	6

	158
	益智山村
	3070
	SSW-SW
	138
	541

	159
	古城山村
	3082
	NW-NNW
	108
	462

	160
	中长村
	3100
	SSE-S
	57
	201

	161
	转位村
	3110
	SSE-S
	129
	496

	162
	双山社区
	3122
	ESE-SE
	1026
	3814

	163
	石鳌塘社区
	3128
	E-ESE
	34
	83

	164
	龙湖社区
	3136
	ESE-SE
	1212
	4243

	165
	鲤鱼塘
	3140
	SSE-S
	90
	350

	166
	肖基塘村
	3185
	NNE-NE
	49
	174

	167
	梅岭村
	3200
	WSW-W
	143
	506

	168
	山心村
	3200
	NNE-NE
	93
	360

	169
	白银窝村
	3214
	NNE-NE
	15
	54

	170
	十万七村
	3240
	WSW-W
	89
	285

	171
	旧村村
	3250
	SSW-WSW
	139
	543

	172
	沙古墩村
	3250
	ENE-E
	76
	265

	173
	石达社区
	3256
	E-ESE
	2305
	6915

	174
	葵山
	3270
	WNW-NW
	35
	158

	175
	坡脊村
	3270
	SSW-SW
	68
	230

	176
	站前社区
	3272
	ESE-SSE
	1234
	4351

	177
	朱砂岭村
	3320
	SW-WSW
	59
	253

	178
	文光社区
	3340
	ESE-SE
	3001
	12914

	179
	新龙村
	3340
	SSW-SW
	58
	198

	180
	黎山村
	3358
	N-NNE
	134
	475

	181
	下长村
	3380
	SSE-S
	138
	501

	182
	站南社区
	3400
	SE-SSE
	759
	1849

	183
	角塘村
	3420
	SW-WSW
	40
	204

	184
	盘石村
	3430
	WNW-NW
	25
	100

	185
	陂垌村
	3435
	N-NNE
	167
	593

	186
	黄塘村
	3443
	NNE-NE
	156
	587

	187
	石挞村
	3448
	E-ESE
	10
	16

	188
	地龟岭村
	3470
	SW-WSW
	20
	80

	189
	逢地屋村
	3480
	WSW-W
	109
	479

	190
	龙江村
	3480
	WSW-W
	62
	234

	191
	下德福村
	3480
	SW-WSW
	48
	186

	192
	龙岭村
	3485
	SE-SSE
	109
	365

	193
	石鳌塘村
	3486
	E-ESE
	22
	59

	194
	官坑村
	3500
	NNE-NE
	44
	148

	195
	山尾村
	3538
	ENE-E
	25
	107

	196
	北马坡村
	3540
	SSW-SW
	35
	144

	197
	刘屋村
	3550
	SSE-S
	136
	486

	198
	铺仔岭村
	3563
	E-ESE
	67
	288

	199
	荔枝塘村
	3570
	S-SSW
	47
	184

	200
	井头山村
	3580
	S-SSW
	53
	224

	201
	低埓村
	3588
	SE-SSE
	128
	387

	202
	莲塘坡
	3600
	WSW-W
	20
	75

	203
	新圩
	3609
	NE-ENE
	139
	502

	204
	车头屋村
	3616
	NW-NNW
	19
	70

	205
	莲塘村
	3623
	NE-ENE
	346
	1487

	206
	石仔地村
	3625
	ENE-E
	20
	80

	207
	福华社区
	3627
	E-ESE
	2543
	7829

	208
	坡头村
	3630
	S-SSW
	560
	2079

	209
	石榴塘村
	3630
	S-SSW
	26
	88

	210
	富坡村
	3660
	SSE-S
	45
	142

	211
	里村
	3696
	NE-ENE
	154
	669

	212
	秀溪坡村
	3700
	WNW-NW
	134
	497

	213
	荔红社区
	3704
	E-SE
	1098
	3733

	214
	黄塘阿尾组
	3715
	NNE-NE
	25
	99

	215
	黄塘圩尾组
	3715
	NNE-NE
	20
	70

	216
	上德福村
	3720
	SW-WSW
	49
	206

	217
	石滩村
	3720
	WSW-W
	57
	225

	218
	牙象村
	3720
	NNW-N
	167
	593

	219
	陈屋岭村
	3730
	WNW-NNW
	216
	843

	220
	油桁屋村
	3750
	W-WNW
	36
	141

	221
	顺塘村
	3772
	NNE-NE
	42
	165

	222
	双山村
	3776
	ESE-SE
	13
	20

	223
	西坡村
	3780
	SW-WSW
	22
	90

	224
	荔枝园
	3800
	WSW-W
	22
	105

	225
	大埚口村
	3820
	S-SSW
	24
	93

	226
	上文岭村
	3820
	SSE-S
	100
	383

	227
	车田仔
	3850
	W-WNW
	38
	140

	228
	河之口村
	3880
	W-WNW
	63
	186

	229
	马安岭村
	3880
	SSW-SW
	65
	240

	230
	新福垌村
	3896
	E-ESE
	83
	308

	231
	沙涌村
	3900
	WSW-W
	24
	90

	232
	做香村
	3937
	ENE-E
	85
	340

	233
	禾地屋村
	3950
	S-SSW
	100
	371

	234
	大埠口村
	3960
	WSW-W
	114
	458

	235
	书房岭村
	3960
	SW-WSW
	248
	999

	236
	下文岭村
	3990
	SSE-S
	173
	669

	237
	新圩坑村
	4000
	NE-ENE
	54
	196

	238
	乙烯社区（河东街道）
	4000
	ESE-SE
	1164
	3669

	239
	园屋村
	4040
	W-WNW
	124
	514

	240
	旧屋地
	4060
	WNW-NW
	25
	100

	241
	大山
	4063
	ENE-E
	18
	76

	242
	六岭头村
	4072
	NNE-NE
	59
	264

	243
	双山田村
	4078
	E-ESE
	94
	341

	244
	三角山村
	4080
	SW-WSW
	50
	228

	245
	石车仔
	4080
	WSW-W
	150
	680

	246
	黄竹坑
	4087
	ENE-E
	68
	249

	247
	木头塘村
	4100
	NNW-N
	354
	1230

	248
	坡塘村
	4104
	E-ESE
	68
	273

	249
	油桁屋村
	4130
	S-SSW
	91
	411

	250
	榭坪岭村
	4210
	SSW-SW
	52
	231

	251
	雅园社区
	4219
	E-ESE
	1512
	4836

	252
	站东社区
	4224
	ESE-SE
	933
	3810

	253
	谭则村
	4232
	NE-ENE
	102
	384

	254
	莫屋村
	4250
	W-WNW
	124
	514

	255
	山边村
	4265
	SE-SSE
	107
	385

	256
	光地发村
	4320
	SW-W
	158
	665

	257
	上岭仔村
	4320
	SSE-S
	121
	455

	258
	关塘坡村
	4347
	NE-ENE
	76
	265

	259
	沙园新村
	4350
	ENE-E
	76
	265

	260
	张屋村
	4360
	W-WNW
	60
	232

	261
	坎沙村
	4375
	ENE-E
	22
	70

	262
	上高村
	4375
	ENE-E
	139
	502

	263
	松木山村
	4385
	NW-NNW
	60
	268

	264
	道公佬村
	4390
	S-SSW
	38
	142

	265
	大岭村
	4412
	SE-SSE
	227
	795

	266
	关塘村
	4420
	NE-ENE
	114
	467

	267
	那梭村
	4420
	SSW-SW
	225
	1005

	268
	山塘村
	4420
	N-NNE
	122
	393

	269
	竹仔山
	4430
	SSE-S
	124
	517

	270
	石车村
	4440
	WSW-W
	157
	681

	271
	车田屋
	4463
	ENE-E
	20
	80

	272
	大岭仔村
	4485
	SE-SSE
	229
	818

	273
	永安村
	4490
	SSE-S
	53
	190

	274
	荷榭村东
	4510
	S-SSW
	181
	763

	275
	雍增村
	4510
	SSW-SW
	22
	88

	276
	方田尾
	4520
	WNW-NW
	111
	442

	277
	林坡村
	4520
	SSW-SW
	42
	197

	278
	荒田
	4525
	ENE-E
	40
	157

	279
	旧村
	4536
	NE-ENE
	41
	160

	280
	新村
	4565
	NE-ENE
	46
	211

	281
	新成村
	4580
	W-WNW
	57
	225

	282
	大岭头村
	4588
	SE-SSE
	33
	127

	283
	乙烯社区(站前街道)
	4592
	ESE-SE
	2531
	7757

	284
	龙田村
	4600
	SE-SSE
	41
	171

	285
	旧屋村
	4616
	N-NNE
	65
	254

	286
	崩坎岭村
	4620
	SW-WSW
	65
	284

	287
	谭村
	4620
	WSW-W
	43
	194

	288
	戴屋村
	4630
	WNW-NW
	73
	270

	289
	新屋
	4650
	SSE-S
	100
	383

	290
	大发塘村
	4660
	ESE-SE
	94
	405

	291
	西坡
	4660
	WNW-NW
	28
	110

	292
	崩塘仔村
	4667
	E-ESE
	106
	429

	293
	田桥
	4685
	NNE-NE
	139
	602

	294
	三划王
	4700
	S-SSW
	20
	80

	295
	新塘仔村
	4728
	ESE-SE
	130
	453

	296
	旧村
	4750
	SE-SSE
	37
	134

	297
	塘尾
	4760
	S-SSW
	33
	139

	298
	仙桃根村
	4770
	W-WNW
	37
	144

	299
	虾公岭村
	4780
	SSE-S
	32
	108

	300
	尚垌村
	4781
	NW-NNW
	130
	576

	301
	坡心村
	4790
	NNW-N
	53
	191

	302
	苏上学社区
	4796
	ESE-SE
	1305
	4515

	303
	佛子村
	4800
	WSW-W
	34
	139

	304
	林尘村
	4800
	SSW-SW
	26
	110

	305
	洋洞
	4828
	NNE-NE
	20
	80

	306
	黄竹村
	4840
	SSE-S
	73
	297

	307
	茂宜岭
	4840
	S-SSW
	20
	75

	308
	盐坡
	4850
	SSE-S
	70
	278

	309
	祥和社区
	4859
	E-ESE
	1213
	3739


	310
	长碰村
	4860
	NW-N
	166
	650

	311
	文林村
	4860
	SSW-SW
	21
	82

	312
	龙尾村
	4872
	N-NNE
	104
	403

	313
	凰渐
	4875
	ENE-E
	68
	268

	314
	军帘村
	4875
	ENE-E
	28
	110

	315
	塘尾村
	4882
	SE-SSE
	60
	193

	316
	万民坡村
	4884
	NE-ENE
	25
	107

	317
	山水车村
	4890
	S-SSW
	12
	62

	318
	鲫鱼塘村
	4898
	NE-ENE
	68
	249

	319
	冲口坡村
	4900
	SSW-SW
	18
	92

	320
	高凉南社区(部分)
	4900
	ESE-SE
	450
	1560

	321
	犁铁仔村
	4900
	SE-SSE
	69
	216

	322
	沙龙峡村
	4900
	WSW-W
	79
	348

	323
	西粤社区（部分）
	4923
	E-ESE
	563
	1786

	324
	毛坡山
	4925
	ENE-E
	20
	82

	325
	坡尾
	4928
	NNE-NE
	136
	588

	326
	垌尾村
	4930
	NNW-N
	12
	49

	327
	高坡顶
	4938
	ENE-E
	27
	100

	328
	东城村
	4950
	WNW-NW
	51
	101

	329
	高凉社区
	4980
	ESE-SE
	1113
	3784

	330
	瓦言坡村
	4985
	NE-ENE
	125
	499

	331
	狗尾垌
	5000
	ENE-E
	30
	118

	
	合计
	
	
	130774
	434933


表2.4-2 炼油厂界外5km范围内学校汇总表
	序号
	学校名称
	学校距厂界最近距离(m)
	方位
	师生数

	1
	十三小
	400
	NNE
	1070

	2
	樟古小学
	440
	E
	560

	3
	三中
	460
	SE
	2310

	4
	第二技工学校
	620
	NNE
	8200

	5
	五一学校
	780
	E
	773

	6
	二中
	780
	SE
	1979

	7
	新坡中心小学
	790
	SSE
	1394

	8
	二小
	800
	ESE
	2054

	9
	高岭小学
	800
	W
	121

	10
	十九中
	825
	E
	1767

	11
	十四小
	835
	E
	1492

	12
	五小
	940
	SE
	1771

	13
	实验中学
	950
	ESE
	3241

	14
	四小
	955
	SE
	1787

	15
	十一小
	1030
	ESE
	2002

	16
	凯旋
	1058
	SE
	88

	17
	大山岭小学
	1340
	WSW
	210

	18
	大塘小学
	1420
	NNE
	350

	19
	体校
	1450
	ESE
	280

	20
	华德岭小学
	1560
	NW
	80

	21
	文冲口小学
	1570
	SSW
	200

	22
	车田小学
	1670
	SSE
	210

	23
	新城小学
	1720
	SSW
	180

	24
	十六小
	1733
	E
	1980

	25
	十九小
	1850
	E
	1108

	26
	三小
	1850
	ESE
	2005

	27
	二十中
	1900
	E
	1919

	28
	茂名广播电视大学
	1900
	ESE
	6550

	29
	十七中
	1930
	ESE
	3163

	30
	市九中
	2200
	SSE
	2000

	31
	华美学校
	2220
	ESE
	309

	32
	高山中心小学
	2260
	SE
	700

	33
	广东石油化工学院
	2270
	ENE
	13541

	34
	油柑窝小学
	2270
	NW
	350

	35
	十五小
	2400
	E
	1112

	36
	市十中
	2400
	ENE
	2800

	37
	十三中
	2400
	ESE
	2238

	38
	十六中
	2430
	SE
	4132

	39
	汝嘉小学（合水小学）
	2530
	S
	288

	40
	十万七小学
	2530
	W
	127

	41
	朝阳学校
	2570
	SE
	1216

	42
	七小
	2580
	E
	3162

	43
	茂名学院分院
	2650
	ESE
	/

	44
	军训学校
	2655
	WSW
	/

	45
	八小（逸夫小学）
	2750
	SE
	2745

	46
	茂名市技工学校
	2755
	E
	3200

	47
	文秀小学(浴德学校)
	2800
	SSE
	600

	48
	十八小
	2950
	ESE
	1282

	49
	山车小学
	2970
	WSW
	250

	50
	东联中学
	2970
	WSW
	250

	51
	十二中
	3000
	E
	3198

	52
	东华岭小学
	3000
	WSW
	300

	53
	官山学校
	3155
	E
	2622

	54
	六小
	3205
	ESE
	2451

	55
	茂名学院分院
	3230
	ESE
	/

	56
	旧村小学
	3270
	SSW
	500

	57
	石鳌塘小学
	3500
	E
	250

	58
	新星
	3500
	SE
	548

	59
	茂名职业技术学院（建专）
	3520
	E
	4168

	60
	牙象小学
	3520
	NNW
	500

	61
	低寽小学
	3680
	ESE
	1000

	62
	公馆中心小学
	3700
	WSW
	1980

	63
	十五中
	3750
	ESE
	2407

	64
	茂名理工学校
	3750
	SE
	3000

	65
	公馆镇一中
	3760
	WSW
	1950

	66
	书房岭小学
	3845
	SW
	353

	67
	市五中
	3880
	WSW
	2640

	68
	茂南实验中学
	3900
	SE
	1500

	69
	光振小学（陈屋岭小学）
	3920
	NW
	300

	70
	坡头小学
	3980
	SSE
	400

	71
	关车小学
	4000
	NE
	250

	72
	茂南一中
	4030
	SE
	1800

	73
	九小
	4050
	E
	2232

	74
	十七小
	4185
	ESE
	1676

	75
	文岭小学
	4250
	SSE
	400

	76
	一中
	4310
	E
	3781

	77
	三茂学校
	4400
	ESE
	520

	78
	大阜口小学
	4460
	WSW
	200

	79
	大岭仔小学
	4550
	SE
	350

	80
	爱群小学
	4625
	ENE
	400

	81
	铁路学校
	4820
	W
	913

	82
	黄竹小学
	4880
	SSE
	315

	83
	那梭小学
	4950
	SSW
	470

	
	合计
	
	
	135620


表2.4-3 炼油厂界外5km范围内医院汇总表
	序号
	医院名称
	距厂界最近距离（m）
	方位
	病床数
	职工人数
	电话

	1
	茂名人民医院护老中心
	280
	SEE
	50
	26
	0668-2922577

	2
	茂名石化医院
	950
	E
	603
	800
	0668-2179177

	3
	茂名市职业病防治医院
	1230
	SE
	85
	210
	0668-2220777

	4
	新坡医院
	1060
	SSE
	45
	110
	0668-2728733

	5
	茂名市人民医院
	1650
	ESE
	800
	960
	0668-2922577

	6
	茂名市中医院
	2030
	ESE
	500
	470
	0668-2861111

	7
	茂南区人民医院
	1730
	SE
	100
	218
	0668-2522222

	8
	茂名市慢性病防治院
	2370
	SE
	80
	200
	0668-2198793

	9
	茂名市妇幼保健医院
	2980
	SE
	102
	195
	0668-2921338

	10
	茂名石化医院乙烯分院
	4300
	ESE
	/
	/
	0668-2179177

	11
	茂南区公馆医院
	3740
	W
	25
	80
	0668-2327512
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图2.4-1 大气环境风险受体示意图

2.4.2水环境风险受体

2.4.2.1地表水体

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），应取企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口下游10km作为水环境风险受体评估的范围。

茂名分公司炼油厂区内的生产废水经污水处理场处理达标后排入小东江，小东江水质影响范围包括茂名分公司排污口至下游10km河段。水环境风险受体见图2.4-2。
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图2.4-2 水环境风险受体图
2.4.2.2 水源保护区

茂名分公司炼油厂区南侧400米处为茂名市河西水厂，河西水厂是茂名市两大自来水供应水厂之一。河西水厂自鉴江南盛水闸取水，经工业河引入河西水厂，工业河功能级别为水源一级保护区。由图2.4-3可以看出，炼油厂区排水经总排口排出沿排污渠汇入小东江，不对工业河和河西水厂产生影响。
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图2.4-3 炼油厂区与水源保护区关系图
2.5炼油厂区主要原辅材料和产品情况

2.5.1主要原辅材料使用情况

炼油厂区内各生产装置2015年所用原辅材料见表2.5-1。

表2.5-1 主要原辅材料
	序号
	原辅材料名称
	年用量（t/a）
	主要成分

	1
	原油
	
	/

	2
	外购原油
	
	/

	3
	白土
	
	SiO2、Al2O3

	4
	催化裂化催化剂
	
	Al2O3、SiO2

	5
	液碱
	
	NaOH

	6
	甲醇
	
	CH3OH

	7
	液氨
	
	NH3

	8
	丙烷消泡剂
	
	硅胶

	9
	催化剂卸剂
	
	Al2O3、SiO2

	10
	低磁催化剂
	
	Al2O3、SiO2

	11
	高效复合脱硫剂
	
	N甲基二乙醇胺

	12
	柴油抗磨剂
	
	脂肪酸

	13
	丙烷溶解剂
	
	C3H8

	14
	糠醛
	
	C4H3OCHO

	15
	油溶性破乳剂
	
	非离子型表面活性剂

	16
	油溶性低温缓蚀剂
	
	二烷基胺

	17
	有机胺中和剂
	
	有机胺

	18
	丁酮
	
	CH3COCH2CH3

	19
	预硫化剂
	
	二甲基二硫

	20
	水溶性破乳剂
	
	聚醚类有机物

	21
	瓷球
	
	Al2O3、SiO2

	22
	催化裂化活性剂
	
	锑、镧类氨盐

	23
	脱臭增效剂
	
	季铵碱

	24
	甲苯
	
	C7H8

	25
	渣油加氢阻垢剂
	
	硫氮、噻二唑衍生物

	26
	柴油加氢阻垢剂
	
	硫氮、聚异丁烯

	27
	锰剂抗爆剂
	
	甲基环戊二烯三羰基锰

	28
	高温脱氯剂
	
	Al2O3

	29
	油浆阻垢剂
	
	硫氮、噻二唑衍生物

	30
	烟气硫转移剂
	
	Al2O3、SiO2

	31
	脱硫化氢助剂
	
	/

	32
	低温脱氯剂
	
	Al2O3

	33
	柴油十六烷值改进剂
	
	硝酸异辛酯

	34
	金属钝化剂
	
	锑、镧类氨盐

	35
	油溶性中温缓蚀剂
	
	/

	36
	油溶性高温缓蚀剂
	
	有机聚硫化物胺盐

	37
	生成油脱氯剂
	
	Al2O3

	38
	氧化锌脱硫剂
	
	氧化锌

	39
	焦化低温缓蚀剂
	
	/

	40
	蜡油加氢阻垢剂
	
	硫化钠

	41
	航煤抗氧剂
	
	2．6－二叔丁基对甲酚

	42
	加氢裂化阻垢剂
	
	仅含碳、氢、氧、硫、氮

	43
	加氢缓蚀剂
	
	/

	44
	二级克劳斯催化剂
	
	Al2O3

	45
	汽油安定性改进剂
	
	T-501

	46
	树脂催化剂
	
	磺酸树脂

	47
	磷酸三钠
	
	Na3PO4

	48
	氯转移剂
	
	/

	49
	脱酸剂
	
	/

	50
	固体润湿剂
	
	/

	51
	动力煤（煤制氢）
	
	/

	52
	石油焦（产生）
	
	/

	53
	热电分部
	磷酸三钠
	
	Na3PO4

	54
	
	尿素
	
	CO（NH2）2

	55
	
	石灰石
	
	CaCO3

	56
	
	动力煤（CFB锅炉）
	
	/

	57
	
	石油焦（消耗）
	
	/

	58
	水务部
	杀菌剂
	
	/

	59
	
	阻垢缓蚀剂
	
	聚磷酸盐、磷酸有机物

	60
	
	盐酸（31%）
	
	HCl

	61
	
	氢氧化钠（32%）
	
	NaOH

	62
	
	聚合氯化铝（9%）
	
	Al2(OH)nCl6-nm

	63
	
	聚丙烯酰胺
	
	PAM


2.5.2炼油厂区主要产品

炼油厂区2015年主要产品见表2.5-2。

表2.5-2 炼油厂区主要产品

	序号
	产品名称
	产品产量（万t/a）
	储存方式

	1
	液化气
	
	罐储

	2
	石脑油
	
	罐储

	3
	汽油
	
	罐储

	
	其中：高标号汽油
	
	罐储

	4
	煤油
	
	罐储

	5
	柴油
	
	罐储

	6
	润滑油基础油
	
	罐储

	7
	石蜡
	
	罐储

	8
	沥青
	
	罐储

	9
	石油焦
	
	仓储

	10
	硫磺
	
	袋装

	11
	苯
	
	罐储

	12
	精丙烯
	
	罐储

	13
	燃料气
	
	罐储

	14
	催化烧焦
	
	罐储

	15
	自用干气
	
	罐储


2.6炼油厂区工艺流程

2.6.1生产工艺

根据主要装置的物料流向和产品方案，炼油系统总体工艺流程见图2.6-1。

具体生产工艺介绍见《风险评估》3.4章节。

2.6.2公用辅助工程

公用辅助工程主要包括给排水工程、消防工程、供电供热以及储运工程，详细的公用辅助工程介绍见《风险评估》3.5章节。

图2.6-1  炼油系统总体工艺流程图

3环境风险源与事件类型

根据茂名分公司炼油厂区风险评估分析结果，炼油分部环境风险主要是由于分部在生产、贮存、运输、“三废”处理过程中存在着化学品、危险化学品的泄漏和有害物料的大量跑损事故状态下有害气体的扩散及含有污染物的消防废水的大量排放、污染防治设施故障等意外因素，会导致或可能导致对周边水体、大气、土壤的污染以及生态破坏等环境影响。

3.1环境风险源

详见《风险评估》第4章炼油厂区风险识别。
3.2环境风险等级

根据《风险评估》第8章企业突发环境事件风险等级划分，经过识别，炼油厂区内所涉及的风险物质数量与其临界量之比Q为1373.56，Q值范围为Q＞100（以Q3表示）；工艺过程与环境风险控制水平为M3类；环境风险受体为类型E1；则炼油厂区突发环境事件环境风险等级表示为“重大（Q3M3E1）”。炼油厂区环境风险等级为重大环境风险。
3.3环境事件情景假设分析

从以下几个方面分析可能引发或次生突发环境事件的最坏情景。

3.3.1大气污染突发环境事件情景分析

（1）腐蚀、超压导致物料泄漏情景分析

生产过程中装置区及罐区物料大部分为危险化学品，生产过程中装置区物料输送管道及生产设施、设备等大部分为压力装置，罐区中球罐均为压力储罐。由于管道、装置设施超压或设施质量差等原因，可能会导致罐体或管道焊缝破裂，可能导致设施内物料大量泄漏挥发，污染大气。

（2）火灾爆炸情景分析

由于安全生产事故导致物料泄漏，如遇明火或电火花可能引起装置设施或罐体火灾爆炸，火灾爆炸引起的次生污染物可能会污染大气。

企业生产过程中管道及设备部分为高温、高压设施，设备故障或人为操作失误等原因产生电火花，可能引发高温高压设备发生火灾爆炸，火灾爆炸引起的次生污染物可能会污染大气。

（3）自然灾害或极端天气导致物料泄漏或火灾爆炸

由于自然灾害导致管道、设备损坏，物料大量泄漏，物料挥发气污染大气。

由于自然灾害或极端天气导致高温高压设施遇静电发生火灾爆炸，污染大气。

（4）非正常工况情景分析

企业各置开停车或事故状态中（设备、储罐超压，安全阀打开，废气入火炬系统）导致废气量突然增大，火炬不能正常运行，导致装置废气不能完全燃烧，废气通过火炬不完全燃烧排放，污染大气。

（5）脱硫治理设施非正常运行

装置区的烟气治理设施运行不正常的情况下，可能导致废气直排，污染大气。

3.3.2水污染突发环境事件情景分析

企业污水管道、阀门设施老化、腐蚀等原因发生泄漏，污水流入厂区明沟，并在未及时关闭明沟闸门的情况下，由总排口排出厂外，并最终汇入地表水体，造成地表水及地下水污染。

企业发生火灾爆炸事故时，产生的消防废水未能及时收集，沿厂区明沟流动，在未及时关闭明沟闸门的情况下，由总排口排出厂外，并最终汇入地表水体，造成地表水及地下水污染。

3.3.3土壤污染突发环境事件情景分析

企业各类罐区发生如火灾、爆炸等原因引起的物料的泄漏时，罐区的废液回收管网未能收集到全部废液，部分泄漏的物料对罐区及周边土壤造成污染。

企业内物料输送管道、阀门等由于老化、腐蚀、第三方损害等原因造成物料泄漏，泄漏的物料对泄漏点所在位置的土壤造成污染。

企业发生火灾爆炸事故时，产生的含油消防废水未能及时收集，沿厂区明沟流动，在未及时关闭明沟闸门的情况下，由总排口排出厂外，沿污水沟汇入小东江，造成污水沟及小东江沿岸的土壤污染。

企业所在位置周边有居民聚集区、工业厂区和白沙河、工业河等地表水体。对企业可能发生的突发环境事件做出影响途径和产生后果的分析，分析见图3.3-1。
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图3.3-1  泄漏事件影响途径及后果图

对炼油厂区内可能发生的突发事件进行情景假设分析，分析情况见下表。

表3.3-2  炼油厂区突发环境事件情景假设
	序号
	风险源
	风险因子
	现有防控措施
	情景假设
	历史事件

	
	
	
	
	事故原因
	主要污染途径
	可能造成的环境影响
环境污染因子
	

	1
	原油罐区117号原油储罐
	原油
	（1）原油储罐周围设有尺寸为315×82×2的防火堤，容量为51660m3；
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水流向污水系统；
（3）事故下消防废水流向事故水池；
（4）定期巡检制度、视频监控；
	管道、阀门破裂或误操作导致物料外溢，火源引起燃烧爆炸，原油外泄进入环境；
	（1）水体污染途径：罐区边沟→罐区雨水隔油池→炼油厂区污水收集管网→污水处理系统→总排监控池→小东江；
（2）大气污染途径：泄漏原油→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境；
	（1）水体：①一般状况下：泄漏的原油和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；
②暴雨等异常天气下，泄漏原油、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；
（2）大气：①泄漏的原油挥发可能引起厂外环境污染；
②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡；
	（1）同类企业发过此类事故；
（2）炼油厂区未发生过此类事故；

	2
	苯罐区806号储罐
	苯
	（1）苯储罐周围设有尺寸为110×49×1.5的防火堤，容量为8085m3；
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水流向污水系统；
（3）事故下消防废水流向事故水池；
（4）定期巡检制度、视频监控；
	管道、阀门破裂或误操作导致物料外溢，火源引起燃烧爆炸，原油外泄进入环境；
	（1）水体污染途径：罐区边沟→罐区雨水隔油池→炼油厂区污水收集管网→污水处理系统→总排监控池→小东江；
（2）大气污染途径：泄漏物质→挥发或发生火灾爆炸→伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境；
	（1）水体：①一般状况下：泄漏苯液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；
②暴雨等异常天气下，泄漏苯液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；
（2）大气：①泄漏苯液挥发等可能引起厂外环境污染及人员伤亡；
②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡；
	（1）同类企业发生过此类事故；
（2）炼油厂区未发生过此类事故；

	3
	氨碱罐区液氨A201储罐
	氨
	（1）原油储罐周围设有尺寸为28×23×0.65的防火堤，容量为416m3
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水先流入预处理池，流向污水系统；
（3）事故下消防废水流向事故水池；
（4）定期巡检制度、视频监控；
	管道、阀门破裂或误操作导致物料外溢，火源引起燃烧爆炸，原油外泄进入环境；
	（1）水体污染途径：罐区边沟→罐区雨水隔油池→炼油厂区污水收集管网→污水处理系统→总排监控池→小东江；
（2）大气污染途径：泄漏物质→挥发或发生火灾爆炸→伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境；
	（1）水体：①一般状况下：泄漏氨液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；
②暴雨等异常天气下，泄漏氨液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染；
（2）大气：①泄漏氨液挥发等可能引起厂外环境污染及人员伤亡；
②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡；
	（1）同类企业发过此类事故；
（2）炼油厂区未发生过类事故；

	4
	污水处理系统
	含油污水、含盐污水和含硫污水等
	（1）在线监控；
（2）各拦污封堵点。
	因设备故障、操作失误、停电、极端天气、微生物死亡等原因导致污水处理系统异常，最终使得污水不达标排放；
	水体污染途径：污水处理排口→小东江
臭气污染途径：污水处理场→厂界→随风速和风向扩散到厂外环境；
	水体：污水直接对小东江造成影响；
	（1）同类企业发生过此类事故；
（2）炼油厂区未发生过此类事故；

	5
	废气处理系统
	SO2、NOx 烟尘等
	（1）在线监控；
	因设备故障、操作失误、停电、极端天气等原因导致污水处理系统异常，最终使得污水不达标排放；
	大气污染途径：废气排口→厂界→随风速和风向扩散到厂外环境；
	大气：对厂内外大气环境造成污染。
	（1）同类企业发生过此类事故；（2）炼油厂区未发生过此类事故；


4应急组织架构

4.1应急处理组织机构
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图4.1-1  茂名分公司应急组织架构图

4.2应急指挥系统组成

4.2.1 茂名分公司突发事件应急指挥中心

总指挥：公司总经理、书记

副总指挥：副总经理、副书记、三总师

成  员：副总师、公司机关职能部门负责人

4.2.2 现场应急指挥部

按照“谁主管、谁负责”的原则，现场指挥由茂名分公司分管副总经理、党委副书记担任，各副总师按分工协助各现场指挥工作；主管副总经理、党委副书记因故无法到达现场或丧失指挥职能时，茂名分公司应急指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替，机关主管部门负责协助。现场应急指挥部下设生产控制组、消防抢险组、设备抢修组、安全环保及保卫组、供排水调度组、医疗救护疾病控制组、后勤保障组、善后处理组、信息报道管理组、专家组等十个专业组。

在茂名分公司应急指挥中心现场应急指挥部指挥人员没到达现场时，现场的应急处置指挥权由低到高为当班班长、车间领导、二级单位领导，由现场最高级别的人员负责应急指挥，2名及以上同级别的领导在现场，由主管领导负责指挥，茂名分公司应急指挥中心人员到达现场后，由现场指挥统一指挥。

4.2.3 专家组

茂名分公司应急救援专家组由安全、环保、生产、技术、设备、管理和法律等专家组成，包括上级指派专家、公司聘请专家、公司技术专家。由应急指挥中心办公室负责联络组织协调工作，在应急准备和应急救援中起着重要的参谋作用。根据应急工作的实际需要，可请求中国石化应急指挥中心派出应急救援专家一起组成专家组。应急专家通讯录见附件2。

4.2.5 专业组构成

（1）生产控制组

组  长：生产管理部副部长

组  员：由生产管理部、科技发展（质量管理）部、计划管理部、事故发生单位等派人组成。

（2）消防抢险组

组  长：消防支队队长

组  员：由消防支队、安全环保部、事故发生单位等派人组成。

（3）设备抢修组

组  长：机动部副部长

组  员：由机动部、物资供应中心、专业抢险队伍（茂名市西南石化工程建设有限责任公司、中石化第十建设公司茂名施工部）、事故发生单位等派人组成。

（4）安全环保及保卫组 

组  长：安全环保部副部长

组  员：由安全环保部、武装保卫部、水务运行部、事故发生单位、HSE监测站等单位派人组成。

（5）供排水调度组

组  长：生产管理部副部长

组  员：由生产管理部、安全环保部、水务运行部、事故发生单位等派人组成。

（6）医疗救护疾病控制组

组  长: 安全环保部副部长

组  员：由安全环保部、消防支队、茂名分公司医院、事故发生单位等派人组成。

（7）后勤保障组

组  长: 社区管理部副部长

组  员：由社区管理部、办公室、物资供应中心、信息中心、事故发生单位等派人组成。

（8）善后处理组

组  长: 办公室副主任

组  员：由办公室、人事部、公司群众工作部、事故发生单位等派人组成。
（9）信息报道管理组

组  长: 党委宣传部副部长

组  员：由党委宣传部、办公室、安全环保部、事故发生单位等派人组成。

4.3应急职责

4.3.1应急指挥中心职责

茂名分公司应急指挥中心是茂名分公司应急管理的最高指挥机构，负责茂名分公司突发环境污染事故的应急工作，职责如下：

（1） 接受中国石化应急指挥中心的领导，请示并落实指令；

（2） 审定并签发茂名分公司突发事件总体应急预案和专项应急预案；

（3） 下达预警和预警解除指令；

（4） 下达应急预案启动和终止指令；

（5） 确定现场应急指挥部人员名单和专家组名单；

（6） 审定茂名分公司突发事件应急处置的指导方案；

（7） 统一协调应急资源；

（8） 在应急处置过程中，负责向地方政府主管部门求援或配合政府应急工作；
（9） 依据协议，统一协调社会救援力量；

（10） 审定并签发向中国石化应急指挥中心办公室及政府主管部门的报告；

（11） 指定信息发布人，审定信息发布材料；

（12） 审批茂名分公司突发事件应急救援费用。

4.3.2 总指挥职责

（1） 负责应急救援过程中需要对外、对上有关工作的决策：

a) 对中国石化集团和当地政府报告事故情况、请求事故增援处理的决策；

b) 事故影响到周围社区居民疏散、撤离的决策；

c) 事故处置、控制和善后工作的决策；

d) 审核事故快报和对外发布的有关内容。

（2） 成立现场指挥部，组织、指挥各方面的资源开展应急抢险工作。

（3） 根据事故发展态势、决策救援措施和处理方案，下达应急处理指令。

（4） 在事故应急状态下，组织各种对外联系协调。

4.3.3 副总指挥职责

（1） 在总指挥领导下，协助、参与应急救援方案的决策。

（2） 负责事故应急抢险、救援的具体指挥工作。

（3） 及时向总指挥报告各项应急抢险、救援工作的具体情况。

（4） 当总指挥不在现场时，自动承担总指挥的一切职责。

4.3.4 生产控制组职责

（1） 指挥、协调事故装置和相关装置的应急处理和污染物回收，协调物料转移和生产平衡。

（2） 负责保证事故现场消防水、蒸汽、氮气等动力供应。

（3） 参与生产和工艺方面应急救援处理方案的制定。

（4） 指挥、协调发生放射事件生产装置的生产调整。

（5） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.5 消防抢险组职责

（1） 受理灾情报警,并迅速正确组织出警。

（2） 负责各类事故及灾害现场的人员搜救、现场侦察和组织救援抢险工作。

（3） 负责相关应急物资的保管、维护，为抢险人员提供相应的气防装备。

（4） 在保证事故控制的前提下，合理利用消防用水和冲洗水。

（5） 参与现场放射事件的应急救援。

（6） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.6 设备抢修组职责

（1） 参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订。

（2） 负责组织对设备进行应急抢修处理和防污抢险、堵污回收工作。

（3） 负责事故应急抢险、堵漏等有关物资的及时供应。

（4） 指挥放射保运队伍对事故核仪表进行安全处置和抢修。

（5） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.7 安全环保及保卫组职责

（1） 跟踪了解事故应急处理情况，及时向应急救援指挥部汇报、请示并落实指令。

（2） 参与制订事故应急救援、抢险方案，组织落实安全方面的紧急措施。

（3） 负责对大气、水体、土壤等进行即时监测，确定污染物的成分和浓度，跟踪水体污染物流向。

（4） 负责环保应急处理方案的制定，指导进行污染物堵截、收集处理工作。

（5） 检查环保应急处理措施的落实，对事故造成的环境影响进行评估，并及时向指挥中心汇报。

（6） 根据事故造成的环境影响情况，提出应急对策措施。进行环境影响方面的善后处理，对残留在影响区域水体、土壤环境中的污染物进行彻底清理、回收，针对受破坏的水体、土壤环境制定修复对策并组织实施，直至受破坏环境恢复原状。

（7） 负责事故现场安全警戒和保卫工作，禁止无关人员进入污染区域。

（8） 负责现场及周围人员防护指导、人员疏散、交通疏导等工作，参与制定本事件引发的上访或群体事件的处理方案。

（9） 跟踪并详细了解事态趋势和周边地区群众思想动态，及时向应急指挥中心汇报，请示并落实指令。

（10） 指挥放射保运队伍对放射事件现场进行放射检测，设置安全警戒线，对事故放射源进行安全处置；对放射事件现场进行警戒。

（11） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.8 供排水调度组职责

（1） 负责保障事故现场消防水系统压力、水量的供给。

（2） 调度其它生产装置、辅助装置和涉及排水系统生活污水排放流程、排放系统、排水量的调整。

（3） 调度下游排水系统封、堵、调、贮措施的实施。

（4） 调度事故污水的初期、后期即轻度污染水的去向。

（5） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.9 医疗救护疾病控制组职责

（1） 协助消防气防组做好受伤人员的救护、送医工作。

（2） 协助茂名市疾病预防控制中心做好应急救援工作，配合其他医疗机构做好病人抢救、医治工作。

（3） 跟踪应急处置情况以及人员中毒、伤亡情况，提供中毒、伤亡职工及其家属信息资料，联系社保部门、保险公司，做好赔偿等相关准备工作。

（4） 对放射事件受伤人员进行救护。

（5） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.10 后勤保障组职责

（1） 负责应急处置的交通和后勤保障工作。

（2） 负责应急生活物资的供给工作。

（3） 负责现场应急通讯设备的安装、抢修，确保通讯畅通。

（4） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.11善后处理组职责

（1） 负责受灾职工及其家属的安抚、安置工作。

（2） 负责事件中伤亡人员善后处理工作。联系社保部门，做好伤亡人员的医疗保险和赔偿工作。

（3） 做好群体性上访人员的政策解释和疏导工作。

（4） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.12 信息报道管理组职责

（1） 负责与信息媒体进行协调和沟通工作，控制不良信息的扩散。

（2） 负责信息发布材料的起草工作和组织信息发布工作；根据事态发展，适时组织召开新闻发布会或配合当地政府部门召开新闻发布会。

（3） 按照茂名分公司应急指挥中心的指令，向政府对口主管部门报告和求援。

（4） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.13 专家组职责

提供消防灭火、安全救护、物料转运、泄漏封堵、设备抢修、废料回收与处理、污水场运行与控制、应急监测等方面的技术咨询，为指挥部的各项应急决策提供帮助。

5预防与预警机制

5.1预防

5.1.1风险源监控
（1）生产装置监控

①通过生产装置的温度、压力检测系统动态监测各危险源的工况，发现异常，装置操作人员及时进行控制和调整，使工艺指标运行在正常轨道，若无法调整到正常值及时通过对讲机或电话向上级汇报。

②通过现场操作人员按规定路线定期巡回检查各设备、机泵运转状况，发现异常声音或者其他异常现象及时通过对讲机或电话报告并处置。

③通过现场摄像系统对现场生产装置、罐区等进行监视，发现异常，现场监视人员立即通过对讲机或电话报告并采取应对措施。

④通过液位检测系统监视原油罐区液位是否正常，发现异常，监视人员立即通过对讲机或电话报告并采取应对措施。

（2）对放射源进行有效监控

①公司申领了省环保厅核发的辐射安全许可证。

②公司分别与具有辐射安全许可资质的单位签订了放射保运合同，建立巡检制度和记录，按要求对放射源进行日常检查和维护，维护保运单位定期检测校验，现场标识、标志清楚；操作室有电脑跟踪显示，一旦故障或被盗会发出报警，仪表维护人员马上到现场处理。发现问题立即处理；公司派出人员到省辐射监测研究院进行辐射安全培训，取得放射工作人员资格证后，对放射仪表进行日常管理。

③在装置发生异常紧急情况时，立即关闭放射源。在装置检修时，将放射源关闭并经职业卫生检测合格。

④公司每年均委托茂名市职业病防治院对所有放射源进行职业卫生检测，确保放射源处于安全状态。

⑤保卫部在各门岗严格按照公司管理制度检查进出车辆和人员，对检修放射源送贮暂存进行出入厂登记，杜绝外来人员的破坏和偷盗，确保放射源在厂区的安全。

⑥公司对放射源暂存库的管理，按规定实施了严密的安保措施。放射源库按规范进行设计和建设，实行双人双锁管理，24小时有人值班，仓库门口安装了红外报警仪，开通了现场视频信号，使放射源库完全具备了防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏的安全功能。放射源库实行严格的出入库登记制度，实行专人管理，加强巡检，确保万无一失。
⑦公司安全环保部、武装部/保卫部、HSE监测站等相关部门密切配合，定期开展放射专项检查，确保放射安全。

⑧放射工作人员佩戴个人剂量计，定期体检。

（3）对危险废物进行有效监控。

①公司制定了固体废物管理制度，日常对各厂区危险废物的产生、暂存、外委处置等环节进行监督检查，将危险废物委托给有资质承包商处理，监督承包商提供有效的营业执照、危废经营许可证、道路运输经营许可证等资质，按规定办理转移联单。

②对油泥、浮渣、废催化剂等进行规范处置。

③在厂区规范设立危险废物暂存库并进行规范管理。

④危废处置单位及运输单位建立突发环境事件应急预案，确保处置及运输过程中环境风险的防控。

5.1.2应急准备

（1）公司各职能部门、基层单位、应急队伍在各自的职责范围内开展预防和应急准备工作。

（2）公司安全环保部门负责组织各级应急预案的制订、修订、演练工作及组织专家评审、上报当地政府主管部门备案等工作。负责现场救护、环境监测、消防工作的指导与监督。
（3）公司各救援小组成员必须通过培训、演练掌握安全环保知识和专业的救援方法，及时学习更新的应急预案，确保知识、技能的有效性和实用性。加强新入职员工的应急培训，每个员工必须具备相应的应急能力。
（4）公司生产管理部、机动部、科技发展部负责应急平台建设、新技术研发等工作。确定应急队伍和救援力量，包括抢修、现场救护、环境监测、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤、技术支持等人员，必要时签订互助协议、做好相应安排。配备应急救援中所需的消防器材、各种救援机械和设备（围油栏、收油机）、监测仪器、堵漏和清污材料、交通工具、个人防护设备、通讯器材、应急电源、照明、医疗设备和药品、生活保障物资等，确定保管单位并定期检查、维护与更新，保证应急物资始终处于完好状态，根据不同事故情况对应急资源实施有效管理与更新。一旦发生环境污染事件，确保应急物资、应急设施能够及时运送现场进行应急处置。

5.1.3风险隐患排查与整治

风险隐患主要存在于作业流程、基础设施、技术装备、组织管理等方面。

操作人员操作失误会引发环境事故，对操作人员要进行作业流程专业培训，持证上岗，坚决杜绝无证上岗违规操作。

对企业装置及罐区进行检查，及时发现管道破裂、渗漏等隐患，采取堵漏或更换措施杜绝危险事故发生。

对于硫化氢、环氧乙烷、苯、液氨等危险化学品，要定时进行检查维护，发现问题及时解决、上报。
公司应不断完善风险防范机制，责任落实，工作人员要时刻警惕，不存侥幸心理。

5.2分级预警
根据事件紧急和危害程度，以及可能对环境造成的影响程度，本应急预案将公司内部预警分为4级。Ⅰ级预警为红色预警，对应将要发生的事件为Ⅰ级（特别重大）环境事件；Ⅱ级预警为橙色预警，对应将要发生的事件为Ⅱ级（重大）环境事件；Ⅲ级预警为黄色预警，对应将要发生的事件为Ⅲ级（较大）环境事件；Ⅳ级预警为蓝色预警，对应将要发生的事件为Ⅳ级（一般）环境事件。具体环境事件对应的预警级别见表5.2-1。
表5.2-1  突发环境事件预警分级
	事件分级
	预警级别

	特别重大突发环境事件（I级）
	I级预警（红色预警）

	重大突发环境事件（II级）
	II级预警（橙色预警）

	较大突发环境事件（III级）
	III级预警（黄色预警）

	一般突发环境事件（IV级）
	IV级预警（蓝色预警）


5.2.1预警发布和解除预警

预警信息发布如下：
（1）现场或监控室人员发现事故后立即上报，应急指挥中心根据不同的预警级别立即启动预警，各应急小组进入应急岗位，准备应急；

（2）预警发布后，应急指挥中心应密切关注环境风险事件的发展，掌握事件的信息，指挥抢修组人员做好风险源的管控，督促后勤组做好应急物资和通讯等保障，指导联络小组做好信息发布的准备。

（3）抢修组应立即检查环境风险源，采取防止环境事故发生的措施，关停相关正在运行的可能引起环境事件升级的装置和设备，检查环境风险处置设施设备的运行情况，进行应急响应准备。

（4）保卫组应疏散现场无关人员，检查应急储备物质和器材，检查通信网络的储备，做好事故应急保障准备。

（5）应急办需根据事件的发展，随时准备对企业内部和外部发布事件的进展情况信息。

（6）当引起预警的条件消除和各类隐患排除后，由应急指挥中心解除已经发布的预警。

5.2.2监测与预警行动

一旦发生事故，必须开展有针对性的应急监测工作。通过现场调查和应急监测全面获取事故信息，为应急行动和行政决策提供依据。

应急指挥中心办公室接到可能事故信息后，应按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知有关部门、单位采取有效措施预防事故发生；当茂名分公司应急指挥中心办公室认为事故超出本级处置能力时，要及时向中石化应急指挥中心以及地方或职能部门报告，及时研究应对方案，采取预警行动。

（1）在发生厂区可控制的事故时，现场人员应快速向公司操作室报告，采取应急处理措施，防止事故向附近蔓延和扩大。“可控制的事故”主要为装置、管道发生小型泄漏且可及时修复的泄漏事故。

（2）在发生厂区不可控制的事故时，现场人员应快速向车间操作室报告，采取应急处理措施，尽量防止事故向附近蔓延和扩大；同时向应急指挥中心、茂名市安监局、公安消防、环保、卫生防疫等部门报警求援；向周边单位报警，并求援。“不可控制的事故”具体如下：

①厂区发生的公司应急人员无法控制的火灾事故；

②装置或储罐发生破裂且无法及时控制的持续泄漏（10分钟以上）事故；

③公司事故应急人员认为事故情况无法控制的其它事故。

5.2.3重大自然灾害事故预防与预警

政府发布台风、暴雨、地震预报、周边企业发生重大事故预警时公司发布蓝色预警，采取以下措施预防灾害：

①公司各部门、专业根据天气预报情况特点，按照属地管理的原则落实兼职监测人员，并利用现有的监测手段，对可能发生的台风事件进行监测，做到早发现、早报告、早处置；

②公司对所属区域内易受台风突发事件影响的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对发现的隐患投入资金进行治理；

③项目建设从本质安全设计入手，满足合规的设防标准，从预防的角度，减少或避免台风事件产生的不利影响；

④公司及各有关单位根据各自的职责，建立并完善重大自然灾害突发事件应急响应体系，建立健全应对重大自然灾害的规章制度；

⑤公司及各有关单位组织涵盖重大自然灾害内容的应急平台建设；

⑥各相关处室组织开展自然灾害应对、避险和逃生等相关知识和技能的宣传培训，提高员工应对自然灾害的能力；统筹组织自然灾害应急演练工作；各直属单位结合本单位具体情况，开展自然灾害突发事件应急预案演。

6应急响应

应急响应与处置原则：突发环境事件发生后，事件应急指挥中心需立即启动突发环境事件应急预案，指挥各应急救援小组营救受害人员，做好现场人员疏散和公共秩序维护；控制危险源，采取措施，切断污染途径，防止次生、衍生灾害的发生和危害的扩大，尽量降低对周边环境的影响。

6.1信息报告

表6.1-1  信息报告

	预警
	1.车间巡检员发现；

2.车间监测系统监测到运行参数的波动变化。
	班长、岗位外操

	信息报告程序
	1.事故发现者向分部调度报告；

2.分部调度接到信息后通知车间班长到达事故点进一步确认；

3.事故确认后，分部调度向茂名分公司应急指挥中心报告、请示；向茂名分公司领导和生产调度指挥中心报告（0668-2233111）；

4.茂名分公司应急指挥中心通知公司各部门主管部门领导在茂名分公司24小时待命。并通知安保部、生技部、抢修单位、联防单位等有关单位立即赶赴事发现场；

5.在必要时安环部根据茂名分公司应急指挥中心的授权向中石化集团总部应急指挥中心、地方政府主管部门、地方政府环保局、所在村镇或者社区通报。
	事故发现者、分部调度中心、茂名分公司应急指挥中心

	上报内容
	1.发生时间、地点、泄漏名称和部位、泄漏介质、大约流散范围；

2.人员伤亡情况；

3.事故简要情况（泄漏时风向、是否着火爆炸等）；

4.已采取的应急措施；

5.可能造成的影响和后果；

6.周边情况（如敏感点、是否影响周围设施等等）。
	班长、发现泄露第一人
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图6.1-1  应急报告程序框图

6.2应急启动及响应

6.2.1 启动条件
当炼油厂区发生突发环境事件时，立即启动分部应急预案，当事件不能得到有效控制时，由分部应急总指挥请求启动上一级应急预案，进行应急处置。根据环境事件的严重性、影响程度、影响范围及受控程度的不同，由各级应急指挥中心对事件作出判断，确定环境事件的级别，启动相应级别的预案。炼油厂区各级突发环境事件应急预案启动条件如下：

1、 IV级环境预案启动条件

1）发生或即将发生IV级突发环境事件时；

2）分公司或分部指令启动车间突发环境事件应急预案时；

3）车间所在地人民政府启动与茂名分公司有关的环境应急预案时；

2、 III级环境预案启动条件

1）发生或即将发生III级突发环境事件时；

2）分公司指令启动III级突发环境事件应急预案时；

3）下属车间应急能力不足，请求启动III级环境预案时；

4）跨车间同时出现突发环境事件时；

5）管辖所在地人民政府启动与茂名分公司有关的环境应急预案时；

3、 II级环境预案启动条件

1）发生或即将发生II级突发环境事件时；

2）分部自身应急预案不能有效控制事件态势，发出启动II级预案请

求时；

3）中石化总公司应急指挥中心指令茂名分公司启动环境应急预案时；

4）跨分部同时发生突发环境事件时；

5）广东省或茂名市人民政府启动与茂名分公司有关的省级环境应急预案时；

4、 I级环境预案启动条件

1）发生或即将发生I级突发环境事件时；

2）茂名分公司应急预案不能有效控制事件态势，向中石化集团发出启动集团

预案请求时；

3）国务院指令启动中石化集团公司环境应急预案时；

4）跨分公司同时发生突发环境事件时；

5）国家启动与茂名分公司有关的国家级环境应急预案时；

应急预案的启动应以书面、文本、媒体、电话等形式进行发布，应急预案涉及的各部门和队伍应予以确认。总指挥发布预案的同时，应请求上级单位进行相应级别的应急预警，上级单位应同时启动应急预警机制。

6.2.2 应急响应内容

根据不同的预警级别和突发环境事件等级，炼油厂区应急响应分为四级，其中Ⅳ级环境事件启动四级应急响应、Ⅲ级环境事件启动三级应急响应、Ⅱ级环境事件启动二级应急响应、Ⅰ级环境事件启动一级应急响应。各级响应对应的环境事件和响应内容见表6.2-1。

表6.2-1  炼油厂区突发环境事件应急响应级别及内容
	序号
	突发环境事件级别
	预警级别
	响应级别
	应急响应内容

	1
	特别重大突发环境事件
（I级）
	I级预警
（红色预警）
	一级响应
	1、接收并传达I级预案启动指令，做好先期处置工作；
2、接受中石化应急指挥中心的统一领导，将分公司应急资源与集团应急资源进行整合，按照现场指挥部的指令进行各项应急处置和救援；
3、发挥自身优势，协助中石化应急指挥中心、现场指挥部做好与地方政府部门及各单位之间的协作，保持信息沟通；
4、接收执行中石化集团应急预案终止指令；
5、配合集团公司做好事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿事宜；
6、配合集团公司应急指挥中心做好事件应对评估和总结；

	2
	重大突发环境事件
（II级）
	II级预警
（橙色预警）
	二级响应
	1、分公司应急总指挥启II级应急预案，同时请求中石化集团公司启动应急预警；
2、成立现场指挥部和专家组，指定现场总指挥全面负责现场应急处置，各应急小组赶
赴事故现场进行应急处置；
3、指挥中心根据现场情况、制定应急处置方案，指导现场指挥部进行应急处置；
4、指挥中心协调茂名市政府及相关水务、海事、环保等部门支援，防止事件升级；
5、现场指挥部指挥各应急小组进行事故源排查控制、污染扩散控制、工艺运行控制、现场保护与警戒、人员防护与救援等各项现场应急处置，直至事件平息；
6、根据事态发展，由应急指挥中心委托当地环境监测站进行大气、水体环境应急监
测，为科学应急提供依据；
7、后勤救护组负责各类应急物资、装备、车辆的应急保障，根据现场需要协调社会和政府部门进行应急物资的快速补充，保障应急处置的顺利开展；
8、安全环保组负责整理应急处置情况的文字资料，定期对外进行信息沟通和发
布，告知事件进展，进行应急协作，保证周边社会的稳定；
9、根据事件情况，由现场指挥部负责通知周边单位适时启动应急预案，采取措施控制
污染扩散，消除污染影响；
10、应急中心办公室做好应急指挥中心与中石化应急指挥中心、现场指挥部和茂名市
应急中心的信息沟通、指令传输，保障通讯畅通；
11、现场应急处置结束后，安全环保组负责清理事故现场，进行环境恢复；
12、环境影响和隐患消除后，由应急总指挥宣布应急响应终止；
13、应急中心办公室负责事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿事宜；
进行事件应对评估和总结；

	3
	较大突发环境事件
（III级）
	III级预警
（黄色预警）
	三级响应
	1、分部应急总指挥启动分部应急预案，同时请求茂名分公司启动预警；
2、应急指挥中心立即通知现场保卫组、抢修封堵及供应组等各应急处置小组赶往事故现场，全面指挥应急处置；
3、指挥各应急小组进行事故源排查控制、污染扩散控制、工艺运行控制、现场保护与警戒、人员防护与救援等各项现场应急处置，直至事件平息；
4、协调地方政府、主管单位进行应急协助，采取措施控制事件升级；
5、根据事态发展，由应急指挥中心委托当地环境监测站进行大气、水体环境应急监
测，为科学应急提供依据；
6、应急指挥部适时对外发布事故处置信息，保持事故周边社会稳定；
7、后勤救护小组及时补充和协调各类应急物资、装备、车辆的供应，保障应急处
置；
8、安全环保小组负责进行事件后期的事故现场清理，进行环境恢复；
9、环境影响和隐患消除后，由应急总指挥宣布应急响应终止；
10、应急指挥中心负责事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿；
11、应急指挥中心进行事件应对评估和总结；

	4
	一般突发环境事件
（IV级）
	IV级预警
（蓝色预警）
	四级响应
	1、车间主任启动IV级应急预案，同时请求分部进行预警；
2、车间主任带领各应急小组到达现场，作为总指挥全面负责应急处置；
3、应急处置：保护事故现场、控制事故源、切断污染扩散途径、回收油品等泄漏物，防止二次污染；
4、清理事故现场，进行环境恢复；
5、车间主任宣布应急响应终止；
6、事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿事宜；
7、进行事件应对评估和总结。


6.2.3 应急响应程序
当突发环境事件发生后，根据报告的事件内容和情景，评估、确定突发环境事件级别，启动相应级别的应急预案，进行分级响应和处置，当事件不能得到控制，环境影响进一步扩大，超出本级单位应急处置能力时，请求启动上级单位应急预案，进行高一级别的应急响应和处置。

针对不同响应级别的突发环境事件，炼油厂区各级突发环境事件的应急响应程序流程见图6.2-1。
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图6.2-1  炼油厂区各级突发环境事件的应急响应程序流程
6.3应急监测

（1）环境事件发生后，立即开展应急监测工作，实时向应急指挥中心报告水质和大气污染情况。

（2）突发环境事件影响到厂外时，按照茂名市环保局要求，公司派出环境监测工作人员，配合市环境监测站进行水质和大气监测，继续跟踪污染物流向。

（3）放射性应急监测，由公司HSE监测站负责，进行事故现场进行放射泄漏监测并标识安全区域。

（4）应急监测物资、应急监测人员、监测方法标准、监测布点方案、监测过程实施、监测结果的审核和上报详见《茂名石化炼油厂区环境监测应急预案》。
6.4应急处置

6.4.1应急处置原则

按照国家和行业标准、规范制定的企业介质泄漏应急处置方案，在应急处置过程中，坚持“以人为本”的指导思想，同时应符合以下要求：

6.4.1.1 厂区泄漏并伴有有害物质的逸散时

（1） 应迅速切断泄漏源，封闭事故现场，发出有害气体逸散报警；

（2） 组织专业医疗救护小组抢救现场中毒人员；

（3） 监测有害气体浓度，根据现场风向，加强现场人员的个人防护，疏散现场及周边无关人员；

（4） 防止油品泄漏出厂区污染水体及土壤；

6.4.1.2 厂区泄漏引发火灾、爆炸时

（1） 立即切断泄漏源，封闭泄漏现场；

（2） 立即组织专业医疗救护小组抢救现场受伤人员；

（3） 立即组织现场消防力量进行灭火，同时启动《火灾爆炸应急预案》；

（4） 立即组织力量对泄漏厂区进行封堵、抢修作业。

6.4.2受伤人员现场救护、救治与医院救治

现场受伤人员的救护和救治工作由医疗救护疾病控制组负责。

（1）气体中毒人员的处置

现场处置：吸入化学品气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带。严重者送医院治疗；

（2）外伤处置

一般外伤，协助伤者脱离现场，清除污物，止血包扎，严重者时送医院进一步治疗；

骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。

遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

（3）烧伤急救处置

小面积烫伤:小面积烫伤后，应马上冷敷。可用净水冲在烫伤部的略上方部位，如果烫伤部位出现水泡，不要去挑破，而应该用干净的纱布垫着再用绷包扎好，去医院处理。

大面积烧伤:为了争取时间和防止弄破水泡，可以穿着衣服(如外衣很脏，可先脱去外衣)用水冲冷却，冲5-20分钟，然后再轻轻地脱去衣服，用干净纱布包扎伤口。对于烧伤面积大的，送医院处理。

眼睛的化学品烧伤处置:使伤侧的脸部在下，健侧脸部朝上，水从鼻粱处向受伤眼一侧的脸颊部冲洗。

脸部烧伤:用湿毛巾捂在脸部15分钟冷敷。出现水泡，注意不要弄破，湿毛巾要更换数次。

衣服烧着时:衣服被烧着时，赶快脱掉，紧急时也可以一面放水，一面弄湿地面，伤员可倒在地上滚动灭火，内衣裤、鞋袜等来不及脱下时，可以用水烧着灭火。

寒冷季节的烧伤:可以用冷、湿毛巾捂着上医院。注意冷敷的程度不能过度，其它部位应采取保暖措施。如果用冷水冲洗时间过长，反会使体温下降，引起其它疾病。

应急救助依托医疗机构名称及电话见表。

表6.4-1  周边医疗机构联系电话

	序号
	医院名称
	主治方向
	地址
	联系电话

	1
	茂名市石化医院
	综合
	茂名市幸福路滨河一街7号
	0668-2233120

	2
	茂南区人民医院
	综合
	茂名市高山路26号
	0668-2518918

	3
	茂名市人民医院
	综合
	茂名市为民路101号
	0668-2288013

	4
	茂名市中医院
	综合
	茂名市油城五路7号
	0668-2922688


6.4.3专业应急队伍

（1）茂名众和海上防污工程有限公司

茂名众和海上防污工程有限公司（以下简称众和公司）于2011年注册，成为广东众和化塑有限公司下属的全资子公司，前身是于1993年成立的茂名东港防污工程公司。公司主要担负茂名港、茂名分公司成品油码头和茂名分公司30万吨级原油单浮系泊（单点）海域的油类污染防治、清除等应急任务，同时也为其它地区的海上或陆上溢油事故作必要的应急支援。

众和公司位于茂名分公司港口分部港区内。经过多年的发展，至今已有员工60人，其中持有专业资格证书的溢油应急高级指挥3人，现场指挥6人、船舶清污18人、应急操作30人。并拥有盛华一号、盛华二号、惠交二号、防污2、防污3、防污5共六艘专业防污船舶。有一座专业的防污设备库，库内配备有动态斜面收油机、堰式收油机、真空式收油机、船用消油剂喷洒装置、便携式消油剂喷洒装置、溢油转移泵、溢油卸载泵、高压清洗装置、轻便式储油装置以及吸油毡、消油剂、吸油拖缆、化学吸收剂等防污清污设备和材料。

众和公司于2011年取得国家一级船舶污染清除单位资质。有效期为3年，有效期限过后，国家主管部门对全国范围内的该项资质既不审核发证，也不宣布资质无效。

（2） 恒孚公司应急情况

茂名市恒孚石化工程有限公司的前身隶属于中国石化集团茂名分公司公司，于2004年5月改制为“茂名市恒孚防腐工程有限公司”，2009 年 5月14日变更为“茂名市恒孚石化工程有限公司”；具有防腐保温工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包三级、化工石油设备管道安装工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级、化工防腐蚀施工资格综合一级和特种设备安装改造维修许可：压力容器维修2级等资质的专业化施工企业。2012年5月，公司取得“中国石化工程建设市场资源库成员证书”；2013年8月，取得“石油化工检维修资质证书”。公司技术实力雄厚，施工工艺先进，主要承揽石油化工消防、防腐蚀、保冷保温、带压封堵（含带压堵漏、开孔等）、化学清洗、埋地厂区检测、机电安装、特种地坪铺设等业务；尤其是对石油化工装置、大型油库、长输厂区的消防总承包与防腐工厂化施工具有丰富的施工与管理经验，具有年完成产值3亿元的施工与管理能力。现公司拥有各类专业技术人员100多人，多人次参与行业或国家与省部级的专业标准与规则的修订。2013年公司被授予广东省应急救援骨干队伍。

目前，公司拥有各类机械设备 200多台套。其中,大型防腐预处理抛丸机6台套；3PE埋地厂区防腐生产线2台套；带压封堵系列成套设备30多台套；消防、机电安装与检测设备30多台套；螺杆式压缩机 12台；喷砂设备30台、自动除尘式设备3台套；化学清洗与高压清洗车等9台套；还有自动吸砂机、专业检测设备、起重设备等50多台套。被业界誉为华南、西南地区专业装备最为精良的专业公司。

多年来，公司先后参加了茂名炼油、茂名乙烯、福建炼化、镇海乙烯、武汉乙烯、广州石化、上海金山石化、海南炼化、北海炼化、湛江东兴炼油、惠州炼油等国家重点工程建设，其中我公司负责防腐施工的茂名北山岭（15*12.5万立方）原油商储库项目获中国石化集团公司优秀工程奖；我公司负责的福建炼化一体化项目与茂名分公司炼油改扩建项目的消防工程等分获国家级与集团公司级优秀工程奖；茂名炼化升级改造项目的预防腐、茂名分公司炼油全停大修与乙烯全厂大修的保冷工程、茂名分公司装置的堵漏、消防保运、茂名乙烯大修的化学清洗、茂名分公司厂区与管托补强、加固等安全隐患治理项目等多个项目得到业主的肯定与好评。树立了良好的市场信誉，赢得了广大客户的信赖。连续多年被评定为“守合同、重信用”单位与A级纳税企业，2005年顺利通过QHSE管理体系认证。

公司将始终奉行科学管理、诚信经营、和谐共赢的发展理念，秉承“质量第一、客户至上”的企业宗旨，把“顾客满意、社会满意、员工满意与幸福”作为我们践行与努力的方向，期待与您合作，诚信为您服务！

1）应急队伍及其职责：

恒孚公司堵漏部为公司应急队伍，同时也是广东省的应急专业队，有应急队员21人。

应急职责：负责应急值班和应急抢险工作；负责应急物资的准备和日常保管工作；负责应急安全防护用品的准备和日常维护工作；接到应急任务，必须在20分钟内赶到现场，并具备立即投入应急抢险的条件。。

应急队长：倪行秀，电话

应急队副队长：范飞，联系电话：

应急值班电话（炼油片区）：

负责人：杨广辉，联系电话：

应急值班电话（化工片区）：

负责人：江永生，电话：

2）应急物资的管理：

1 保运物资实行定点管理，摆整齐，整洁卫生，做好日常检查、维护、保养工作，保证保运物资始终处于完好、有效状态。

2 堵漏部负责物资的定期检查工作，检查频次至少每周一次，并做好检查、维护记录。检查记录要有检查人签名、保运部负责人签名。认真落实维护保养责任。

3 应急抢险工具和物资一览表：

表6.4-2  恒孚公司应急设备机具一览表

	序号
	名    称
	规格
	数量

	1
	手动液压泵
	60Mpa
	1台

	2
	气动液压泵
	FU-V
	1台

	3
	注胶枪
	Ⅱ型
	2支

	4
	G型卡兰
	0-100
	5个

	5
	充式手电钻
	14.4V
	1把

	6
	高压油管
	60Mpa
	2条

	7
	钢带拉紧器
	/
	2把

	8
	测量工具
	0-500
	1套

	9
	梅花扳手
	27-30
	1把

	10
	梅花扳手
	30-32
	1把

	11
	梅花扳手
	32-36
	1把

	12
	梅花扳手
	36-41
	1把

	13
	梅花扳手
	41-46
	1把

	14
	梅花扳手
	46-50
	1把

	15
	八角锤
	2.5P
	1把


表6.4-3  恒孚公司应急材料一览表

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	快速堵漏魔棒
	/
	5条

	2
	快固铁胶泥
	/
	3套

	3
	注胶阀
	M12
	20个

	4
	换向接头
	M12
	5个

	5
	密封剂
	TDH747
	10Kg

	6
	密封剂
	TDH747-2
	2Kg

	7
	密封剂
	FU47
	5Kg

	8
	密封剂
	TXY-B8
	2Kg

	9
	油面修补剂
	TS528
	5盒

	10
	钢带
	20mm
	5米

	11
	钢带
	30mm
	5米

	12
	钢带扣
	20mm
	10个

	13
	钢带扣
	30mm
	10个

	14
	捆扎带
	4线
	3扎

	15
	高温修补剂
	/
	5盒


表6.4-4  恒孚公司应急安全防护用品一览表

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	空气呼吸器
	/
	2套

	2
	防火隔热服
	/
	2套

	3
	耐高温手套
	/
	3付

	4
	耐酸碱手套
	/
	3付

	5
	防化服
	/
	2套

	6
	防尘口罩
	/
	10个

	7
	防毒面罩
	/
	5个

	8
	隔音耳塞
	/
	5付


④应急夹具

a、直管夹具32个；b、盒式弯头夹具19个；c、仿型弯头夹具10个；d、法兰夹具（1.6MPa)57个；e、法兰夹具（2.5MPa)41个；f、法兰夹具（5.0MPa)20个；g、弯头隔离式夹具23个。

6.4.4配合有关部门应急响应

当突发环境事件造成的危害程度已超出企业自身控制能力，需要其他单位提供援助和支持时，由公司应急指挥中心和信息报道管理组上报茂名市环保局、茂名市政府应急办，配合上级事故应急处置部门的工作，接受上级指挥部门的领导，各应急小组将按照应急总指挥的要求，配合上级应急处置指挥，统一协调事件的环境应急处置，后勤保障组按照上级应急部门的指挥统一分配应急物资和设备。
6.5安全防护

6.5.1应急人员的安全防护

（1）进入现场救援人员必须配备必要的个体防护器具；

（2）根据危险化学品的毒性及划定的危险区域，确定相应的个体防护等级；

（3）灭火时严禁单独行动，必要时水枪、水炮掩护；

（4）着火设施出现爆炸征兆时，应果断撤离；

（5）随时关注风向、风速等气象参数变化情况；

（6）警戒区域内严禁火种；

（7）急救之前，救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。另外，口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时，要避免进一步受伤。
6.5.2受灾群众的安全防护

配合地方政府及时、有序地疏散可能受影响的周边群众，如果有受伤或中毒人员及时送到医院就诊；对警戒区域和人员疏散区域进行警戒，禁止车辆和无关人员进入警戒区；详细了解现场周围群众思想动态，对可能受影响的周边群众开展危险化学品危害宣传工作，做好事件波及区域员工和周边群众的情绪稳定工作，防止发生群体事件。

炼油厂区制订了应急疏散方案，具体的应急疏散路线见附件7。

6.6次生灾害防范

环境事件发生后，为防止人员中毒或引发次生环境事件，分部联系茂名分公司配合做好监测工作，按照事先制订好的撒离方案进行撒离。

现场监测方案：（1）假设发生厂区内油品泄漏事件。选择A、B、C、D共4个点作为水质监测点：A点为厂区内水道，距泄漏点下游100米；B点为厂区内水道，距泄漏点下游200米；C点为厂区外排口、D点为厂外河道距厂外排口100米。当厂区发生油品或其他危险化学品泄漏事件后，水质监测人员立即到位，对四个点进行实时监测。（2）假设发生有毒气体（或液化石油气）泄漏事件。在泄漏点四周东、南、西、北各取一个点进行监测，根据监测情况划定危险区、警戒区、安全区三个区域，危险区不允许任何人员车辆进入，警戒区只允许经过批准的抢险救援人员进入，安全区为指挥部设立点、待命救援人员休息区、后勤区等，这样可防止火灾爆炸或中毒次生事件发生。

现场人员撒离方案：（1）假设发生厂区内油品泄漏事件。泄漏范围内人员全部撒离出现场。（2）假设发生有毒气体（或液化石油气）泄漏事件。所以人员撒离出危险区和警戒区，只能待在安全区。

7应急终止

7.1应急终止的条件

对于环境污染事故应急的终止，必须基于以下条件才能确定：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源不再泄漏或污染物释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于可接受且尽量低的水平。

7.2应急救援关闭的程序

应急救援关闭须按照一定程序进行：

（1）现场应急救援指挥部确认终止时机（或事件负责单位提出），经现场应急救援指挥部批准应急终止。

（2）应急救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，环境事故应急指挥部应根据实际情况和上级应急指挥机构有关指示，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

7.3应急终止后的行动

应急终止后还需要采取一定的后续行动：

（1）应急过程评价。

由茂名市环保局组织有关专家，会同有关部门、企业组织实施应急过程评价。评价的基本依据是：

①环境应急过程记录；

②现场处置组及专业应急救援队伍的总结报告；

③现场应急救援指挥部掌握的应急情况；

④环境应急救援行动的实际效果及产生的社会影响；

⑤公众的反应。

评价结论应该包括以下内容：

①事故等级；

②应急任务完成情况；

③是否符合保护公众、保护环境的总要求；

④采取的重要防护措施与方法是否得当；

⑤出动环境应急队伍的规模、仪器设备的使用、环境应急程度与速度是否与任务相适用；

⑥环境应急处置中对利益与代价、风险、困难关系的处理是否科学合理；

⑦发布的公告及公众信息的内容是否真实，时机是否得当，对公众心理产生了何种影响；

⑧成功或失败的典型事例；

⑨需要得出的其他结论。

（2）指导事故单位查找事故原因，防止类似问题的再次出现。

（3）编制环境应急总结报告，并上报相关部门备案。

（4）企业根据实战经验，对应急预案进行评估，并及时修订环境污染事故应急预案，报相关部门备案。
8后期处置

8.1受灾人员安置及赔偿

应急终止后妥善处理事故中的伤亡人员，尽快组织恢复正常的生产工作。通讯联络组成员根据总指挥的命令，及时通知邻近区域解除事故警戒，并调查认定事故责任，由责任单位承担事故的损失，积极落实善后恢复措施。

对于环境污染事故造成厂区周围群众出现受灾情况，由相关政府部门受灾人员的安置工作。

事故调查处理小组的人员做好受害人员的安置工作，组织企业技术人员对受害人数、受害程度以及受灾范围进行评估，并及时上报至有关政府部门。由群众工作部牵头组成善后处理小组负责工伤和其它相关赔付事宜。及时和有关政府部门和保险机构联系沟通，做好单位和个人损失的理赔工作。

8.2事故后评价

事故后评价有助于总结应急响应行动中的经验和教训，为改进今后的事故应急工作提供借鉴，同时为对事故应急工作中各方的表现进行奖惩提供依据。

从预警环节开始到事故应急过程结束，应调查事故应急救援行动中各环节是否达到相应的污染事故应急预案的要求，通过声像取证，录制了解污染事故当事人及事故受害人介绍事故情况的陈述等，结合现场监测结果，进一步分析事故的责任主体。同时安排人员配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估。

8.3环境恢复与重建

（1）现场人员和设备的清洁净化

在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害。事故得到控制后，在事故发生地设立警戒线，除清洁净化队员外，其他人严禁入内。清洁净化人员根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家指导下，进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行清洁净化作业，净化作业结束后，经检测安全后方可进入。

（2）事故现场的洗消及消防废水处置

在泄漏危险化学品事故已经得到控制，保持周边所有清净下水井封堵状态下，指挥中心负责指挥各应急小组用桶、隔膜泵、盛装清扫专用工具将大部分泄漏到地面上危险化学品进行回收；少量的使用吸油毡木糠、细沙进行吸附，用中和剂喷洒到污染的部位中和；用消防水冲洗易溶于水的危险化学品污染过的地面和设备，消防废水委托具有资质的单位进行回收处理。

参加现场洗消的所有人员必须穿好防化服、防护鞋、防化手套、全面罩防毒面具，要求所有防护器具不能有破损，中等毒性的危险化学品洗消人员还必须佩戴隔离式空气呼吸器。

（3）用于吸附泄漏物的吸油毡、木糠、细沙等固体废物，必须用密闭性好的塑料垃圾袋或垃圾桶盛装并扎口，交有资质的工业废弃物回收公司处理。

（4）企业危险化学品种类具有毒性和腐蚀性的，所有参加抢险接触过危险化学品的人员，接触过化学品的部位必须就近用现场配备的紧急喷淋洗眼器进行（时间不少于15min）清洗，被污染的衣物、手套、工作鞋等也必须经冲洗后，后方可离开安全隔离区现场。必须用肥皂水洗手后方可以喝水、吃东西。现场人员洗消产生的废水收集后委托资质单位处理。

（5）环境恢复：由应急监测组对污染区域进行现场检测分析，明确受污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度达到环境可接受水平。根据实际情况，对受污染的区域进行隔离，组织专业人员，穿戴好防护服，配备空气呼吸器，可用化学处理法，把用于环境恢复的化学品水溶液装于消防车水罐，经消防泵加压后，通过水带、水枪以开花或喷雾水流喷洒，或者用活性炭、木屑等具有吸附能力的物质，吸附回收污染物后由资质公司进行清运处理。并及时对污染区域进行跟踪监测。

将现场污染物彻底清除干净；统计环境损失，进行环境评估，尽快采取修复措施，恢复现场环境原貌；造成农民经济损失时，做好理赔工作。

9应急保障

9.1通信与信息保障

负有救援保证任务的部门、单位和个人，必须随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更及时通知预案维护和修订部门。

9.2应急队伍保障

按照本预案规定成立应急组织体系，包括：茂名分公司应急指挥中心、应急指挥中心办公室、现场应急指挥部、专家组、应急救援专业队伍以及各部门相应工作人员。各队长负责本专业队的日常管理、建设。各专业组定期开展培训、演练、准备好应急救援物资。企业安全生产负责人进行监督检查，促使其保持战斗力，常备不懈。

9.3应急物资装备保障

应配备事件应急救援准备设施，根据事件救援的需要和特点，准备有关准备（灭火器材、防护器具等设备设施）。依托现有资源，合理布局并补充完整应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。应急物资装备主要包括基本装备、专用装备、图标等。

9.4经费保障

应急指挥中心办公室对于应急工作的日常费用做出预算，财务部门审核，经企业高层办公会审定后，列入年度预算，审计部门要加强对应急工作费用的监督管理、保证专款专用，应急处置结束后，财务部门要对应急处置费用进行如实核销。

（1） 要保证嫌弃的物资和器材储备资金投入，预备必要的补偿资金。

（2） 要订抢险救灾过程的资金调配计划，保证抢险救灾时有足够的资金可供调配。

（3） 做好后期有关资金的理赔，补偿工作。

（4） 要储备和保证后期足够的职工安置费用。

9.5外部应急能力保障

I级事件状态下，企业内部的应急救援力量是有限的，I级事件状态下，企业需上报市政府，请求外部救援力量的帮助，避免对环境造成更大的伤害和破坏。现阶段，企业已建立的外部救援力量表，在I级事件状态下，可以直接请求救援。
9.6其他保障

（1）运输保障

企业要掌握一定数量安全系数高、性能好的车辆，确保处于良好状态，进行编号或标记，并制定驾驶员的应急装备措施和征用启用方案。在预案启动后确保组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。

（2） 医疗卫生保障

医疗救护人员负责受伤人员的救护工作，及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事件人员伤亡的关键。医疗救治要贯彻现场救治、就近救治、转送救治的原则，及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源情况。常备应急救援所需的日常药品，必要时报请上级卫生行政部门组织医疗救治力量的支援。

（3） 交通管制、治安保障

行政保卫部负责事件应急救援中的交通管制和治安保障。应急抢险时，可向当地公安交警部门申请支援。

①实施交通管制，对危害区外围交通路况实施定向、定时封锁、严格控制进出事故现场的人员，避免出现意外人员伤亡或引起现场混乱；指挥危害区域人员的撤离、保障车辆顺利通行，指引应急救援车辆进入现场，及时疏通交通堵塞。

②维护撤离区和人员安置区场所的社会治安，加强撤离区内和各封锁路口附近重要目标和财产安全保卫。

（4） 社会动员保障

各有关部门要广泛动员、积极参与事件应急救援工作，加强平时的事件预防、增强预防事件的能力。

（5） 其它保障

准备好现场疏散图、平面布置图和周围地区图、气象资料、物料安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人。

应急电源、照明可采用路灯，无路灯地段采用便携式照明设备、设施。

制度保障，落实各岗位安全生产责任制、完善各项安全管理制度。

10监督管理

10.1培训

10.1.1应急人员的培训

（1）人员分类培训

培训包括应急指挥人员、各应急救援专业人员培训。

（2） 应急指挥人员培训

向应急办公室申请接受紧急救援的培训。应急救援人员的教育、培训内容：
①对本预案体系的培训，主要了解本预案的组成体系；

②应急预案体系的日常管理、建设；

③应急救援指挥、组织协调实施救援。

（3） 应急救援专业组人员培训

应急救援专业组人员培训由企业根据专业组内容进行分类别、分工种培训，应根据本预案实施情况每年制定相应的教育、培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识或应急技能培训。教育、培训应保持相应的记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

培训内容包括：

①熟悉本专业组的工作职责；

②掌握预案中规定的各类抢险操作或作业；

③各种事件的应急处理措施；

④各种应急设备的使用方法；

⑤防护用品的佩戴方法。

10.1.2应急培训的要求

（1）针对性：针对可能的事件情景及承担的应急职责，不同的人员应培训不同的内容；

（2）周期性：培训时间相对短，但有一定周期，一般至少每半年进行一次；

（3）定期性：定期精心技能训练；

（4）真实性：尽量贴近实际应急行动。

10.1.3应急培训计划

企业定期组织应急预案的培训，培训周期为每半年一次，具体时间安排视实际情况而定，根据环境应急预案的特点可将培训内容分为六大块，主讲人由企业应急指挥中心安排。培训计划见表10.1-1。

表10.1-1  培训计划表

	模块
	课程名称
	课程目的
	培训课时

	一
	环境风险管理政策法规研讨课
	①提高管理层人员的环境风险意识；

②加深对国家、地方环保政策认知；

③更好地为企业做好管理策略。
	1

	二
	企业环境管理分析课
	①清楚了解企业在环境管理方面存在的好与不足；

②全面了解企业环境风险状况，便于日后有效管理；

③加深对环境管理的理解。
	1

	三
	应急体系框架理论课
	①专业的、系统的应急体系知识；

②学习并明确各组织框架的职责。
	1

	四
	专业知识教授课
	①各风险源规范的、正确的工艺操作；

②各种实用、专业的应急知识；

③各分析仪的现场处置措施知识。
	1

	五
	应急演练实践课
	①从理论上的应急知识转为实际上的操作技能；

②多个单项功能的应急专项联系，提高应急能力；

③综合演练有助于企业全部员工提高行动的协调性，保证应急行动迅速有效。
	1

	六
	成果评估与考核检验课
	①理论知识有效提炼，得到检验和巩固；

②应急行动的协调性、衔接性得到检验和保证；

③针对性评估报告。
	1


10.1.4应急培训的评估

应急指挥人员培训的评估：采取考试、现场提问、沙盘演练操作考核等方式，并对考核结果进行记录。

应急专业组的培训：培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录。

10.1.5社区或周边人员应急响应知识宣传

周边人员的宣传可采用宣传栏等方式进行。社区或周边人员应急响应知识的宣传内容：

（1）潜在的重大危险事件及其后果；

（2）时间警报与通知的规定；

（3）基本防护知识；

（4）在污染区行动时必须遵守的规则；

10.2演练

10.2.1演练分类

（1）桌面演练：由应急组织（机构）的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序讨论紧急情况时应采取的演练活动。桌面演练的主要特点是对演练情景进行口头演练，作用是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应对组织相互协作和职责划分的问题。

（2）功能演练：针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动。主要作用是针对应急响应功能、检验应急人员以及应急体系的筹划和响应能力。例如指挥和控制功能演练，其目的是监测、评价多个部门在紧急状态下实现指挥与控制和响应能力。

（3）综合演练：针对应急预案中全部或大部分响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练，一般要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备及其它资源的实战性演练，以检验相互协调的应急响应能力。

企业根据实际要求制定本单位的应急预案演练计划，按企业的时间预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练，每半年至少组织一次专项应急预案，每季度至少组织一次现场处置方案演练。

10.2.2演练内容

事件应急救援预案演练内容包括：

（1） 事件应急抢险，信息上报及通报流程；

（2） 应急救援人员进入事故现场的防护指导；

（3） 通讯和警报信号的联络，报警与接警；

（4） 新闻发布和向政府、敏感目标的通报；

（5） 事件的善后处理；

（6） 当时当地的气象情况对周围环境对事件危害程度的影响。
10.2.3演练人员

演练主要由三部分人员组成。

事件应急救援的演练者：主要由绝大部分企业员工组成，直接参加按事件应急程序进行的基本操作；

演练控制人员：主要由应急办公人员担任，其要保证事件应急预案得到充分的演练和顺利的进行，回答演练人员的疑问，解决演练出现的问题，监督演练过程的安全；

演练的评价人员：主要有应急专家组和应急指挥中心人员组成，其对演练的每个程序进行评价考核，演练后与事件应急救援人员进行讲评和总结。

10.2.4演练准备

（1）成立演练筹划小组

演练筹划小组的演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下：

①确定演练的目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法，选定演练的时间和地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；

②协调各参演单位之间的关系；

③确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演练准备工作计划、导演和调整计划；

④检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中发生的重大问题；

⑤组织演练总结与评价。

（2） 演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案，演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项。

①应将演练参与人员，公众的安全放在首位；

②编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况；

③设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性；

④情景事件的时间尺度最好与真实事件的时间尺度相一致；

⑤设计演练情境应详细说明气象条件；

⑥应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌；

⑦应考虑通信故障问题。

10.2.5演练总结

训练结束后，各专业救援队伍通过讲评和总结，写出书面报告交应急办公室，应急办公室将上述书面报告汇编成综合报告，对应急救援预案提出意见，对预案进行修改和补充。报告内容包括如下：

（1） 通过演练主要发现的问题；

（2） 对演练准备情况的评估；

（3） 对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4） 在训练、器材设备方面的改进意见；

（5） 演练的最佳时间和顺序。

10.3奖惩

10.3.1奖励

（1）对事件应急救援工作中作出积极贡献的救援组或个人予以奖励；

（2）及时发现事件或事件隐患的救援队伍或个人予以奖励；

（3）能迅速投入抢险救援工作，对减少损失、防止事件扩大化的专业组和个人予以奖励；

（4）其它有利于应急救援工作表现的救援队或个人予以奖励。

具体奖励办法由企业根据具体情况予以决定。

10.3.2惩处

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟缓、应急物质不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）应急专业组技术水平不高，未能积极有效的进行事件应急救援工作的队伍或个人予以处罚；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事件扩大化的队伍或个人予以处罚；

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，为按规定及时发布事件警报的队伍或个人予以处罚。

（5）其它。

具体处罚办法由企业根据具体情况予以决定。
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11.1名词术语

（1） 突发环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

（3）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的废物。

（4）环境风险源

衡量是否构成环境风险源的重点是：发生事故时对环境造成的危害程度。环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处周边环境状况三个要素决定。

（5）环境保护目标

指在环境污染事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（6）应急预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处理方案。

（7）应急准备

指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序的开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（8）应急处置

指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

（9）应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（10）应急救援

指环境污染事件发送时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度减低事件损失的措施。

（11）预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。

（12）分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

（13）应急监测

在发生突发环境事件的情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（14）应急演习

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

11.2预案评审、发布、实施和更新

11.2.1预案评审

企业应当在环境应急预案草案编制完成后，组织评估小组对本单位编制的环境应急预案进行评估，并根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

企业环境应急预案评估小组的组成人员应当包括环境应急预案设计的相关部门应急管理人员、相关行业协会、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。

11.2.2预案发布

预案经批准后，应分发给有关部门、企业和社区，并建立发放登记，记录发放时间、发放份数、接收部门、接受时间、签收人等有关信息。并按规定报当地环保管理部门备案。
11.2.3预案备案

安全环保部负责本预案的备案，将本预案报上级主管部门和茂名市环保局备案。

11.2.4预案的签署和解释

本预案由茂名分公司主管安全环保的副总经理签署发布，茂名分公司应急指挥中心办公室负责解释。
11.2.5应急预案的实施

预案批准发布后，生产经营单位应组织落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工；并对员工加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

11.2.6预案的更新

应急预案原则上三年修订一次。在下列情况下，应急预案进行及时更新：

①日常应急管理中发现预案的缺陷；

②训练、演习或实际应急过程中发现预案的缺陷；

③组织机构、人员及通讯联络方式发生变化；

④应急设备和救援及时发生变化；

⑤企业厂址、布局、原材料、危险化学品、生产工艺发生变化；

⑥有关法律法规和标准发生变化。

11.2.7预案实施时间

预案自印发之日起实施。
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附件1：茂名分公司应急通讯录

	单       位
	姓  名
	办公电话
	手机号码

	应

急

指

挥

中

心
	总经理
	余夕志
	
	

	
	书记
	丘仲宜
	
	

	
	副总经理（主管生产技术安全环保）
	尹兆林
	
	

	
	副总经理（主管工程规划）
	曾松
	
	

	
	副总经理（主管机动供应）
	韩建宇
	
	

	
	总经理助理（HSE总监）
	林国
	
	

	
	副总工程师
	张志雄
	
	

	
	副总工程师
	周忠立
	
	

	
	副总工程师
	张钧正
	
	

	
	副总工程师
	徐柏福
	
	

	
	副总工程师
	庄晓峰
	
	

	
	办公室主任
	董  巍
	
	

	
	生产管理部部长
	张德黎
	
	

	
	计划管理部部长
	毛远洪
	
	

	
	生产管理部部长
	张德黎
	
	

	
	科技发展部部长
	钟东文
	
	

	
	机动部部长
	邱宏斌
	
	

	
	安全环保部部长
	古才荣
	
	

	
	党委宣传部部长
	董章裕
	
	

	
	组织部（人事部）部长
	陈胜琪
	
	

	
	武装保卫部部长
	杨亚寿
	
	

	
	工程管理部部长
	高清茂
	
	

	
	物资供应中心经理
	费志雄
	
	

	
	消防支队队长
	冯茂生
	
	

	生

产

控

制

组
	组长：生产管理部部长
	张德黎
	
	

	
	生产管理部副部长
	梁文雄
	
	

	
	生产管理部副部长
	邱军
	
	

	
	计划管理部副部长
	沈卫中
	
	

	
	科技发展部副部长
	杨庆伟
	
	

	
	生产科科长
	徐文
	
	

	
	调度室副主任
	曹华雷
	
	

	消

防

抢

险

组
	组长：消防支队队长
	冯茂生
	
	

	
	安全环保部副部长
	郑文清
	
	

	
	消防支队副支队长
	黄水生
	
	

	
	战训科科长
	黄亚忠
	
	

	
	防火气防科科长
	梁扬升
	
	

	
	炼油中队队长
	黄小文
	
	

	
	乙烯中队队长
	陈平
	
	

	
	安全监督科科长
	邢国刚
	
	

	
	安全技术科科长
	谢  强
	
	

	设

备

抢

修

组
	组长：机动部部长
	邱宏斌
	
	

	
	机动部副部长
	栗雪勇
	
	

	
	机动部副部长
	刘志良
	
	

	
	工程管理部副部长
	梁鸿林
	
	

	
	物资供应中心副经理
	林立钿
	
	

	
	广东茂化建集团有限公司
	经理
	莫观华
	
	

	
	
	值班电话
	/
	
	

	
	茂名市恒孚石化工程有限公司
	经理
	于迪
	
	

	
	
	副经理
	鹿存成
	
	

	
	
	副经理
	倪行秀
	
	

	安

全

环

保

及

保

卫

组
	组长：安全环保部部长
	古才荣
	
	

	
	安全环保部副部长
	杨  强
	
	

	
	武装保卫部副部长
	吴明树
	
	

	
	环保管理科科长
	王刚
	
	

	
	生产保卫科科长
	陈修宝
	
	

	
	环保监测站站长
	车伟光
	
	

	
	环保监测站副站长
	戴勇光
	
	

	
	炼油经警中队队长
	关超
	
	

	
	化工经警中队队长
	陈桂安
	
	

	供排水调度组
	组长：安全环保部副部长
	黄  戟
	
	

	
	生产管理部副部长
	黄河泳
	
	

	
	公用工程科科长
	李胜智
	
	

	医疗救护疾病控制组
	消防支队政委、副支队长
	陈向阳
	
	

	
	消防支队综合科科长
	刘世琦
	
	

	
	职业卫生科科长
	朱燕群
	
	

	
	茂名石化医院院长
	王家苏
	
	

	
	茂名石化医院执行院长
	杨军强
	
	

	
	茂名石化医院门诊管理部主任
	曲永清
	
	

	后勤保障组
	组长：副总师、社区管理部部长
	张钧正
	
	

	
	社区管理部副部长
	林木和
	
	

	
	办公室副主任
	王新舟
	
	

	
	物资供应中心副经理
	孔剑兵
	
	

	
	信息中心主任
	梁坚
	
	

	善后处理组
	组长：办公室主任
	董  巍
	
	

	
	办公室副主任
	梁志国
	
	

	
	人事部副部长
	张兴永
	
	

	
	工会副主席
	卢倩雯
	
	

	信息报道管理组
	组长：党委宣传部部长
	董章裕
	
	

	
	党委宣传部副部长
	钟大海
	
	

	
	党委宣传部副部长
	龙泰良
	
	

	
	宣传科科长
	张亚培
	
	

	
	秘书科科长
	李灿荣
	
	

	
	环保技术科科长
	陈志东
	
	

	专

家

组
	集团公司安全环保局
	/
	
	

	
	其他
	/
	
	

	调度电话
	公司总调度室
	/
	
	

	火警电话
	公司消防支队
	/
	
	

	
	茂名市消防支队
	/
	
	

	急救电话
	茂名石化医院
	/
	
	

	
	茂名市急救电话
	/
	
	

	其他
	茂名市政府值班电话
	/
	
	

	
	茂名市安全生产委员会应急联系电话
	/
	
	

	
	茂名市环保局应急联系电话
	/
	
	

	
	茂名市卫生局值班室
	/
	
	

	
	茂名市公安局值班室
	/
	
	

	
	茂名市公安交警支队（总机）
	/
	
	

	
	茂名市交通局值班室
	/
	
	

	
	茂名市海事局值班室
	/
	
	

	
	公安维护社会治安队伍
	/
	
	

	
	水上救助队伍
	/
	
	

	
	交通救援队伍
	/
	
	

	
	集团公司安全环保局
	/
	
	

	
	集团公司炼油事业部调度处
	/
	
	


附件2：区域救援联动相关单位联系方式

	序号
	应急单位
	联系方式

	1
	茂名分公司总调度室
	

	2
	炼油分部调度
	

	3
	化工分部调度
	

	4
	公司消防支队
	

	5
	乙烯消防中队
	

	6
	茂名市消防支队
	

	7
	茂名石化医院
	

	8
	广东茂化建集团有限公司：莫观华
	

	9
	中石化第十建设公司茂名施工部：张奉忠
	

	10
	恒孚公司经理：于迪
	

	
	恒孚公司副经理：倪行秀
	

	11
	华粤建安公司：郑康理
	

	12
	茂名华粤石化环保技术有限公司经理：黄晓丰
	

	13
	茂名众和海上防污工程有限公司：值班电话
	

	14
	茂名市环保局
	

	15
	茂名市安全生产委员会应急联系电话
	


附件3：应急专家通讯录

	姓名
	单位
	职务
	办公电话
	住宅电话
	手机号码

	邓继勇
	广东省环保厅应急中心
	处长
	
	
	

	蒲松柏
	广东省环保厅应急中心
	科长
	
	
	

	刘普新
	市环保局
	总工程师
高级工程师
	
	
	

	吴家众
	市环保局
	辐射科科长
	
	
	

	邓新茂
	市环保局
	固废中心主任
	
	
	

	徐小辉
	市环保局
	固废中心副主任
	
	
	

	廖周勇
	市环科所
	所长
	
	
	

	杨明凤
	市环科所
	副所长
高级工程师
	
	
	

	潘日华
	市环科所
	高级工程师
	
	
	

	潘伟清
	市环保局
	工程师
	
	
	

	叶继
	市环保监测站
	总工程师
	
	
	

	杨强
	茂名石化
	高级工程师
	
	
	

	黄戟
	茂名石化
	高级工程师
	
	
	

	谢文玉
	广东石油化工学院
	教授
	
	
	

	李德豪
	广东石油化工学院
	教授
	
	
	

	赖朝庆
	茂巴公司
	高工
	
	
	

	李健强
	新华粵公司
	高工
	/
	/
	


附件4：外部联系单位应急通讯录

	单位
	姓名
	职务
	办公电话
	手机号码
	备注

	一、政府部门

	市政府
	值班电话
	/
	
	/
	

	市安全生产委员会
	应急联系电话
	/
	
	/
	

	市环保局
	应急联系电话
	/
	
	/
	

	吴川市安全生产委员会
	应急联系电话
	/
	
	/
	

	吴川市环保局
	应急联系电话
	/
	
	/
	

	湛江市安全生产委员会
	应急联系电话
	/
	
	/
	

	湛江市环保局
	应急联系电话
	/
	
	/
	

	二、救援单位

	市消防支队
	/
	/
	
	
	

	市急救电话
	/
	/
	
	
	

	茂名石化医院
	/
	/
	
	
	

	广东茂化建集团有限公司
	莫观华
	经理
	
	
	

	
	保运值班
	/
	
	
	

	茂名市恒孚石化工程有限公司
	经理
	于迪
	
	
	

	
	副经理
	鹿存成
	
	
	

	
	副经理
	倪行秀
	
	
	

	茂名华粤石化环保技术有限公司
	黄晓丰
	经理
	
	
	

	
	吴波
	副经理
	
	
	

	三、环境保护目标联系人

	茂南区水务局两江水闸管理所
	江桂森
	负责人
	
	
	东江口闸

	茂南区镇盛镇彭村
	吴日全
	村民
	
	
	彭村渡

	茂南区水务局两江水闸管理所
	江桂森
	负责人
	
	
	乌石闸

	茂南区镇盛镇斜岭村
	陈罗日
	村民
	
	
	斜岭渡

	红旗街道办
	黄华均
	书记
	
	
	

	红旗街道办
	杨仁波
	主任
	
	
	

	河西街道办
	张宏信
	书记
	
	
	

	河西街道办
	易焕金
	主任
	
	
	

	露天矿街道办
	杨任风
	书记
	
	
	

	露天矿街道办
	祝锦勇
	主任
	
	
	

	新坡镇
	谭剑琪
	书记
	
	
	

	新坡镇
	朱任全
	镇长
	
	
	

	公馆镇
	周凌奎
	书记
	
	
	

	公馆镇
	陈洪耀
	镇长
	
	
	

	高岭村委
	柯满荣
	/
	
	
	

	大山岭村委
	柯任嘉
	/
	
	
	

	厂前西社区居委
	柯钦信
	/
	
	
	

	新坡村委
	麦永茂
	/
	
	
	

	樟古村委
	周洪珍
	/
	
	
	

	文冲口村委
	柯梅珍
	/
	
	
	

	新城村委
	许亚金
	/
	
	
	


附件5：茂名分公司应急物资

	消防支队

	序号
	名  称
	数量
	
	序号
	名  称
	数量

	1
	指挥车
	3辆
	
	15
	泡沫吸液泵
	3台

	2
	战斗车
	25辆
	
	16
	水带
	580盘

	3
	气防车
	2辆
	
	17
	柴油发电机
	1台

	4
	举高车（进口车、42米）
	3辆
	
	18
	应急照明
	6套

	5
	消防救援车
	2辆
	
	19
	千斤顶气垫
	1套

	6
	空气充填泵
	3台
	
	20
	多功能水枪
	76支

	7
	普通长管面具
	2台
	
	21
	泡沫枪（PQ8）
	85支

	8
	心肺复苏仪
	2台
	
	22
	空气呼吸器
	151具

	9
	担架
	2付
	
	23
	移动炮
	45门

	10
	检测仪
	3台
	
	24
	避火服
	12套

	11
	液压剪
	7台
	
	25
	隔热服
	74套

	12
	导向绳
	44根
	
	26
	泡沫勾管枪
	29支

	13
	车载灭火剂
	轻水泡沫液
	23.5吨
	
	27
	通信器材
	基地台
	5部

	
	
	抗溶轻水泡沫液
	52.3吨
	
	
	
	车载台
	9部

	
	
	干粉
	14吨
	
	
	
	手持台
	78部

	14
	库存泡沫液
	轻水泡沫液
	35吨
	
	37
	
	

	
	
	
	
	
	38
	
	


附件6：炼油厂区放射源分布图

附表：炼油分部放射源一览表

	序号
	核素
	出厂活度（Bq）
	用途
	装置

	1
	241Am-Be
	2.02×109
	料位计
	1#焦化装置东塔

	2
	241Am-Be
	1.96×109
	料位计
	1#焦化装置东塔

	3
	241Am-Be
	1.95×109
	料位计
	1#焦化装置东塔

	4
	241Am-Be
	1.86×109
	料位计
	1#焦化装置西塔

	5
	241Am-Be
	1.92×109
	料位计
	1#焦化装置西塔

	6
	241Am-Be
	1.92×109
	料位计
	1#焦化装置西塔

	7
	241Am-Be
	1.89×109
	料位计
	2#焦化装置东塔

	8
	241Am-Be
	1.92×109
	料位计
	2#焦化装置东塔

	9
	241Am-Be
	1.92×109
	料位计
	2#焦化装置东塔

	10
	241Am-Be
	1.92×109
	料位计
	2#焦化装置西塔

	11
	241Am-Be
	1.86×109
	料位计
	2#焦化装置西塔

	12
	241Am-Be
	1.92×109
	料位计
	2#焦化装置西塔

	13
	137Cs
	1.11×108
	液位开关
	渣油加氢装置热高分罐

	14
	137Cs
	1.11×108
	液位开关
	渣油加氢装置热高分罐

	15
	137Cs
	1.11×108
	液位开关
	渣油加氢装置热高分罐

	16
	137Cs
	1.11×108
	液位开关
	渣油加氢装置热高分罐

	17
	137Cs
	3.7×109
	料位计
	连续重整装置反应器R705

	18
	137Cs
	1.85×109
	液位开关
	连续重整装置反应器R705

	19
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	连续重整装置分离料斗V753

	20
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	连续重整装置分离料斗V753

	21
	137Cs
	1.85×108
	液位开关
	连续重整装置分离料斗V753

	22
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	连续重整装置分离料斗V757/754

	23
	137Cs
	7.4×107
	料位计
	连续重整装置分离料斗V757/754

	24
	137Cs
	7.4×107
	料位计
	连续重整装置分离料斗V757/754

	25
	137Cs
	7.4×107
	料位计
	连续重整装置分离料斗V757/754

	26
	137Cs
	7.4×107
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置再生器

	27
	137Cs
	3.7×107
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置再生器

	28
	137Cs
	3.7×107
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置再生器

	29
	137Cs
	9.25×108
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置闭锁料斗

	30
	137Cs
	9.22×108
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置闭锁料斗

	31
	137Cs
	7.4×107
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置再生进料罐

	32
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置再生进料罐

	33
	137Cs
	7.4×107
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置再生粉尘罐

	34
	137Cs
	7.4×107
	料位计
	1#汽油吸附脱硫装置再生粉尘罐

	35
	137Cs
	7.40×107
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	36
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	37
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	38
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	39
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	40
	137Cs
	1.11×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	41
	137Cs
	1.85×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	42
	137Cs
	3.7×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	43
	137Cs
	3.7×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统

	44
	137Cs
	7.4×108
	料位计
	2#汽油吸附脱硫装置再生系统


附件7：炼油厂区应急疏散图

附件8：炼油厂区危废产生点分布图

附件9：炼油厂区排水系统及封堵图

附件10：茂名石化炼油厂区环境监测应急预案
茂名石化炼油厂区环境监测应急预案
编制：戴勇光 苏美云
审核：车伟光 
批准：黄  戟
二〇一五年十一月
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1 总 则
为了有效实施茂名石化在建设、生产、经营等活动中的突发性环境污染事故的监测工作，依据《中国石化集团公司环境监测工作条例》及茂名石化HSE体系《应急管理程序》制订本应急预案。
茂名石化属国有特大型石油化工企业，一旦发生突发性环境污染事故，其危害是严重的。茂名分公司炼油分部安全环保处环境监测站作为茂名石化和茂名分公司环境监测的实施部门，应具备对公司所在区域发生突发事故的应急监测手段，及时做好污染事故的应急监测。
2、组织机构与职责
2.1 应急指挥小组
组长：车伟光
副组长：戴勇光
本应急小组接受现场应急指挥部安全环保组的指导，接受并落实指令，及时反馈应急监测结果。
2.2 监测及后勤人员：全站所有人员。
2.3 职责
2.3.1 应急监测小组接到公司应急指挥中心指令后，立即组织全站进行各种准备，20分钟或40分钟内分别到达炼油或乙烯厂现场进行监测，并做好上下级及相关单位的协调沟通工作。
2.3.2 平时全站应有预防突发污染应急监测的资源准备、仪器设备处于准做样状态，一旦事故发生，即时具备分析条件。
2.3.3 第一时间向现场应急指挥部报告污染事故信息和监测结果。
2.3.4 开展应急监测技术方法研究，定期组织应急监测的实战演练。
3 通信联络
3.1接受指令：站指挥小组接到上级指令后要问清突发污染事故的时间、地点，可能发生污染的污染物种类及性质，了解气象资料及交通情况。
3.2 联系电话：2244499（环境监测站办公室）
4 危害污染物的识别
茂名石化属特大型石化企业，一旦发生突发性事故，产生有毒有害的污染物种类较多，经筛选气体中有苯系物、H2S、SO2、NOX、CO及上述污染物的衍生物。水中有石油类、硫化物、挥发酚、氨氮、苯系物、COD、溶解氧、pH等。
5 方案的实施
5.1 物资准备
监测站应根据公司污染物的种类，准备相关的采样器具、分析试剂和相应的仪器设备，防护器具并专人专用专管。水质分析班做好测定水中硫化物、挥发酚、氨氮、石油类、COD、溶解氧、pH的准备；仪器分析班做好测定空气中苯系物、CO的准备；气体分析班做好测定H2S、SO2、NOX和气象参数的准备；综合班做好车辆和相关物质的准备，确保随时具备应急监测的条件，应急监测仪器见下表1。
表1  应急监测仪器
	序号
	仪器名称
	型号
	性能情况
	测量参数
	数量

	1
	便携式pH/溶解氧测定仪
	LDOTMHQ20
	良好
	pH、溶解氧
	1台

	2
	COD快速测定仪
	COD125
	良好
	COD
	2台

	3
	便携式COD快速测定仪
	CM-03
	良好
	COD
	1台

	4
	红外测油仪
	OMS-2
	良好
	水中油
	1台

	5
	便携式有机/无机挥发气体检测仪
	TVA1000B
	良好
	无机、有机气体（总量）
	1台

	6
	复合式有毒气体检测仪
	MX2100
	良好
	H2S/SO2/NH3/CO
/NO/NO2
	1台

	7
	便携式多气体分析仪
	Innova
	良好
	LEL/O2/CO/NO2
	1台

	8
	便携式多气体分析仪
	Innova
	良好
	LEL/O2/H2S/SO2
	1台

	9
	便携式红外CO测定仪
	/
	良好
	CO
	1台


5.2 人员准备
全站全体职工应有应急监测的思想意识，履行各岗位职责，熟悉应急监测的程序，学习相应的技术方法，随时组织人员到现场进行作业。一般污染事故全站出动12人/次；重大污染事故全站出动24人/次；特大污染事故全站出动36人/次。
5.3 监测方法标准
针对不同的污染物尽可能采用国家方法标准，也可采用地方方法标准、行业方法标准及非标方法标准，方法见表2、表3。
表2  空气中污染物测定方法
	项目
	苯系物
	H2S
	SO2
	NOX
	CO

	方法1
	便携式气体
检测仪
	便携式气体检测仪
	便携式气体检测仪
	便携式气体检测仪
	便携式气体
检测仪

	方法2
	气相色谱法
	化学吸收法
	化学吸收法
	化学吸收法
	相关红外法


表3  水中污染物监测方法
	项目
	苯系物
	石油类
	COD
	pH

	方法1
	气相色谱法
	非分散红外法
	重铬酸盐法
	玻璃电极法

	方法2
	/
	紫外分光光度法
	快速消解法
	试纸法

	项目
	硫化物
	氨氮 
	挥发酚 
	DO 

	方法1
	碘量法
	滴定法
	比色法
	碘量法

	方法2
	比色法
	/
	/
	/


5.4 监测过程的实施
到现场前各岗位人员应按各岗位职责做好一切物资准备，到现场后监测人员随时听从指挥小组指挥，根据污染事故类型及具体污染程度、气象条件，迅速调整监测方案，其基本监测方案见表4、表5、表6。监测人员接到监测指令后，开展监测作业并做好自身安全和防护工作。
表4  一般污染事故污染物的监测方案
	项目
分类
	监测频率
	监测点位
	风速
	事故地点与测点距离
	备 注

	气
体
	苯系物SO2
NOX
H2S
CO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	上风向一个
下风向二个
	0.5~1m/s
	事故1小时在下风向3公里处布点
	依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风测点距事故地点500~1000米。

	
	
	
	
	1~2m/s
	事故1小时在下风向4.5公里处布点
	

	
	
	
	
	2~3.5m/s
	事故1小时在下风向6公里处布点
	

	
	
	
	静风向东南西北四个测点
	/
	事故1小时在离事故点3公里处布点
	

	水
质
	苯系物
石油类
COD
氨氮
硫化物
挥发酚
pH
DO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	所在单位污水内排口及相关外排口
	/
	/
	/


表5  重大污染事故污染物的监测方案
	项目
分类
	监测频率
	监测点位
	风速
	事故地点与测点距离
	备 注

	气
体
	苯系物SO2
NOX
H2S
CO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	上风向一个
下风向三个
	0.5~1m/s
	事故1小时在下风向3公里处布点
	依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风测点距事故地点500~1000米。

	
	
	
	
	1~2m/s
	事故1小时在下风向4.5公里处布点
	

	
	
	
	
	2~3.5m/s
	事故1小时在下风向6公里处布点
	

	
	
	
	静风向东南西北四个测点
	/
	事故1小时在离事故点3公里处布点
	

	水
质
	苯系物
石油类
COD
氨氮
硫化物
挥发酚
pH
DO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	所在单位污水内排口、相关外排口及红珠岭（或乙烯排海口）二个断面
	/
	/
	/


表6  特大污染事故污染物的监测方案
	项目
分类
	监测频率
	监测点位
	风速
	事故地点与测点距离
	备 注

	气
体
	苯系物SO2
NOX
H2S
CO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	上风向一个
下风向三个
	0.5~1m/s
	事故1小时在下风向3公里处布点
	依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风测点距事故地点500~1000米。

	
	
	
	
	1~2m/s
	事故1小时在下风向4.5公里处布点
	

	
	
	
	
	2~3.5m/s
	事故1小时在下风向6公里处布点
	

	
	
	
	静风向东南西北四个测点
	/
	事故1小时在离事故点3公里处布点
	

	水
质
	苯系物
石油类
COD
氨氮
硫化物
挥发酚
pH
DO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	所在单位污水内排口、相关外排口、红珠岭（或乙烯排海口）第二个断面及斜岭第三个断面
	/
	/
	/


5.5 监测结果的审核和上报
监测人员对监测结果迅速进行分析判断，确认并随时向指挥小组汇报。
监测指挥人员依据各监测点的监测数据进行汇总、分析、判断，第一时间汇报到现场应急指挥部，随后以书面方式上报。
6 应急监测关闭
在监测过程中各岗位人员应保留相应记录和信息，站办公室对监测结果进行汇总、整理，分析污染事故的污染程度、范围，评估对人体健康、生态平衡的影响，经论证已达到相关的质量标准，危害消除，本次监测过程关闭。
7 应急监测演练
为了确保茂名石化区域的正常生产、生活，本着预防为主，早做准备的思路，监测站在做好资源准备的基础上，应对应急监测技术方法进行专题研究，每年进行专项和综合演练，确保一旦发生污染突发事故后能及时监测。
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