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1总则

1.1编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等法律、法规，提高中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称“茂名分公司”）建立健全环境事故应急处理体系，确保茂名分公司化工厂区在一旦发生突发性重大安全事故或自然灾害，有可能引起重大环境污染时，使环境事件应急工作能做到快速启动，高效有序，忙而不乱，发挥整体救援效能，最大限度地减轻事故污染对环境造成的损失和影响，保护厂区周边的大气、水体、土壤等，避免对地方群众生产、生活造成不便，应紧急采取措施处理，避免事态扩大。

1.2编制依据

1.2.1国家环境保护法律法规及行政规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日起施行）；

（5）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2013年12月28日修订通过，自2014年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护令第17号，2011年5月1日起施行）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014年12月执行）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

（11）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）；

（12）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（13）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日起施行）。

1.2.2地方环境保护法规及行政规章

（1）《广东省环境保护条例》（2015年7月1日起施行）；

（2）《广东省建设项目环境保护管理条例》（广东省人大常委2012年7月26日第四次修正）；

（3）《广东省固体废物污染环境防治条例》（2012年7月26日第二次修正）；

（4）《广东省突发事件应对条例》（2010年7月1日起施行）；

（5）《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）；

（6）《广东省饮用水源水质保护条例》（2010年7月23日修正）；

（7）《广东省突发事件总体应急预案》（2011年10月13日起施行）；
（8）《广东省突发事件应急预案管理办法》（2008年9月1日起施行）；
（9）《广东省突发环境事件应急预案》（2012年10月29日起施行）；
（10）《广东省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（2013年11月11日起施行）；

（11）《广东省环境保护厅突发环境事件应急预案》（2013年11月11日起施行）；

（12）《茂名市突发环境事件应急预案》（茂府办〔2013〕57号）。

1.2.3技术规范和行业标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年6月8日修订）；
（3）《危险化学品名录（2015版）》；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）；

（5）《环境空气环境质量标准》（GB3095-2012）；

（6）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
（7）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）

（8）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）；

（9）《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（11）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）。

（12）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（13）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）；

（14）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）；

（15）《工业企业总平面设计规范》（GB50187－2012）；

（16）《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2015)；

（17）《中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点》（试行2006年3月）；

（18）《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T0048－2009）；
（19）《石油化工企业总体布置设计规范》（SH/T2014）；

（20）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338－2007）；

（21）《中国石化重特大事件应急预案》（2015）。

1.2.4其他依据

（1）《茂名分公司100万吨/年乙烯改造工程环境影响报告书》（汇报稿2006年8月）及其批复文件；

（2）《中国石油化工股份有限公司茂名分公司20万吨/年环氧乙烷装置环境影响报告书》（报批稿2014年9月）及其批复文件；

（3）《中国石化股份有限公司茂名分公司新建厂区危险废物暂存库项目环境影响报告书》（报批稿2014年7月）及其批复文件；

（4）《茂名分公司合成树脂产品结构调整工程燃油锅炉煤代油技术改造工程环境影响报告书》（报批稿2003年6月）及其批复文件；

（5）《中国石化集团资产经营管理有限公司茂名分公司分公司化工CFB锅炉增设烟气脱硫脱硝设施工程环境影响报告表》（2014年）；

（6）《中国石油化工股份有限公司茂名分公司安全现状评价报告》（2015年6月）；

（7）中国石油化工股份有限公司茂名分公司提供的其它与本项目有关的材料。

1.3适用范围

适用于茂名分公司化工厂区所属的生产装置、油（贮）罐区、管道等环境风险源发生火灾、爆炸或泄漏事故后，引起油料、化工产品等危化品和污油、污水等污染物泄漏，造成水体、大气污染以及发生放射性事件等紧急状态下的处置。

1.4工作原则

茂名分公司在突发环境事件应急处置工作中坚持“以人为本、减少危害，居安思危、预防为主，快速反应、协同应对，科学预防、高效处置”的原则。

（1）以人为本，减少危害。把保障公众健康和生命财产作为首要任务，最大程度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。

（2）居安思危，预防为主。高度重视环境安全，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发环境事件的各项预备工作。

（3）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）科学预防，高效处置。鼓励环境应急相关科研工作，加大投入，重视专家在应急工作中的作用，积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备等，强化预防、预警工作，提高企业对突发环境事件的处置能力。

1.5应急预案体系

茂名分公司及下设分部均设有突发环境事件应对机构，根据化工厂区突发环境事件等级的不同，制定不同级别的应急预案，茂名分公司化工厂区突发环境事件应急预案体系由茂名分公司化工厂区突发环境事件应急预案；化工分部、热电分部、水务运行部突发环境事件应急预案；化工分部为重大环境风险源，编制有水体、大气、危废专项突发环境事件应急预案组成。茂名分公司化工厂区突发环境应急预案为综合预案，指导茂名分公司应急工作的总体思路、程序和要求，主要体现战略性；水体、大气、危废应急预案为专项预案，规定所辖区域内环境应急工作的具体部署和方式方法，主要体现战术性；分部应急预案说明应急处置现场的操作步骤和内容，主要体现可操作性。环境应急预案分级启动，启动下一级预案的同时上一级预案进行预警，上一级预案启动时，下一级单位配合上一级单位进行预案执行，当突发环境事件的影响超过茂名分公司应对能力时，依托茂名分公司上级单位中石化集团公司的应急预案。

茂名分公司突发环境事件应急预案体系见图1.5-1：
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图1.5-1  茂名分公司化工厂区突发事件应急预案体系

1.6事件分级

参考《国家突发环境事件应急预案》以及《广东省突发环境事件应急预案》中的环境污染事件分级标准，根据《中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油、化工厂区环境风险评估报告》中的环境污染事件分类，结合企业的实际情况，制定企业突发环境事件分级标准。按照突发事件性质、社会危害程度、可控性和影响范围，突发环境事件分为一般突发环境事件（Ⅳ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）和特别重大突发环境事件（Ⅰ级）。

表1.6-1  突发环境事件分级原则

	特别重大突发环境事件

（Ⅰ级）
	（1）因环境污染直接导致10人以上死亡，或100人以上中毒、受伤的；或因环境事件需疏散、转移群众50000人以上的；

（2）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上，使当地经济、社会活动受到重大影响的；

（3）因环境污染，造成河流、湖泊、水库及海域水质严重污染，后果严重；或影响集中式饮用水水源地水质，导致供水中断的；

（4）因环境污染持续，造成跨境环境污染的；

（5）因环境污染对自然保护区、渔业保护区、风景名胜区等敏感目标产生严重影响或生态破坏的；

	重大突发环境事件

（Ⅱ级）
	（1）因环境污染直接导致3~10人死亡，或50~100人中毒、受伤的；或因环境事件需疏散、转移群众10000~50000人的；

（2）因环境污染造成直接经济损失2000万元~1亿元的，使当地经济、社会活动受到较大影响的；

（3）因环境污染，影响河流、湖泊、水库及海域水质，污染程度较大；或影响集中式饮用水水源地水质，或导致取水中断的；

（4）因环境污染持续超过24小时的，或造成跨区域环境污染的；

（5）因环境污染对自然保护区、渔业保护区、风景名胜区等敏感目标产生较大影响或生态破坏的；

	较大突发环境事件

（Ⅲ级）
	（1）因环境污染直接导致3人以下死亡，或50人以下中毒、受伤的；或因环境污染需疏散、转移群众5000~10000人的；

（2）因环境污染造成直接经济损失500~2000万元，使当地经济、社会活动受到一定影响的；

（3）因环境污染，影响或可能影响河流、湖泊、水库及海域水质的，但污染程度较小的、可及时处置，未影响饮用水水源地正常取水的；

（4）因环境污染持续不超过24小时的，或不会造成跨区域环境污染的；

（5）因环境污染对自然保护区、渔业保护区、风景名胜区等敏感目标产生轻微影响或生态破坏的；

	一般突发环境事件（Ⅳ级）
	分级标准在较大突发环境事件（Ⅲ级）以下的环境污染事件为一般突发环境事件（Ⅳ级）。


2基本情况

2.1化工厂区基本情况

2.1.1企业概况

茂名分公司隶属于中国石油化工集团公司，创建于1955年，是国有特大型综合石化企业。茂名分公司共设6个二级单位，分别为炼油分部、化工分部、热电分部、水务运行部、铁运分部及港口分部。茂名分公司两大厂区为炼油厂区及化工厂区，炼油厂区位于茂名市区西北侧，占地400公顷，炼油厂区内有炼油分部、热电分部及水务运行部，原油一次加工能力超过1800万吨/年。化工厂区位于茂名市区东南侧，占地300公顷，化工厂区内有化工分部、热电分部及水务运行部，乙烯生产能力100万吨/年。茂名分公司年销售收入超过1000亿元，年上缴税金超过200亿元，是广东省著名的纳税大户。茂名分公司的基本信息如表2.1-1所示。

表2.1-1  茂名分公司基本情况
	序号
	项目
	内容

	1
	单位名称
	中国石油化工股份有限公司茂名分公司

	2
	组织机构代码
	91440900722484553D

	3
	法定代表人
	余夕志

	4
	单位所在地
	广东省茂名市茂南区双山四路9号

	5
	中心经度、纬度
	炼油厂区：E：110°53'13"  N：21°40'43'

化工厂区：E：110°57'53"  N：21°34'13"

	7
	所属行业类别
	C25 石油加工、炼焦

	8
	建厂年月
	炼油厂区：1955年5月

化工厂区：1996年9月

	9
	最新改扩建年月
	2014年1月

	10
	主要联系方式
	13828685908

	11
	联系人
	杜青林

	12
	经营范围
	石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤及其他化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发、应用咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	13
	厂区面积
	炼油厂区：400公顷

化工厂区：300公顷

	14
	从业人数
	7000人


2.1.2 化工厂区概况

茂名分公司化工厂区主要包括化工分部、热电分部及水务运行部三个二级单位。

化工分部现有车间及装置情况见下表。 

表2.1-2  化工分部各车间及装置一览表
	序号
	车间
	装置名称
	设计规模(万t/a)
	设计年开工时数
	投产时间

	1
	裂解车间
	1#乙烯
	36
	8000
	1996年9月

	2
	
	2#乙烯
	64
	8000
	2006年8月

	3
	芳烃车间
	1#汽油加氢
	25
	8000
	1996年9月

	4
	
	2#汽油加氢
	39
	8000
	2006年8月

	5
	
	芳烃抽提
	46
	8000
	1996年6月

	6
	苯乙烯车间
	苯乙烯
	13
	8000
	1996年9月

	7
	乙二醇车间
	环氧乙烷/乙二醇
	13
	7200
	1996年9月

	8
	聚丙烯
	1#聚丙烯
	17
	8000
	1996年9月

	9
	
	2#聚丙烯
	25
	8000
	2005年8月

	10
	
	3#聚丙烯
	20
	8000
	2013年8月

	11
	高压车间
	1#高压聚乙烯
	11
	7000
	1996年9月

	12
	
	2#高压聚乙烯
	25
	8000
	2006年8月

	13
	全密度车间
	全密度聚乙烯
	22
	8000
	1996年9月

	14
	
	高密度聚乙烯
	35
	8000
	2006年8月

	15
	丁烯车间
	1#丁二烯抽提
	5
	8000
	1996年9月

	16
	
	2#丁二烯抽提
	10
	8000
	2006年7月

	17
	
	1#MTBE/丁烯-1
	4.4/2.3
	7200
	1996年8月

	18
	
	2#MTBE
	10
	7200
	2014年9月

	19
	橡胶车间
	合成橡胶
	5
	8000
	1996年6月

	20
	
	顺丁橡胶
	10
	8000
	2013年2月

	21
	液化气车间
	液化气储运设施
	14
	8000
	2005年6月

	
	
	新增饱和液化气接卸设施
	15
	8000
	2015年6月

	22
	储运车间
	液体化工罐区（一）、（二）、厂内铁路液体装卸站、汽车装卸站、厂内管带和厂外炼油至乙烯管廊相关管线
	/
	8000
	1996年9月


热电分部是茂名分公司下属的二级单位，原称“茂名石化分公司动力厂”，2014年11月29日专业管理专业重组后更名为“茂名石化热电分部”。热电分部主要承担向炼油、化工装置提供电、蒸汽等动力能源。化工厂区动力系统包括2台410t/h高温高压循环流化床（CFB）锅炉、1套40MW双抽凝汽轮发电机组、烟气脱硫脱硝装置及3台开工锅炉，一台烧气，2台烧油，2台燃油锅炉只在CFB锅炉检修和台风等应急情况下运行。
水务运行部是茂名分公司下属的二级单位，承担炼油、化工两厂区新鲜水、循环水和化学水的生产供应，生产废水及雨水的收集、处理和排放工作。化工厂区包括生活污水系统（9#线）、非装置区雨水系统（10#线），清净下水及后期及雨水系统（11#线）、生产污水及初期雨水系统（12#线）、废碱污水处理系统五个系统，化工厂区现有1500t/h的污水处理场，235 t/h废碱污水处理装置以及1000t/h污水回用装置。
2.1.3化工厂区地理位置及周边环境关系

化工厂区位于广东省茂名市电白区七迳镇七径飞机岭，东经：110°57'53"，北纬：21°34'13"。北距茂名市城区10公里，南距水东湾8公里。具体地理位置见图2.1-1。
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图2.1-1  化工厂区地理位置图

茂名分公司化工厂区东侧为广东众和化塑有限公司金塑包装制品分公司，东北侧为茂名众和凯帝复合材料有限公司；南面紧邻广东众和化塑有限公司呈驰高新技术科技化工有限公司及电白县七径镇村落和农田；西北侧广东众和化塑有限公司呈驰高新技术科技化工有限公司、茂名实华乙醇胺厂；北侧为长业化工。化工厂区与周边企业关系见图2.1-2。
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图2.1-2 化工厂区与周边企业关系图

表2.1-3 化工厂区周边关系一览表
	序号
	企业名称
	方位
	距离（米)
	人数
	联系人
	联系电话

	1
	广东众和化塑有限公司谷远分公司
	东北侧
	50
	60
	王皓
	

	2
	广东众和化塑有限公司凯帝复合材料有限公司
	东北侧
	150
	20
	邝全胜
	

	3
	广东众和化塑有限公司金塑包装制品分公司
	东北侧
	850
	107
	邓伟雄
	

	4
	广东众和化塑有限公司呈驰高新技术科技化工有限公司
	南侧
	100
	160
	冯懿
	

	5
	茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司
	北侧
	紧邻
	45
	戚镇宁
	

	6
	广东新华粤石化股份有限公司石油树脂厂
	北侧
	紧邻
	198
	张洁
	

	7
	广东新华粤石化有限公司苯乙烯抽提项目
	北侧
	紧邻
	198
	张洁
	

	8
	长业化工
	北侧
	50
	70
	陈冰
	

	9
	茂名华粤华源气体有限公司
	北侧
	100
	/
	郑国栋
	

	10
	茂名市金合成建材实业有限公司
	北侧
	100
	80
	孟楠
	

	11
	佳化化学(茂名)有限公司
	北侧
	150
	/
	徐凌风
	

	12
	茂名市鸿信精细化工有限公司
	北侧
	230
	97
	李秉运
	

	13
	茂名石化巴斯夫异壬醇有限公司
	北侧
	600
	97
	赖朝庆 
	


2.1.4 化工厂区总平面布置图

化工厂区占地面积约300公顷，厂区基本上呈矩形布置，中央干道（8号路）贯穿东西，将厂区划分为南北两个区域。

（1）北部区域

北部区域从东到西依次布置了消防站、生产管理区、二循环水、空分装置、冷冻站、苯乙烯装置、乙二醇装置、开工锅炉、总变、芳烃抽提装置、1#裂解装置、2#裂解装置、1#汽油加氢装置、2#汽油加氢装置、乙烯中间罐区；一循环水场、乙烯球罐罐区、净水场、火炬（A、B、D）、液体化工罐区（一），汽车槽车装车站。

（2）南部区域

南部区域从东到西依次布置了2#总变、3#聚丙烯、2#高压聚乙烯装置、第五循环水、高密度聚乙烯装置、中控室、中心化验室、1#、2#聚丙烯装置、空压站、第三循环水、1#高压聚乙烯装置、全密度聚乙烯装置、1#和2#丁二烯抽提装置、1#MTBE/丁烯－1装置、2#MTBE装置、合成橡胶装置、顺丁橡胶装置、液体化工罐区（二）、液体铁路装卸站、污水处理场、仓库一区、仓库二区、聚烯烃包装及成品库、橡胶后处理和包装及成品库、铁路专用线。化工厂区现状平面布置见图2.1-3。
图 2.1-3 化工厂区现状平面布置示意图

2.2自然环境概况

2.2.1 地理位置

茂名市地处广东省西南部，现辖茂南区和电白区，并代管高州市、化州市和信宜市。茂南区位于东经110°44’～55’，北纬21°32’～49’之间，茂名市城区位于茂南区中部，距离湛江市120km，距离广州市450km，与水东港码头的距离约37km。化工厂区位于茂名市东南侧，占地面积300公顷。

2.2.2 地形地貌

茂名市地质经历早古生代震旦纪和寒武纪，晚生代泥盆纪和石炭纪，以及新生代第三纪等地壳运动，造成了复杂的地层结构和断裂构造，生成多种矿藏，形成倚山面海，东北高西南低的地形地貌。

茂名盆地位于湛江――韶关新华夏构造带的南端，著名的吴川——四会大断裂及官桥断裂之间，盆地走向北西～东南。西起化州市连介，东至茂港区羊角，北始高州市高城，南止茂南区公馆，长约44km，宽15km，面积约600km2。茂南区位于茂名盆地的南部，属平原地带，海拔高度在25～70m之间，呈缓坡起伏，坡度一般3%以下，间有5～10%，丘陵高度较小。地质由沉积岩和风化壳组成，在其上发育的土壤为红壤，植被多为人工林或野生灌木、芒草等。

茂名市城区地势平坦，海拔高度在20～25m之间，小东江和白沙河两岸为冲积河谷平原，由近代沉积物堆积而成，经过人们长期的利用改造形成耕作土，按其成土母质的不同，可分为砂质土、砂泥土和黑泥土。

2.2.3 气象气候

茂名市位于广东省的西南部，面临南海，属南亚热带季风海洋气候。据茂名市气象台多年资料统计，年平均气温23.0℃，绝对最高气温37.8℃，绝对最低气温1.7℃；年平均降雨量为1748.7mm，月最大降雨量为672.1mm，日最大降雨量为311.7mm，时最大降雨量为124.1mm，十分钟最大降雨量为32.5mm，历年平均降雨天数为153天，雨量集中在每年的4～9月，占全年雨量的82.8%；年平均相对湿度为81.4%，夏季平均相对湿度为83%，冬季平均相对湿度为77%；年日照时数为1913.1小时，日照百分率42%，总云量年均值为6.7，低云量为5.2。

地区全年风向以ESE、E和ES三个方位最多，风向频率达42.4%，冬季因受北方气流的影响，常出现西北风，全年NW和NNW两个风向方位频率为11.97%。年平均风速为2.6m/s，8级以上大风的年平均发生次数为5.1次，夏秋季节常受台风侵害，年平均台风影响次数为2.76次。

该地区属多雷区，历年最多雷电日数为115天，最少为58天，平均81天。无霜期为365天，全年无降雪和冰冻。

2.2.4 水文特征

1、地表水

茂名市主要河流是鉴江，其主要支流袂花江流经项目所在地附近。袂花江由源于高州市三官顶的阿田河和源于电白县那霍镇的黄岭河，于霞洞镇甘村汇合而成，上游还有库容11375万立方米的罗坑水库和库容5450万立方米的黄沙水库，可补充和调节水源，流经沙琅、霞洞、林头、袂花等镇，在梅录附近与小东江汇合，经大山江入海，全长112公里。流域面积2516平方公里，年平均径流量37.97亿立方米。最大年降水量2785.5毫米（2002），最小1057.9毫米（1955）年，多年平均1423.0毫米。丰水期平均流量为38m3/s，枯水期为8 m3/s。袂花江距离项目所在地约2公里，主要功能是农灌、运输和饮用水源。

2、海水

澳内海是化工厂区污水接纳水体，东起晏镜岭，西至吴川市界，直线长度约2.5km，海岸敞开且较曲折，海滨平原面积不大，海岸因受强劲海浪影响形成沙堤。晏镜岭山脉岸边，岩性坚硬，经海浪冲刷，基岩出露，成为岩岸，坡度较陡，海水较深，礁石密布，乙烯污水排海口就设在这里；平原崖岸段，土层松软，岸边较平，多为沙岸，坡度平缓，连成广阔的浅海，等深线5m以内的浅海域离岸1.6海里，沉积物以砂为主，10m以上等深线离岸3.0海里，沉积物以砂、泥为主，是附近渔民出海捕捞的口岸带。澳内海两侧有礁岩，5米以浅海域离岸1.6海里，沉积物以沙为主，10米以上等深线离岸也仅3.0海里，沉积物以沙泥为主。

3、地下水

地下水含水系统主要阐述隔水或相对隔水边界内部，具有不同地质时代的地下水含水层赋存特征。

地下水的含水系统的分布及其富水性受大地构造控制，并与地层岩性、厚度、沉积环境、构造位置及风化作用等条件有着密切的关系。茂名盆地内沉积有白垩纪、第三纪和第四纪地层，按含水介质的不同，将茂名盆地地下水分为基岩类裂隙水含水系统、碎屑岩类裂隙孔隙水含水系统和松散岩类孔隙水含水系统。

白垩纪铜鼓岭组地层下部为褐红色、灰紫红色杂砾岩，中部为鲜棕红色细-中粒杂砂岩，上部暗红色杂砂岩、杂砾岩、火山岩，构成盆地的基岩裂隙水含水系统。

第三系地层有上垌组、油柑窝组、黄牛岭组、尚村组、老虎岭组及高棚岭组，主要由杂砂岩、杂砾岩不等粒长石石英砂岩和煤层、油页岩层组成， 构成盆地的碎屑岩类裂隙孔隙水含水系统。

第四纪冲洪积层沿小东江、白沙河（古河道）河床附近条带状堆积，由砾石、砂、粘性土组成，偶夹淤泥—泥炭土透镜体，构成盆地浅表部的松散岩类孔隙水含水系统。

根据《茂名分公司100万吨/年乙烯改造工程环境影响报告书》（2008年2月），茂石化化工厂区位于鉴江平原东南缘的缓丘谷地上，其西南侧约2.4公里处有鉴江的一级支流——袂花江通过，地形北高南低，自然坡度为17～27米。厂区地形属缓丘台地，海拔标高20～30米。厂址周围表层为第四纪坡积物，土质为褐黄色的砂质黄壤，基岩大部分为白垩系砂砾岩。东部岩有少量的变质岩和花岗岩。覆盖平均厚度约4米。厂区中部有一西偏北走向，长约10公里，宽约400米的第四系狭长河流冲积带通过。

第四系河流各种地貌带地下水多为浅层孔隙水，其下受粘土层隔水。地下水位埋深1～4米。厂址周围孔隙地下水量较丰富，单孔涌水量100～1000吨/日。水化学类型以Cl－Na（Mg，Ca）或Cl·HCO2－Na型为主。矿化度0.05～1.0g/L。

白垩系砂砾岩层主要含裂隙水，水量由极贫乏到贫乏。地下径流数一般小于21/km2•s，泉流量为0.01～0.5 L/s。水化学类型以HCO3－Na(Ca) 或Cl•HCO3－Na（Ca）型为主。矿化度一般小于0.3g/L。

厂址周围的地形、地貌和水文地质特征，可以认为，厂区附近的地下水有汇流补给袂花江的趋势，由于袂花江谷及沿袂花江谷走向的吴川——四会深断层（F2）及穿透厂区的七径——米粮小河谷地的存在，厂址周围的地下水将存在向这二河谷汇集的运流趋势，不太可能越过这二谷地而运流影响到其他区域。

2.2.5 地质构造

根据茂石化工业园区一区勘查报告，勘探揭露深度范围内分布的地层主要为：填土层、冲洪积层、坡残积层、全风化、强风化和中风化砂砾岩层。 

根据野外钻探、原位测试及室内土工试验成果，依据场地岩土的成因、年代、岩性及物理、力学性质，将本场地勘探揭露深度范围内地层划分为6 层，自上而下分别为：素填土层；粘土、粉质粘土层；粉质粘土、粘土层；全风化砂砾（泥）岩层；强风化砂砾（泥）岩层及中风化砂砾（泥）岩层。 

2.2.6 地质灾害

依据《广东省地质灾害防治“十二五”规划》、《广东省地质灾害防治规划》、《广东省廉江市地质灾害防治规划（2012~2020）》，及查询广东省地质灾害气象风险预警2005~2015历史记录：茂名市主要地质灾害高易发区主要发生在茂名东北部的高州东北部地区长坡镇、平山镇、石龙镇。本项目所在地不属于地质灾害易发区。

2.3 环境功能区划及环境质量现状

2.3.1 环境空气功能区划及质量现状

（1）环境空气功能区划

根据《茂名市环境保护规划（2006-2020）》，化工厂区属于环境空气三类功能区，化工厂区以外为环境空气二类区（根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），不再有三类区，全部按照二类区），空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

（2）环境空气质量现状

根据《茂名市环境监测季报》（2016年第一季度）的监测数据显示，2016年第1季度，茂名市空气质量中各项指标均满足国家二级标准或推荐标准，其中二氧化氮达到国家一级标准。与去年同期相比，各项指标均有所下降，其中PM2.5浓度降幅最大（下降86.8%）。第一季度市区空气优良率达96.7%。
2.3.2 地表水环境功能区划及质量现状

（1）地表水环境功能区划

化工厂区所在地区的主要水体为袂花江，袂花江属于鉴江水系。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环函【2011】14号），袂花江在茂名境内各河段的水体功能及基本情况如表2.3-1。

表2.3-1  茂名市境内袂花江各河段环境功能一览表

	河流名称
	所属水系
	起点
	终点
	水质现状
	所属城市

	袂花江
	鉴江
	南峰坳顶
	亭梓
	Ⅱ
	茂名市

	袂花江
	鉴江
	亭梓
	塘口
	Ⅲ
	茂名市

	袂花江
	鉴江
	塘口
	梅菉镇
	Ⅱ
	吴川市


化工厂区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（2）地表水环境质量现状

2016年第一季度茂名市江河水质常规监测鉴江、袂花江、小东江3条主要河流。监测结果表明，有16.7%的断面水质属优，61.1%的断面水质良好，66.7%的断面达到水域功能要求。

18个监测断面（其中Ⅱ类断面7个，Ⅲ类断面9个，Ⅳ类断面2个）中，16.7%的断面水质优，符合Ⅱ类水质类别要求；61.1%的断面水质良好，符合Ⅲ类水质类别要求；22.2%的断面水质受轻度污染，属Ⅳ类水质；没有中度污染和重度污染水质断面。

鉴江（茂名段）Ⅱ～Ⅲ类水质断面占81.8%，水质状况良好，Ⅳ类水质断面占18.2%，为轻度污染水质；袂花江（茂名段）符合类别要求，全部断面（亭梓坝、袂花桥、飞马桥和塘口）均属Ⅲ类水质，水质状况良好；

河流各断面水质状况及主要污染物见表2.3-2。

表2.3-2  2016年第1季度主要河流水质状况

	河流名称
	断面名称
	功能类别
	2016年1季度水质类别
	2016年1季度综合污染指数
	超标项目

（或主要污染指标）

	鉴江茂名段
	铜鼓电站
	Ⅱ
	Ⅱ
	0.20
	/

	
	信宜水厂
	Ⅱ
	Ⅱ
	0.25
	/

	
	水口
	Ⅲ
	Ⅳ
	0.25
	总磷

	
	镇隆
	Ⅲ
	Ⅳ
	0.23
	总磷

	
	高州水厂
	Ⅱ
	Ⅲ
	0.30
	氨氮

	
	米急渡
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.17
	/

	
	南盛水坝
	Ⅱ
	Ⅱ
	0.23
	/

	
	塘岗岭水厂
	Ⅱ
	Ⅲ
	0.32
	氨氮、总磷

	
	罗江桥
	Ⅱ
	Ⅲ
	0.34
	总磷、氨氮

	
	化州化肥厂
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.24
	/

	
	江口门
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.16
	/

	
	全河段
	Ⅲ
	－
	0.18
	/

	袂花江
	亭梓坝
	Ⅱ
	Ⅲ
	0.31
	总磷、化学需氧量

	
	袂花桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.25
	/

	
	飞马桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.16
	/

	
	塘口
	Ⅲ
	Ⅲ
	0.16
	/

	
	全河段
	Ⅲ
	良
	0.19
	/


2.3.3 近岸海域环境功能区划及质量现状

（1）近岸海域环境区划

茂名石化化工厂区污水处理场处理后的废水由排海管线排至澳内海工业排污区。根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府办[1999]68号）和《关于调整茂名市部分近岸海域环境功能区划有关问题的复函》（粤办函【2007】503号）方案，茂名市近海海域分属四个近岸海域环境功能区，虎头山东面至晏镜岭海域属虎头山海滨旅游功能区，水质目标为二类水质标准，晏镜岭至吴川市界属澳内工业排污功能区，水质目标为三类水质标准，吴川市界至覃巴镇调德村至湛江市的王村港养殖、盐业功能区，水质目标为二类水质标准，调德村至吉兆属湛江市的吉兆海滨旅游功能区，水质目标为二类水质标准。化工厂区澳内工业排污功能区的海域执行《海水水质标准》（GB3097－1997）三类标准。

（2）近岸海域环境质量现状

2016年第一季度茂名近岸海域海水监测中，鸡打港盐业区（GD0903）、博贺湾养殖盐业区、虎头山海滨旅游区（GD0901）3个二类区水质均达到二类标准。水东港口区、澳内工业排污区2个三类区水质达到三类标准。

2.3.4 地下水环境质量功能区划及现状

根据《广东省地下水功能区划》（2009年），化工厂区所在地属于粤西桂南沿海诸河茂名袂花江沿岸分散式开发利用区（H094409001Q01），地下水类型为孔隙水，水质保护类别为《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类水质标准。
2.3.4 声环境质量及现状

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定，化工厂区所在地属声环境功能3类区，因此本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

2.4 化工厂区周边环境风险受体

2.4.1 大气环境风险受体

以厂区边界计5km范围内的大气环境保护目标包括了34个村委会、44个学校等敏感区，厂区周边5km范围内大气环境风险受体见表2.4-1、图2.4-1所示。

表2.4-1  化工厂区大气环境风险受体表

	序号
	敏感目标名称
	方位
	最近距离(km)
	敏感目标性质

	居民点（以村为单位）

	1
	谭莲村
	北
	1.60
	属坡心镇，人口数5772。

	2
	排河村
	北
	4.00
	属坡心镇，人口数2220。

	3
	牛六架村
	东北
	2.25
	属坡心镇，人口数5246。

	4
	山寮村
	东北
	4.50
	属坡心镇，人口数5654。

	5
	郁头鹅村
	东北
	4.80
	属坡心镇，人口数4994。

	6
	官屋地村
	东北
	1.80
	属七迳镇，人口数2120。

	7
	尼乔村
	东
	1.30
	属七迳镇，人口数5777。

	8
	厂前
	东
	0.80
	属七迳镇，人口数1220。

	9
	七迳村
	东
	2.20
	属七迳镇，人口数5609，包括居委圩镇机关。

	10
	那增村
	东
	3.00
	属七迳镇，人口数1539。

	11
	南山埇村
	东南
	2.25
	属七迳镇，人口数3658。

	12
	那楼村
	东南
	4.00
	属七迳镇，人口数2932。

	13
	三角圩
	东南
	4.00
	属水东镇，人口数4500。

	14
	马鹿村
	南
	0.80
	属七迳镇，人口数4445。

	15
	海尾社区
	南
	4.80
	属沙院镇，人口数5617。

	16
	新屋仔村
	南
	1.00
	属七迳镇，人口数7402。

	17
	山岚村
	南
	2.30
	属七迳镇，人口数3833。

	18
	东山村
	南
	3.50
	属七迳镇，人口数4278。

	19
	陂头村
	西南 
	4.40
	属小良镇，人口数5623。

	20
	河林村
	西南 
	2.50
	属七迳镇，人口数2105。

	21
	柏坡村
	西南 
	4.00
	属七迳镇，人口数4182。

	22
	米粮村
	西南 
	4.30
	属七迳镇，人口数4819。

	23
	张屋村
	西
	3.30
	属七迳镇，人口数3899。

	24
	叶屋村
	西
	4.60
	属袂花镇，人口数2849。

	25
	荔枝车村
	西北
	4.00
	属袂花镇，人口数3625。

	26
	龙湾村
	西北
	3.40
	属袂花镇，人口数4912。

	27
	北斗村
	西北
	3.30
	属袂花镇，人口数1919。

	28
	袂花村
	西北
	2.50
	属袂花镇，人口数7072，包括居委圩镇机关。

	29
	顿标村
	西北
	4.20
	属袂花镇，人口数2845。

	30
	蕴陂村
	西北
	3.00
	属袂花镇，人口数2953。

	31
	邦决村
	西北
	3.50
	属袂花镇，人口数2895。

	32
	大塘边村
	西北
	4.80
	属袂花镇，人口数2678。

	33
	石九岭村
	西北
	4.50
	属袂花镇，人口数1779。

	34
	新河村
	西北
	1.25
	属坡心镇，人口数3977。

	
	小计
	/
	/
	排查范围内居民点人口数共13.49万人。

	学校

	1
	叶屋小学
	西
	4.40
	6班， 290人。

	2
	荔枝车小学
	西北
	4.00
	7班， 350人。

	3
	龙湾小学
	西北
	3.20
	13班， 500人。

	4
	北斗小学
	西北
	3.00
	6班， 230人。

	5
	袂花小学
	西北
	2.50
	13班， 700人。

	6
	顿标小学
	西北
	4.00
	6班， 300人。

	7
	蕴陂小学
	西北
	3.00
	6班， 300人。

	8
	邦缺小学
	西北
	3.50
	6班， 300人。

	9
	大塘边小学
	西北
	4.60
	6班， 260人。

	10
	石九岭小学
	西北
	4.10
	6班，200人。

	11
	茂名市六中
	西北
	1.50
	30班，1800人。

	12
	坡心镇新河小学
	西北
	1.40
	12班，587人。

	13
	坡心镇排河小学
	北
	3.80
	8班，409人。

	14
	坡心镇谭莲小学
	北
	1.80
	17班，980人。

	15
	坡心实践中学
	北
	4.00
	15班，1016人。

	16
	坡心镇霞坡小学
	北
	4.00
	7班，349人。

	17
	坡心镇山寮小学
	北
	4.40
	11班，452人。

	18
	坡心镇牛六架小学
	东北
	2.20
	12班，734人。

	19
	坡心镇郁头鹅小学
	东北
	4.80
	16班，693人。

	20
	七迳镇厂前小学
	东
	0.35
	6班，211人。

	21
	七迳镇尼乔小学
	东
	0.80
	12班，734人。

	22
	七迳尼乔中学
	东
	1.00
	12班，708人。

	23
	七迳镇中心小学
	东
	1.90
	19班，902人。

	24
	七迳镇官屋地小学
	东北
	2.00
	9班，380人。

	25
	七港区七迳中学
	东
	2.00
	18班，1244人。

	26
	七迳镇那增小学
	东
	2.80
	6班，177人。

	27
	七迳镇秀官坡小学
	东南
	0.90
	6班，261人。

	28
	七迳镇南山蛹小学
	东南
	2.20
	7班，357人。

	29
	七迳镇马鹿小学
	南
	1.40
	6班，222人。

	30
	七迳镇潭波逻小学
	南
	0.20
	6班，231人。

	31
	七迳镇新屋仔小学
	南
	1.20
	10班，376人。

	32
	七迳镇山岚小学
	南
	2.00
	6班，193人。

	33
	七迳镇东山小学
	南
	3.50
	10班，450人。

	34
	七迳镇袂稔希望小学
	南
	3.20
	8班，389人。

	35
	七迳镇北丰小学
	西南
	1.20
	6班，219人。

	36
	七迳镇河林小学
	西南
	2.75
	6班，223人。

	37
	七迳镇米粮小学
	西南
	4.30
	12班，640人。

	38
	七迳米粮中学
	西南
	3.70
	17班，1005人。

	39
	七迳镇柏坡小学
	西南
	3.80
	9班，471人。

	40
	七迳镇张屋小学
	西
	3.30
	10班，337人。

	41
	七迳镇那楼小学
	西南
	4.20
	6班，296人。

	42
	电白县职业技术学校（电白成人中专校址）
	东南
	4.05
	由电白成人中专，电白职中，电白中专三所学校合并，共28班，833人。

	43
	电师附小
	东南
	4.10
	18班，1047人。

	44
	电白师范学校
	东南
	5.00
	23班，1218。

	医院

	1
	袂花医院
	西北
	3.90
	32张病床，医务人员约80人，日接待门诊量74人。

	2
	茂港区七迳卫生院
	东南
	3.15
	18张病床，医务人员约50人，日接待门诊量约30人。
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图2.4-1大气环境风险受体图

2.4.2 水环境风险受体

（1）地表水

茂名分公司化工厂区暴雨时的非污染区雨水从龙湾排入袂花江，通过环境敏感目标排查，袂花江从电白亨梓到塘口河段为III类水体，化工厂区排水口位于袂花河上碧屋村（龙湾）附近，上游2公里范围内没有饮用水源或取水口，排江口下游约5.5km处有镇级饮用水源取水口1个，为鳌头镇自来水厂的取水口（原来自小东江取水），该取水口日供水量2500m3，设计最大供水量约为3000m3/d，供水户数约为8200户。鳌头镇自来水厂建于1992年，目前日运行20小时。排水口下游11.2公里的塘口以下河段属于II类水水质河段，下游20公里的博铺是湛江吴川市的饮用水水源取水口。

（2）海域

茂名分公司化工厂区污水处理场处理后的废水全部用泵提升，由排海管线排至澳内海工业排污区。
化工厂区周边10km范围内水体环境风险受体见表2.4-2，图2.4-2。

表2.4-2  水体环境风险受体

	序号
	风险受体
	方位
	敏感因素
	水质现状
	水质保护目标

	1
	袂花江
	西
	河流
	Ⅲ类
	Ⅲ类

	2
	澳内海
	南
	海洋
	Ⅲ类
	Ⅲ类
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图2.4-2水环境风险受体（10km）图
2.5 化工厂区主要原辅材料和产品情况

2.5.1 主要原辅材料使用情况

化工厂区再生产过程中以主要以石脑油、加氢尾油为裂解原料，其他材料为辅助材料。化工厂区生产过程中使用的主要原辅材料情况如下表2.5-1所示。

表2.5-1  化工厂区主要原辅材料一览表
	序号
	车间
	原辅材料名称
	年消耗量（t /a）
	主要成分
	备注

	1
	裂解

车间
	石脑油
	
	C5～C11
	原料

	
	
	加氢尾油
	
	/
	

	
	
	轻烃
	
	C3～C4
	

	
	
	3A分子筛
	
	SiO2/Al2O3（2:1）
	催化剂

	
	
	甲烷化催化剂
	
	NiO、TiO、Al2O3
	

	
	
	C2加氢催化剂
	
	/
	

	
	
	C3加氢催化剂
	
	/
	

	
	
	瓷球
	
	Al2O3、SiO2
	

	
	
	氢氧化钠
	
	NaOH
	化学品

	
	
	硫酸
	
	H2SO4
	

	
	
	甲醇（间歇）
	
	CH4O
	

	
	
	二甲基二硫（DMDS）
	
	C2H6S2
	

	
	
	洗油
	
	萘类等
	

	
	
	调制油（间歇）
	
	/
	

	
	
	阻聚剂TBC
	
	对叔丁基邻本二酚
	

	
	
	阻聚剂Actrene230
	
	/
	

	
	
	磷酸盐
	
	H3PO4
	

	2
	芳烃车间
	裂解汽油
	
	/
	原料

	
	
	氢气
	
	H2
	

	
	
	一段加氢催化剂
	
	/
	催化剂

	
	
	二段加氢催化剂
	
	BY-5
	

	
	
	预硫化剂
	
	二甲基二硫
	

	
	
	φ6mm惰性瓷球
	
	Al2O3、SiO2
	

	
	
	φ20mm惰性瓷球
	
	Al2O3、SiO2
	

	
	
	阻聚剂
	
	/
	化学品

	
	
	缓蚀剂
	
	/
	

	
	
	环丁砜溶剂
	
	1,1-二氧四氫噻吩
	

	
	
	抽苯助剂
	
	/
	

	
	
	白土
	
	SiO2、Al2O3
	

	
	
	硅油
	
	聚硅氧烷
	

	
	
	单乙醇胺
	
	2-氨基乙醇
	

	3
	苯乙烯
	乙烯
	
	C2H4
	原料

	
	
	苯
	
	C6H6
	

	4
	乙二醇车间
	乙烯
	
	C2H4
	原料

	
	
	氧气
	
	O2
	

	
	
	甲烷
	
	CH4
	化学品

	
	
	氢氧化钠
	
	NaOH
	

	5
	聚丙烯车间
	丙烯
	
	C3H6
	原料

	
	
	乙烯
	
	C2H4
	

	
	
	丁烯-1
	
	C4H8
	

	
	
	氢气
	
	H2
	

	
	
	主催化剂
	
	/
	催化剂

	
	
	给电子体
	
	/
	

	
	
	造粒添加剂
	
	/
	化学品

	
	
	液体添加剂
	
	/
	

	
	
	精制添加剂
	
	/
	

	
	
	防结垢剂
	
	/
	

	
	
	乙二醇
	
	（CH2OH）2
	

	6
	高压车间
	乙烯
	
	C2H4
	原料

	
	
	溶剂油
	
	/
	化学品

	
	
	丙烷
	
	C3H8
	

	
	
	液体催化剂
	
	/
	化学品

	
	
	溶剂油
	
	烃类溶剂
	

	
	
	丙醛
	
	C3H6O
	

	
	
	滑剂
	
	/
	

	7
	全密度车间
	乙烯(全密度)
	
	C2H4
	原料

	
	
	乙烯(高密度)
	
	C2H4
	化学品

	
	
	丁烯
	
	C4H8
	

	
	
	氢气
	
	H2
	

	
	
	己烯
	
	丁烷
	

	
	
	异丁烷
	
	C4H10
	

	
	
	添加剂（高密度）
	
	/
	

	
	
	添加剂（全密度）
	
	/
	

	8
	丁烯车间
	添加剂（高密度）
	
	正丁烯、异丁烯、丁二烯、正丁烷
	原料

	
	
	添加剂（全密度）
	
	异丁烯、丁烯-1、反丁烯-2
	

	
	
	甲醇
	
	CH4O
	化学品

	9
	橡胶车间
	丁二烯
	
	C4H6
	原料

	
	
	苯乙烯
	
	C8H8
	化学品

	
	
	白环烷油
	
	环烷烃
	

	
	
	环己烷/己烷
	
	C₆H₁₂
	

	10
	热电分部
	煤
	
	/
	原料

	
	
	燃料气
	
	甲烷氢
	

	
	
	石灰石
	
	CaCO3
	化学品

	
	
	阻垢缓蚀剂
	
	聚磷酸盐、磷酸有机物
	

	11
	水务分部
	杀菌剂
	
	/
	化学品

	
	
	盐酸（31%）
	
	HCl
	

	
	
	氢氧化钠（32%）
	
	NaOH
	

	
	
	聚合氯化铝（9%）
	
	Al2(OH)nCl6-nm
	


2.5.2 主要产品情况

化工厂区主要产品见表2.5-2。

表2.5-2  化工厂区主要产品
	序号
	车间
	产品名称
	材料状态
	实际产量（万t/a）
	存储方式
	备注

	1
	裂解车间
	氢气
	气体
	
	/
	产品

	
	
	甲烷氢
	气体
	
	罐储
	产品

	
	
	乙烯
	气体
	
	罐储
	中间产品

	
	
	丙烯
	气体
	
	罐储
	

	
	
	混合碳四
	气体
	
	罐储
	

	
	
	加氢料
	气体
	
	罐储
	

	2
	芳烃车间
	加氢汽油
	液体
	
	罐储
	产品

	
	
	裂解C5
	液体
	
	罐储
	

	
	
	混合C8
	液体
	
	罐储
	

	
	
	苯
	液体
	
	罐储
	

	
	
	甲苯
	液体
	
	罐储
	

	
	
	混合二甲苯
	液体
	
	罐储
	

	
	
	非芳抽余油
	液体
	
	罐储
	

	3
	苯乙烯车间
	苯乙烯
	液体
	
	罐储
	产品

	4
	乙二醇车间
	环氧乙烷
	气体
	
	罐储
	产品

	
	
	乙二醇
	液体
	
	罐储
	

	
	
	二乙二醇
	液体
	
	罐储
	

	5
	聚丙烯车间
	EPS30R（聚丙烯）
	固体
	
	仓储
	产品

	
	
	EPC30R-H（聚丙烯）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	HHP4（聚丙烯）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	PPH-T03（聚丙烯）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	N-Z30S（聚丙烯）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	F300M（聚丙烯）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	HT9025NX（聚丙烯）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	PPH-FT03-S（聚丙烯）
	固体
	
	仓储
	

	6
	高压车间
	聚乙烯（1#高压）
	固体
	
	仓储
	产品

	
	
	聚乙烯（2#高压）
	固体
	
	仓储
	

	7
	全密度车间
	DFDA-7042（全密度）
	固体
	
	仓储
	产品

	
	
	DNDA-7144（全密度）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	DMDB-8916（全密度）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	HHM5502LW（高密度）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	TR144（高密度）
	固体
	
	仓储
	

	
	
	TR480M（高密度）
	固体
	
	仓储
	

	8
	丁烯车间
	丁二烯
	气体
	
	罐储
	产品

	
	
	抽余碳四
	液体
	
	罐储
	

	
	
	MTBE（甲基叔丁基醚）
	液体
	
	罐储
	

	
	
	丁烯-1
	气体
	
	罐储
	

	9
	橡胶车间
	苯乙烯丁二烯嵌段共聚物（SBS）（合成橡胶）
	固体
	
	仓储
	产品

	
	
	顺丁橡胶（丁二烯橡胶）
	固体
	
	仓储
	

	10
	液化气站
	丁烯-1
	液体
	
	罐储
	产品

	
	
	液化气
	液体
	
	罐储
	产品


2.6 化工厂区工艺流程

化工厂区生产工艺主要由乙烯裂解装置、汽油加氢装置、芳烃抽提装置、苯乙烯装置、乙二醇/环氧乙烷装置、聚丙烯装置、高压聚乙烯装置、全密度聚乙烯装置、高密度聚乙烯装置、丁二烯抽提装置、1#MTBE/丁烯-1装置、2# MTBE装置、橡胶装置等组成。乙烯裂解是装置是化工区核心装置。

乙烯裂解装置将来自炼油厂的石脑油及加氢尾油等为原料经裂解产出乙烯、丙烯、氢气、混合C4、裂解汽油等，上述中间产品分别进入下游个反应装置内反应后生成聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯、甲苯、二甲苯、橡胶等最终产品。化工厂区综合工艺流程图间图2.6-1所示。

具体工艺流程详见《化工厂区风险评估》3.4章节，公用工程详见《化工厂区风险评估》3.5章节。

图2.6-1  化工厂区综合工艺流程图

3环境风险源与事件类型

根据茂名分公司化工厂区风险评估分析结果，环境风险主要是由于化工厂区在生产、贮存、运输、“三废”处理过程中存在着化学品、危险化学品的泄漏和有害物料的大量跑损事故状态下有害气体的扩散及含有污染物的消防废水的大量排放、污染防治设施故障等意外因素，会导致或可能导致对周边水体、大气、土壤的污染以及生态破坏等环境影响。

3.1环境风险源

详见《化工厂区风险评估》4章节化工厂区风险识别。

3.2环境风险等级

根据《化工厂区风险评估》第8章化工厂区突发环境事件风险等级划分，企业的Q 值范围为Q＞100（Q3为5173.742），工艺过程与环境风险控制水平为M2类，环境风险受体为类型E1，则企业突发环境事件环境风险等级表示为“重大（Q3M2E1）”。化工厂区环境风险等级为重大环境风险。
3.3环境事件情景假设分析

结合环境风险识别和国内外同类企业突发环境事件资料分析，从以下几个方面分析可能引发或次生突发环境事件的最坏情景。

3.3.1大气污染突发环境事件情景分析

（1）腐蚀、超压导致物料泄漏情景分析

化工厂区生产过程中装置区及罐区物料大部分为危险化学品。化工厂区生产过程中装置区物料输送管道及生产设施、设备等大部分为压力装置，罐区中球罐均为压力储罐。由于管道、装置设施超压或设施质量差等原因，可能会导致罐体或管道焊缝破裂，可能导致设施内物料大量泄漏挥发扩散对周边环境的污染和影响。

（2）火灾爆炸情景分析

由于安全生产事故导致物料泄漏，如遇明火或电火花可能引起装置设施或罐体火灾爆炸，火灾爆炸引起的次生污染物将会对周围环境造成一定污染和影响。
化工厂区生产过程中管道及设备大部分为高温、高压设施，设备故障或人为操作失误等原因产生电火花，可能引发高温高压设备发生火灾爆炸，火灾爆炸引起的次生污染物可能会污染大气。

（3）自然灾害或极端天气导致物料泄漏或火灾爆炸

①由于自然灾害导致管道、设备损坏，物料大量泄漏，物料挥发气污染大气。

②由于自然灾害或极端天气导致高温高压设施遇静电发生火灾爆炸，污染大气。

（4）非正常工况情景分析

化工厂区开停车或事故状态中（设备、储罐超压，安全阀打开，废气入火炬系统）导致废气量突然增大，火炬不能正常运行，导致装置废气不能完全燃烧，废气通过火炬不完全燃烧排放，污染大气。

（5）污染治理设施非正常运行；

热电分部脱硫脱硝治理措施运行不正常的情况下，可能导致废气直排，污染大气。

3.3.2水污染突发环境事件情景分析

化工厂区污水管道、阀门设施老化、腐蚀等原因发生泄漏，污水流入厂区10#雨水线，并在未及时关闭10#雨水线闸门的情况下，由总排口排出厂外，并最终汇入地表水体，造成地表水及地下水污染。

化工厂区发生火灾爆炸事故时，产生的消防废水未能及时收集，沿厂区10#雨水线流动，在未及时关闭10#雨水线闸门的情况下，由总排口排出厂外，并最终汇入地表水体，造成地表水及地下水污染。
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图3.3-1  泄漏事件影响途径及后果图

表3.3-1  突发环境事件情景假设

	序号
	风险源
	风险因子
	现有防控措施
	情景假设
	历史事件

	
	
	
	
	事故原因
	主要污染途径
	可能造成的环境影响

环境污染因子
	

	1
	液体化工罐区（二）
	苯储罐/苯
	（1）苯储罐周围设有尺寸为83×55×1的防火堤，容量为4565m3
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水最终流向污水系统

（3）事故下消防废水流向事故水池

（4）定期巡检制度、视频监控
	装卸中设备故障，管口破裂或误操作物料外溢，火源引起燃烧爆炸产生CO，苯外泄进入环境。
	（1）水体污染途径：罐区边沟→罐区雨水隔油池→化工区西区11#线→化工区西排洪渠（暴雨时）→袂花江→鉴江

（2）大气污染途径：泄漏物质→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境
	（1）水体：①一般状况下：产生的泄漏液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染。

②暴雨等异常天气下，泄漏液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染

（2）大气：①产生的泄漏液蒸发等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。
	（1）同类企业发过此类事故；

（2）化工厂区未发生过此类事故。

	2
	液体化工罐区（一）
	石脑油储/石脑油
	（1）石脑油储罐周围设有尺寸为83×55×1的防火堤，容量为4565m3
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水最终流向污水系统

（3）事故下消防废水流向事故水池

（4）定期巡检制度、视频监控
	装卸、倒罐中设备故障，管口破裂或误操作，石脑油外溢，火源引起燃烧产生CO
	（1）水体污染途径：罐区边沟→罐区雨水隔油池→化工区西区10#、11#线→调峰池、10#线排洪渠→袂花江→鉴江

（2）大气污染途径：泄漏物质→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境
	（1）水体：①一般状况下：产生的泄漏液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染。

②暴雨等异常天气下，泄漏液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染

（2）大气：①产生的泄漏液蒸发等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。
	（1）同类企业发生过此类事故；

（2）化工厂区未发生过此类事故。

	3
	高压聚乙烯装置
	管式反应/乙烯
	（1）高压聚乙烯装置设有防火堤，操作室南侧设有污水预处理池，容量为640m3
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水先流入预处理池，最终流向污水系统

（3）事故下消防废水流向事故水池

（4）定期巡检制度、视频监控
	设备故障，超压操作，或误操作等原因，导致乙烯易燃气体泄漏，遇火源引起燃烧爆炸产生CO。
	（1）水体污染途径：装置区防火堤→装置区预处理池→化工区西区10#、11#线→调峰池、10#线排洪渠→袂花江→鉴江

（2）大气污染途径：泄漏物质→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境
	（1）水体：①一般状况下：产生的泄漏液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染。

②暴雨等异常天气下，泄漏液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染

（2）大气：①产生的泄漏液蒸发等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。
	（1）同类企业发过此类事故；

（2）化工厂区未发生过类事故。

	4
	乙二醇/环氧乙烷装置
	环氧乙烷
	（1）乙二醇车间环氧乙烷储罐周围设有尺寸为35×20×0.6的防火堤，容量为420m3
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水先排入罐区污水池，最终流向污水系统

（3）事故下消防废水流向事故水池

（4）定期巡检制度、视频监控
	设备故障，超压操作，或误操作等原因，导致乙二醇储罐某处发生泄漏事故，遇火源引起燃烧爆炸产生CO
	（1） 水体污染途径：罐区边沟→化工厂区10#、11#线→化工厂区调峰池（暴雨时）→东排水渠→袂花江→鉴江

（2）大气污染途径：泄漏物质→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境
	（1）水体：①一般状况下：产生的泄漏液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染。

②暴雨等异常天气下，泄漏液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染

（2）大气：①产生的泄漏液蒸发等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。
	（1）同类企业发过此类事故；

（2）化工厂区未发生过此类事故。

	5
	芳烃车间芳烃抽提装置
	苯
	（1）芳烃车间装置区设防火堤

（2）设有手动初期雨水切换阀门

（3）设有视频监控

（4）定期巡检制度、视频监控
	设备故障，超压操作，或误操作等原因，导致苯塔某处发生泄漏事故，遇火源引起燃烧爆炸产生CO
	（1）罐区边沟→化工厂区10#、11#线→化工厂区调峰池（暴雨时）→西排水渠→袂花江→鉴江

（2）大气污染途径：泄漏物质→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境
	（1）水体：①一般状况下：产生的泄漏液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染。

②暴雨等异常天气下，泄漏液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染

（2）大气：①产生的泄漏液蒸发等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。
	（1）同类企业发生过此类事故；

（2）化工厂区未发生过此类事故。

	6
	液化气车间储罐区
	丙烯、丁烯-1、液化气
	（1）液化气车间丁烯-1储罐周围设有尺寸为85×25.5×0.55的防火堤，容量为1192m3
（2）设有手动初期雨水切换阀门，初期污水先排入液化气车间罐区南侧隔油池，最终流向化工厂区污水处理系统

（3）事故下消防废水流向隔油池，最终流向化工厂区污水处理系统

（4）定期巡检制度、视频监控
	设备故障，超压操作，储罐破裂或误操作，液化气等易燃气体外泄，遇火源引起燃烧爆炸产生CO
	（1）水体污染途径：装置区防火堤→装置区隔油池→雨水排口→袂花江→鉴江

（2）大气污染途径：泄漏物质→发生火灾爆炸→燃烧形成的伴生/次生污染物随风速和风向扩散到外环境
	（1）水体：①一般状况下：产生的泄漏液和消防废水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染。

②暴雨等异常天气下，泄漏液、消防废水和被污染的雨水等导致产生更多的事故水可能泄漏到外环境对水体和土壤造成污染

（2）大气：①产生的泄漏液蒸发等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。

②因火灾爆炸事故产生大量的CO等可能引起伴生、次生厂外环境污染及人员伤亡。
	（1）同类企业发生过此类事故；

（2）化工厂区未发生过此类事故。

	7
	污水处理系统
	含油污水、含盐污水等
	（1）在线监控；

（2）各拦污封堵点。
	因设备故障、操作失误、停电、极端天气、微生物死亡等原因导致污水处理系统异常，最终使得污水不达标排放；
	水体污染途径：污水处理排口→澳内海

臭气污染途径：污水处理场→厂界→随风速和风向扩散到厂外环境
	水体：污水直接对澳内海造成影响。
	（（1）同类企业发生过此类事故；

（2）化工厂区未发生过此类事故。

	8
	废气处理系统
	SO2、NOx 烟尘等
	（1）在线监控。
	因设备故障、操作失误、停电、极端天气、微生物死亡等原因导致污水处理系统异常，最终使得污水不达标排放。
	大气污染途径：废气排口→厂界→随风速和风向扩散到厂外环境
	大气：对厂内外大气环境造成污染。
	（1）同类企业发生过此类事故；

（2）化工厂区未发生过此类事故。


4应急组织架构

4.1应急处理组织机构
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图4.1-1  茂名分公司应急组织架构图

4.2应急指挥系统组成

4.2.1 茂名分公司突发事件应急指挥中心

总指挥：公司总经理、书记

副总指挥：副总经理、副书记、三总师

成  员：副总师、公司机关职能部门负责人

4.2.2 现场应急指挥部

按照“谁主管、谁负责”的原则，现场指挥由茂名分公司分管副总经理、党委副书记担任，各副总师按分工协助各现场指挥工作；主管副总经理、党委副书记因故无法到达现场或丧失指挥职能时，茂名分公司应急指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替，机关主管部门负责协助。现场应急指挥部下设生产控制组、消防抢险组、设备抢修组、安全环保及保卫组、供排水调度组、医疗救护疾病控制组、后勤保障组、善后处理组、信息报道管理组、专家组等十个专业组。

在茂名分公司应急指挥中心现场应急指挥部指挥人员没到达现场时，现场的应急处置指挥权由低到高为当班班长、车间领导、二级单位领导，由现场最高级别的人员负责应急指挥，2名及以上同级别的领导在现场，由主管领导负责指挥，茂名分公司应急指挥中心人员到达现场后，由现场指挥统一指挥。

4.2.3 专家组

茂名分公司应急救援专家组由安全、环保、生产、技术、设备、管理和法律等专家组成，包括上级指派专家、公司聘请专家、公司技术专家。由应急指挥中心办公室负责联络组织协调工作，在应急准备和应急救援中起着重要的参谋作用。根据应急工作的实际需要，可请求中国石化应急指挥中心派出应急救援专家一起组成专家组。应急专家通讯录见附件2。

4.2.5 专业组构成

（1）生产控制组

组  长：生产管理部副部长

组  员：由生产管理部、科技发展（质量管理）部、计划管理部、事故发生单位等派人组成。

（2）消防抢险组

组  长：消防支队队长

组  员：由消防支队、安全环保部、事故发生单位等派人组成。

（3）设备抢修组

组  长：机动部副部长

组  员：由机动部、物资供应中心、专业抢险队伍（茂名市西南石化工程建设有限责任公司、中石化第十建设公司茂名施工部）、事故发生单位等派人组成。

（4）安全环保及保卫组 

组  长：安全环保部副部长

组  员：由安全环保部、武装保卫部、水务运行部、事故发生单位、环境监测站、职防所等单位派人组成。

（5）供排水调度组

组  长：生产管理部副部长

组  员：由生产管理部、安全环保部、水务运行部、事故发生单位等派人组成。

（6）医疗救护疾病控制组

组  长: 安全环保部副部长

组  员：由安全环保部、消防支队、茂名分公司医院、事故发生单位等派人组成。

（7）后勤保障组

组  长: 社区管理部副部长

组  员：由社区管理部、办公室、物资供应中心、信息中心、事故发生单位等派人组成。

（8）善后处理组

组  长: 办公室副主任

组  员：由办公室、人事部、公司群众工作部、事故发生单位等派人组成。
（9）信息报道管理组

组  长: 党委宣传部副部长

组  员：由党委宣传部、办公室、安全环保部、事故发生单位等派人组成。

4.3应急职责

4.3.1应急指挥中心职责

茂名分公司应急指挥中心是茂名分公司应急管理的最高指挥机构，负责茂名分公司突发环境污染事故的应急工作，职责如下：

（1） 接受中国石化应急指挥中心的领导，请示并落实指令；

（2） 审定并签发茂名分公司突发事件总体应急预案和专项应急预案；

（3） 下达预警和预警解除指令；

（4） 下达应急预案启动和终止指令；

（5） 确定现场应急指挥部人员名单和专家组名单；

（6） 审定茂名分公司突发事件应急处置的指导方案；

（7） 统一协调应急资源；

（8） 在应急处置过程中，负责向地方政府主管部门求援或配合政府应急工作；

（9） 依据协议，统一协调社会救援力量；

（10） 审定并签发向中国石化应急指挥中心办公室及政府主管部门的报告；

（11） 指定信息发布人，审定信息发布材料；

（12） 审批茂名分公司突发事件应急救援费用。

4.3.2 总指挥职责

（1） 负责应急救援过程中需要对外、对上有关工作的决策：

a) 对中国石化集团和当地政府报告事故情况、请求事故增援处理的决策；

b) 事故影响到周围社区居民疏散、撤离的决策；

c) 事故处置、控制和善后工作的决策；

d) 审核事故快报和对外发布的有关内容。

（2） 成立现场指挥部，组织、指挥各方面的资源开展应急抢险工作。

（3） 根据事故发展态势、决策救援措施和处理方案，下达应急处理指令。

（4） 在事故应急状态下，组织各种对外联系协调。

4.3.3 副总指挥职责

（1） 在总指挥领导下，协助、参与应急救援方案的决策。

（2） 负责事故应急抢险、救援的具体指挥工作。

（3） 及时向总指挥报告各项应急抢险、救援工作的具体情况。

（4） 当总指挥不在现场时，自动承担总指挥的一切职责。

4.3.4 生产控制组职责

（1） 指挥、协调事故装置和相关装置的应急处理和污染物回收，协调物料转移和生产平衡。

（2） 负责保证事故现场消防水、蒸汽、氮气等动力供应。

（3） 参与生产和工艺方面应急救援处理方案的制定。

（4） 指挥、协调发生放射事件生产装置的生产调整。

（5） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.5 消防抢险组职责

（1） 受理灾情报警,并迅速正确组织出警。

（2） 负责各类事故及灾害现场的人员搜救、现场侦察和组织救援抢险工作。

（3） 负责相关应急物资的保管、维护，为抢险人员提供相应的气防装备。

（4） 在保证事故控制的前提下，合理利用消防用水和冲洗水。

（5） 参与现场放射事件的应急救援。

（6） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.6 设备抢修组职责

（1） 参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订。

（2） 负责组织对设备进行应急抢修处理和防污抢险、堵污回收工作。

（3） 负责事故应急抢险、堵漏等有关物资的及时供应。

（4） 指挥放射保运队伍对事故核仪表进行安全处置和抢修。

（5） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

（1） 4.3.7 安全环保及保卫组职责

（2） 跟踪了解事故应急处理情况，及时向应急救援指挥部汇报、请示并落实指令。

（3） 参与制订事故应急救援、抢险方案，组织落实安全方面的紧急措施。

（4） 负责对大气、水体、土壤等进行即时监测，确定污染物的成分和浓度，跟踪水体污染物流向。

（5） 负责环保应急处理方案的制定，指导进行污染物堵截、收集处理工作。

（6） 检查环保应急处理措施的落实，对事故造成的环境影响进行评估，并及时向指挥中心汇报。

（7） 根据事故造成的环境影响情况，提出应急对策措施。进行环境影响方面的善后处理，对残留在影响区域水体、土壤环境中的污染物进行彻底清理、回收，针对受破坏的水体、土壤环境制定修复对策并组织实施，直至受破坏环境恢复原状。

（8） 负责事故现场安全警戒和保卫工作，禁止无关人员进入污染区域。

（9） 负责现场及周围人员防护指导、人员疏散、交通疏导等工作，参与制定本事件引发的上访或群体事件的处理方案。

（10） 跟踪并详细了解事态趋势和周边地区群众思想动态，及时向应急指挥中心汇报，请示并落实指令。

（11） 指挥放射保运队伍对放射事件现场进行放射检测，设置安全警戒线，对事故放射源进行安全处置；对放射事件现场进行警戒。

（12） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.8 供排水调度组职责

（1） 负责保障事故现场消防水系统压力、水量的供给。

（2） 调度其它生产装置、辅助装置和涉及排水系统生活污水排放流程、排放系统、排水量的调整。

（3） 调度下游排水系统封、堵、调、贮措施的实施。

（4） 调度事故污水的初期、后期即轻度污染水的去向。

（5） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.9 医疗救护疾病控制组职责

（1） 协助消防气防组做好受伤人员的救护、送医工作。

（2） 协助茂名市疾病预防控制中心做好应急救援工作，配合其他医疗机构做好病人抢救、医治工作。

（3） 跟踪应急处置情况以及人员中毒、伤亡情况，提供中毒、伤亡职工及其家属信息资料，联系社保部门、保险公司，做好赔偿等相关准备工作。

（4） 对放射事件受伤人员进行救护。

（5） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.10 后勤保障组职责

（1） 负责应急处置的交通和后勤保障工作。

（2） 负责应急生活物资的供给工作。

（3） 负责现场应急通讯设备的安装、抢修，确保通讯畅通。

（4） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.11善后处理组职责

（1） 负责受灾职工及其家属的安抚、安置工作。

（2） 负责事件中伤亡人员善后处理工作。联系社保部门，做好伤亡人员的医疗保险和赔偿工作。

（3） 做好群体性上访人员的政策解释和疏导工作。

（4） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.12 信息报道管理组职责

（1） 负责与信息媒体进行协调和沟通工作，控制不良信息的扩散。

（2） 负责信息发布材料的起草工作和组织信息发布工作；根据事态发展，适时组织召开新闻发布会或配合当地政府部门召开新闻发布会。

（3） 按照茂名分公司应急指挥中心的指令，向政府对口主管部门报告和求援。

（4） 及时向应急指挥中心汇报本组应急处理情况，负责应急指挥中心交办的其它任务。

4.3.13 专家组职责

提供消防灭火、安全救护、物料转运、泄漏封堵、设备抢修、废料回收与处理、污水场运行与控制、应急监测等方面的技术咨询，为指挥部的各项应急决策提供帮助。

5预防与预警机制

5.1预防

5.1.1风险源监控

（1）生产装置监控

1）通过生产装置的温度、压力检测系统动态监测各危险源的工况，发现异常，装置操作人员及时进行控制和调整，使工艺指标运行在正常轨道，若无法调整到正常值及时通过对讲机或电话向上级汇报。

2）通过现场操作人员按规定路线定期巡回检查各设备、机泵运转状况，发现异常声音或者其他异常现象及时通过对讲机或电话报告并处置。

3）通过现场摄像系统对现场生产装置、罐区等进行监视，发现异常，现场监视人员立即通过对讲机或电话报告并采取应对措施。

4）通过液位检测系统监视原油罐区液位是否正常，发现异常，监视人员立即通过对讲机或电话报告并采取应对措施。

（2）对放射源进行有效监控

1）公司申领了省环保厅核发的辐射安全许可证。

2）公司分别与具有辐射安全许可资质的单位签订了放射保运合同，建立巡检制度和记录，按要求对放射源进行日常检查和维护，维护保运单位定期检测校验，现场标识、标志清楚；操作室有电脑跟踪显示，一旦故障或被盗会发出报警，仪表维护人员马上到现场处理。发现问题立即处理；公司派出人员到省辐射监测研究院进行辐射安全培训，取得放射工作人员资格证后，对放射仪表进行日常管理。

3）在装置发生异常紧急情况时，立即关闭放射源。在装置检修时，将放射源关闭并经职业卫生检测合格。

4）公司每年均委托茂名市职业病防治院对所有放射源进行职业卫生检测，确保放射源处于安全状态。

5）保卫部在各门岗严格按照公司管理制度检查进出车辆和人员，对检修放射源送贮暂存进行出入厂登记，杜绝外来人员的破坏和偷盗，确保放射源在厂区的安全。

6）公司对放射源暂存库的管理，按规定实施了严密的安保措施。放射源库按规范进行设计和建设，实行双人双锁管理，24小时有人值班，仓库门口安装了红外报警仪，开通了现场视频信号，使放射源库完全具备了防火、防水、防盗、防丢失、防破坏、防射线泄漏的安全功能。放射源库实行严格的出入库登记制度，实行专人管理，加强巡检，确保万无一失。

7）公司安全环保部、武装部/保卫部、职防所等相关部门密切配合，定期开展放射专项检查，确保放射安全。

8）放射工作人员佩戴个人剂量计，定期体检。

（3）对危险废物进行有效监控。

1）制定了固体废物管理制度，日常对化工厂区危险废物的产生、暂存、外委处置等环节进行监督检查，将危险废物委托给有资质承包商处理，监督承包商提供有效的营业执照、危废经营许可证、道路运输经营许可证等资质，按规定办理转移联单。

2）对油泥、废渣、废催化剂等进行规范处置。

3）在化工厂区规范设立危险废物暂存库并进行规范管理。

4）危废处置单位及运输单位建立突发环境事件应急预案，确保处置及运输过程中环境风险的有效防控。

（4）应急指挥中心办公室（分部调度室）通过电话获取突发环境事件信息后，立即开展预警行动。

5.1.2应急准备

（1）公司各职能部门、基层单位、应急队伍在各自的职责范围内开展预防和应急准备工作。

（2）公司安全环保部门负责组织各级应急预案的制订、修订、演练工作及组织专家评审、上报当地政府主管部门备案等工作。负责现场救护、环境监测、消防工作的指导与监督。

（3）公司各救援小组成员必须通过培训、演练掌握安全环保知识和专业的救援方法，及时学习更新的应急预案，确保知识、技能的有效性和实用性。加强新入职员工的应急培训，每个员工必须具备相应的应急能力。

（4）公司生产管理部、机动部、科技发展部负责应急平台建设、新技术研发等工作。确定应急队伍和救援力量，包括抢修、现场救护、环境监测、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤、技术支持等人员，必要时签订互助协议、做好相应安排。配备应急救援中所需的消防器材、各种救援机械和设备（围油栏、收油机）、监测仪器、堵漏和清污材料、交通工具、个人防护设备、通讯器材、应急电源、照明、医疗设备和药品、生活保障物资等，确定保管单位并定期检查、维护与更新，保证应急物资始终处于完好状态，根据不同事故情况对应急资源实施有效管理与更新。一旦发生环境污染事件，确保应急物资、应急设施能够及时运送现场进行应急处置。

5.1.3风险隐患排查与整治

风险隐患主要存在于作业流程、基础设施、技术装备、组织管理等方面。

操作人员操作失误会引发环境事故，对操作人员要进行作业流程专业培训，持证上岗，坚决杜绝无证上岗违规操作。

对企业装置及罐区进行检查，及时发现管道破裂、渗漏等隐患，采取堵漏或更换措施杜绝危险事故发生。

对于硫化氢、环氧乙烷、苯、液氨等危险化学品，要定时进行检查维护，发现问题及时解决、上报。

公司应不断完善风险防范机制，责任落实，工作人员要时刻警惕，不存侥幸心理。

5.2 分级预警

针对化工厂区突发环境事件分级，分部应急预案预警分为4级。Ⅰ级预警为红色预警，对应将要发生的事件为Ⅰ级突发环境事件；Ⅱ级预警为橙色预警，对应将要发生的事件为Ⅱ级突发环境事件；Ⅲ级预警为黄色预警，对应将要发生的事件为Ⅲ级突发环境事件；Ⅳ级预警为蓝色预警，对应将要发生的事件为Ⅳ级突发环境事件。具体环境事件对应的预警级别见表5.2-1。

表5.2-1  突发环境事件预警分级
	事件分级
	预警级别

	特别重大突发环境事件（Ⅰ级）
	I级预警（红色预警）

	重大突发环境事件（Ⅱ级）
	II级预警（橙色预警）

	较大突发环境事件（Ⅲ级）
	III级预警（黄色预警）

	一般突发环境事件（Ⅳ级）
	IV级预警（蓝色预警）


5.2.2 预警条件

（1）IV级预警启动条件

1）国家、广东省政府、地方政府通过新闻媒体公开发布地震、洪水、滑坡、泥石流等与管线路由相关的自然灾害蓝色预警时；

2）所辖区域智能化控制系统传输电缆发生信号缺失、不连续或中断时；

3）周边企业发生火灾、爆炸等安全事故时；

4）接到现场报警发生安全事故时，但未发生泄漏的；

（2）III级预警启动条件

1）国家、广东省政府、地方政府通过新闻媒体公开发布地震、洪水、滑坡、泥石流等与管线路由相关的自然灾害黄色预警时；

2）设施及装置因地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害，造成变形、位移时；

3）智能监控系统出现故障时；

4）接到事故现场报警，设施及装置将要发生泄漏、火灾、爆炸事故时；

5）接到车间报告，请求启动分部环境预警时；

（3）II级预警启动条件

1）国家、广东省政府、地方政府通过新闻媒体公开发布地震、洪水、滑坡、泥石流等与管线路由相关的自然灾害橙色预警时；

2）设施及装置由区域发生地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害，造成泄漏时；

3）泄漏、火灾事故现场有毒有害气体浓度超标时；

4）泄漏或超标排放可能影响附近地表水水质时；

5）接到下属分部报告，请求启动公司环境预警时；

（4）I级预警启动条件

1）国家、广东省政府、地方政府通过新闻媒体公开发布地震、洪水、滑坡、泥石流等与管线路由相关的自然灾害红色预警时；

2）设施及装置由区域发生地震、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害，造成泄漏、爆炸时；

3）泄漏、火灾事故现场下风向有毒有害气体可能出现半致死浓度值时；

4）泄漏或超标排放可能影响附近集中式水源保护区水质时；

5）管线泄漏可能造成跨区域污染时；

6）接到茂名分公司报告，请求启动集团环境预警时。

5.3.3预警解除

预警发布后，各级应急组织进行事件的跟踪和反馈，当事件得以控制，环境影响和隐患得到消除，满足上述条件后，经应急总指挥确认，宣布解除预警

6应急响应

应急响应与处置原则：突发环境事件发生后，事件应急指挥中心需立即启动突发环境事件应急预案，指挥各应急救援小组营救受害人员，做好现场人员疏散和公共秩序维护；控制危险源，采取措施，切断污染途径，防止次生、衍生灾害的发生和危害的扩大，尽量降低对周边环境的影响。

6.1信息报告

化工厂区发生突发环境事件时，信息报告程序如下：

（1）事故现场的第一发现人，应立即向车间值班室或分部调度室进行报告；

（2）化工厂区各级值班室在接到事件报告报警后，应立即报至分部应急指挥中心，指挥中心经确认情况属实的，在启动应急预案的同时，立即（1小时内）将事件情况上报公司；

（3）突发环境事件报告内容包括：事件发生时间、地点、天气、地形地貌、周边道路居民分布、油品泄漏的种类、数量以及人员伤亡情况、已采取的应急措施、可能造成的影响和后果等；

（4）当确认事故的影响超出单位自身应急处置能力时，应请求上级单位启动相应级别的应急预案进行应对。

化工厂区突发环境事件信息报告程序见图6.1-1：
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图6.1-1  化工厂区突发环境事件信息报告程序框图

6.1.2 应急联系方式

突发环境事件应急联系方式一般可通过电话、短信的形式进行报告。

6.2应急启动及响应

6.2.1 启动条件

当化工厂区发生突发环境事件时，立即启动分部应急预案，当事件不能得到有效控制时，由分部应急总指挥请求启动上一级应急预案，进行应急处置。根据环境事件的严重性、影响程度、影响范围及受控程度的不同，由各级应急指挥中心对事件作出判断，确定环境事件的级别，启动相应级别的预案。炼油分部各级突发环境事件应急预案启动条件如下：

1、 IV级环境预案启动条件

1）发生或即将发生IV级突发环境事件时；

2）分公司或分部指令启动车间突发环境事件应急预案时；

3）车间所在地人民政府启动与茂名分公司有关的环境应急预案时；

2、 III级环境预案启动条件

1）发生或即将发生III级突发环境事件时；

2）分公司指令启动III级突发环境事件应急预案时；

3）下属车间应急能力不足，请求启动III级环境预案时；

4）跨车间同时出现突发环境事件时；

5）管辖所在地人民政府启动与茂名分公司有关的环境应急预案时；

3、 II级环境预案启动条件

1）发生或即将发生II级突发环境事件时；

2）分部自身应急预案不能有效控制事件态势，发出启动II级预案请

求时；

3）中石化总公司应急指挥中心指令茂名分公司启动环境应急预案时；

4）跨分部同时发生突发环境事件时；

5）广东省或茂名市人民政府启动与茂名分公司有关的省级环境应急预案时；

4、 I级环境预案启动条件

1）发生或即将发生I级突发环境事件时；

2）茂名分公司应急预案不能有效控制事件态势，向中石化集团发出启动集团

预案请求时；

3）国务院指令启动中石化集团公司环境应急预案时；

4）跨分公司同时发生突发环境事件时；

5）国家启动与茂名分公司有关的国家级环境应急预案时；

应急预案的启动应以书面、文本、媒体、电话等形式进行发布，应急预案涉及的各部门和队伍应予以确认。总指挥发布预案的同时，应请求上级单位进行相应级别的应急预警，上级单位应同时启动应急预警机制。

6.2.2 应急响应内容

当突发环境事件发生后，根据报告的事件内容和情景，评估、确定突发环境事件级别，启动相应级别的应急预案，进行分级响应和处置，当事件不能得到控制，环境影响进一步扩大，超出本级单位应急处置能力时，请求启动上级单位应急预案，进行高一级别的应急响应和处置。化工厂区各级突发环境事件的应急响应程序流程见图6.2-1。

表6.2-1 化工厂区突发环境事件应急响应级别及内容

	序号
	突发环境事件级别
	预警级别
	响应级别
	应急响应内容

	1
	特别重大突发环境事件
（I级）
	I级预警
（红色预警）
	一级响应
	1、接收并传达中石化应急预案启动指令，做好先期处置工作； 

2、接受中石化应急指挥中心的统一领导，将分公司应急资源与集团应急资源进行整合，按照现场指挥部的指令进行各项应急处置和救援；

3、发挥自身优势，协助中石化应急指挥中心、现场指挥部做好与地方政府部门及各单位之间的协作，保持信息沟通；

4、接收执行中石化集团应急预案终止指令；

5、配合集团公司做好事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿事宜；

6、配合集团公司应急指挥中心做好事件应对评估和总结；

	2
	重大突发环境事件
（II级）
	II级预警
（橙色预警）
	二级响应
	1、分公司应急总指挥启分公司应急预案，同时请求中石化集团公司启动应急预警；

2、成立现场指挥部和专家组，指定现场总指挥全面负责现场应急处置，各专业组赶

赴事故现场进行应急处置；

3、指挥中心根据现场情况、制定应急处置方案，指导现场指挥部进行应急处置；

4、指挥中心协调广东省政府及相关水务、海事、环保等部门支援，防止事件升级；

5、现场指挥部指挥各专业组进行事故源排查控制、污染扩散控制、工艺运行控制、现场保护与警戒、人员防护与救援等各项现场应急处置，直至事件平息；

6、根据事态发展，由应急指挥中心委托当地环境监测站进行大气、水体环境应急监

测，为科学应急提供依据；

7、后勤救护组负责各类应急物资、装备、车辆的应急保障，根据现场需要协调社会和政府部门进行应急物资的快速补充，保障应急处置的顺利开展；

8、后勤救护组负责整理应急处置情况的文字资料，定期对外进行信息沟通和发

布，告知事件进展，进行应急协作，保证周边社会的稳定；

9、根据事件情况，由现场指挥部负责通知周边单位适时启动应急预案，采取措施控制

污染扩散，消除污染影响；

10、应急中心办公室做好应急指挥中心与中石化应急指挥中心、现场指挥部和地方政府应急中心的信息沟通、指令传输，保障通讯畅通；

11、现场应急处置结束后，安全环保组负责清理事故现场，进行环境恢复；

12、环境影响和隐患消除后，由应急总指挥宣布应急响应终止；

13、应急中心办公室负责事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿事宜；

进行事件应对评估和总结；

	3
	较大突发环境事件
（III级）
	III级预警
（黄色预警）
	三级响应
	1、分部应急总指挥启动分部应急预案，同时请求分公司启动预警；

2、指导现场人员进行先期处置，立即带领抢维封堵及供应组等各应急处置小组赶往事故现场，全面指挥应急处置；

3、指挥各应急小组进行事故源排查控制、污染扩散控制、工艺运行控制、现场保护与警戒、人员防护与救援等各项现场应急处置，直至事件平息；

4、协调地方政府、主管单位、周边单位进行应急协助，采取措施控制事件升级；

5、根据事态发展，由应急指挥中心委托当地环境监测站进行大气、水体环境应急监

测，为科学应急提供依据；

6、应急指挥部适时对外发布事故处置信息，保持事故周边社会稳定；

7、后勤救护小组及时补充和协调各类应急物资、装备、车辆的供应，保障应急处

置；

8、安全环保应急小组负责进行事件后期的事故现场清理，进行环境恢复；

9、环境影响和隐患消除后，由应急总指挥宣布应急响应终止；

10、应急指挥中心负责事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿；

11、应急指挥中心进行事件应对评估和总结

	4
	一般突发环境事件
（IV级）
	IV级预警
（蓝色预警）
	四级响应
	1、车间主任启动车间级应急预案，同时请求化工分部进行预警；

2、车间主任带领各应急小组到达现场，作为总指挥全面负责应急处置；

3、应急处置：保护事故现场、控制事故源、切断污染扩散途径、回收油品等泄漏物，防止二次污染；

4、清理事故现场，进行环境恢复；

5、车间主任宣布应急响应终止；

6、事故场地后期生态恢复、损害评估、环境修复及赔偿事宜；

7、进行事件应对评估和总结；
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图6.2-1  化工厂区各级突发环境事件的应急响应程序流程

7 应急处置

7.1应急处置实施原则

（1）总原则

①坚持以人为本，保证生命安全；

②控制污染源，避免或减少进一步污染；

③防止和控制事故蔓延。

（2）环境保护目标及优先保护次序

①化工排江口下游袂花江流域生活饮用水取水点、农灌取水点、水产养殖点等；

②澳内海海域及周边旅游区、水产养殖区等。

7.2 应急准备

化工厂区发生Ⅰ、Ⅱ级环境污染事件发生后，公司应急指挥中心根据应急预案启动条件，下达启动应急预案指令。应急预案启动后，成立现场应急指挥部，各职能部门、应急队伍、专家组到达现场后，召开现场应急会议，明确警戒范围，确定应急处置具体实施措施、实施步骤、实施单位及需要的设备、器材等。

7.3 应急队伍和救援力量

化工厂区应急指挥中心办公室（总调度室）立即通知应急指挥中心成员和专业环境应急队伍迅速赶往事故现场，成立现场应急指挥部。现场应急指挥部下设生产控制组、消防抢险组、设备抢修组、安全环保及保卫组、供排水调度组、医疗救护疾病控制组、后勤保障组、善后处理组、信息报道管理组和专家组等十个专业组，按各自职责开展工作，协调行动。

（1）现场指挥部应急行动

1）在现场应急指挥部人员到达现场之前，由应急指挥中心指导事发二级单位进行现场抢险工作。

2）在现场应急指挥部到达现场后，对现场内、外部应急资源进行统一指挥。

3）收集现场信息，核实现场情况，进行组织分工。

4）组织制定现场处置方案并实施，并根据现场事态的发展变化及时修订方案。

5）立即召集现场指挥部成员和专家对水体污染事件的发展趋势和可能发生的次生环境污染事件制定对策方案。

6）及时向应急指挥中心领导汇报、请示并落实指令。

7）根据现场方案需要，请求应急指挥中心协调组织其它应急资源。

8）现场应急指挥部按照应急指挥中心的要求，指定人员负责现场对外新闻发布。

（2）各职能部门及应急专业队伍的应急行动具体内容见应急职责。
7.4 应急监测

（1）环境事件发生后，立即开展应急监测工作，实时向应急指挥中心报告水质和大气污染情况。

（2）突发环境事件影响到厂外时，按照茂名市环保局要求，公司派出环境监测工作人员，配合市环境监测站进行水质和大气监测，继续跟踪污染物流向。

（3）放射性应急监测，由公司职防所负责，进行事故现场进行放射泄漏监测并标识安全区域。

（4）应急监测物资、应急监测人员、监测方法标准、监测布点方案、监测过程实施、监测结果的审核和上报详见《茂名石化化工厂区环境监测应急预案》。

7.5 现场处置

7.5.1水体事件现场处置

首先，进行工艺切断和物料转移：事故发生时，分部应急指挥中心首先应指令事发车间通过生产工艺调整，切断事故受损设施内的进料，减少污染物料跑损量，并将受损设施及相关的设施内的物料安全转移,以减少污染物料跑损量。

其次，采取封堵、分流和调储措施：事发单位先启动预案，将污染物质尽可能围堵在装置区边沟、罐区防火堤（或围堰）和排水系统上游等较小范围内回收；泄漏污染物量少时，可视情况引入工业污水线，流入污水处理场回收和处理；对含碱污水就地回收，单独处理；对工业污水，则分流到12#线工业污水系统处理，避免污染扩大。

再次，当事故污水进入雨水系统时，采取封堵、分流、调储和拦截污染物的一切措施，将污染物截留在厂区范围内，使污水受控转入环保处理、贮存设施中，杜绝污染物质流入总排口或袂花江；污染有可能升级扩大时，请求地方应急部门支援，充分利用当地应急资源化解环境风险，避免污染进一步扩大。

最后，对用泵输送又可能已受到污染的排放废水要实行紧急停泵，停止排放；对其它生产辅助设施的正常排水（如循环水、净水场排污）、油品罐区切水等暂缓执行，限用厂内或沿途生活设施用水；同时对其它的清净下水、生活污水进行切断和分流；根据监测结果，及时切断和分流事故后期无污染的水流，尽量减少事故污水量。

跨界污染事件应急处置措施
（1）预计污油从10#线总排口进入排江渠、有可能污染袂花江时，安全环保组立即指挥关闭10#线总排口闸板，将污油拦截在厂内，在闸前就地回收或打入西区事故池回收。
（2）其他应急组按照各自的应急职责开展好应急处理工作。
（3）现场应急指挥部根据事故态势和上报程序，将事故情况向中国石化应急指挥中心和茂名市环保局、应急办等相关单位报告，并请求地方政府支援。地方政府启动相应应急预案，公司全力配合。
（4）茂名市应急救援指挥中心根据市环境监测站对袂花江的污染监测结果，指挥茂名市水务局协调袂花江下游的取水，避免盲目停止取水造成用水恐慌或擅自取水引发人畜中毒。
（5）跨界污染可能发生在袂花江的茂名和吴川交界断面，在交界面上游，茂名市应急人员指挥选择河面较窄处设多级围油栏，层层拦截油污，经评估后使用消油剂，尽量减少对下游的污染。
（6）茂名环保局指示开展环境应急监测，监测油、硫、酚、苯、COD等污染物，跟踪污染物流向。
（7）茂名市应急人员及时向市应急救援指挥中心办公室报告，与吴川市取得联系，研究采取进一步的防控污染措施。
图7.5-1化工厂区应急设施分布图及企业雨水、清净下水和污水收集、排放管网图

7.5.2 大气事件现场处置

7.5.2.1大气事件应急处置主要内容

（1）了解事件的起因，实施应急检测，提出应采取的处置措施; 

（2）尽可能迅速切断泄漏源，封闭事件现场，发出有害气体逸散警报; 

（3）立即疏散现场无关人员和影响范围内的周边居民。根据现场风向等气象 
条件，加强现场人员的个人防护，协助有关人员将中毒者尽快移出污染区进行
抢救;

（4）加强污染区域大气监测工作，掌握空气质量的变化趋势，以便尽早恢复 
污染区域的正常活动。

7.5.2.2 大气事件现场处置措施

表7.5-1  大气事件现场处置措施

	危险物质
	事故类型
	直接污染
	措施
	次生/伴生污染
	处置措施

	环氧乙烷
	泄漏中毒
	环氧乙烷扩散对周围环境的污染
	疏散泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。高浓度泄漏区，喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水
	喷洒雾状水产生的污水
	收集的污水纳入污水系统送污水处理场处理

	苯
	中毒
	苯扩散对周围环境的污染
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离严格限制出入。切断火源。应急处理人员应穿防火防毒服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至专用收集器加收。
	喷洒的雾状稀释水产生的含石油类的污水
	收集的污水送入污水系统送污水处理场处理

	乙烯
	中毒
	乙烯泄漏污染
	当厂内发生乙烯泄漏事故后，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源；合理通风，加速扩散；用喷雾状水稀释；如有可能，将泄漏气体用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉；泄漏设备要妥善处理，修复、检验后再使用。
	/
	/

	一氧化碳
	中毒
	次生污染
	若现场产生大量CO，应迅速撤离污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。
	/
	/

	二氧化硫
	中毒
	次生污染
	若现场产生大量SO2，应迅速撤离污染区人员至上风处，并立即进行隔离，量少时隔离150m，大时隔离450m，严格限制出入。
	/
	/


7.5.2.3 疏散措施

（1）厂内疏散

1）厂内疏散

① 疏散的方式。发生有毒气体泄漏时，化工厂区疏散的方式就是第一时间事发单位设置警戒线进行警戒，并组织职工沿上风向疏散；待公司应急人员到达现场后，立即交给武装保卫部进行警戒和实施交通管制，并组织职工疏散到指定的地方。公司在《突发性应急预案》中，已明确了武装保卫部负责组织疏散人员的职责和义务；同时，化工厂区也明确了分部和各个车间的临时集合点，疏散工作将会有序进行。

一般存在有毒气体的装置设计在厂区下风向，有毒气体泄漏影响到社区的机率比较少，危害程度也大为降低。但如特别重大泄漏有毒气体危及到社区人员时，公司会及时启动相关应急预案，向茂名市应急救援指挥中心预警，由茂名市应急救援指挥中心组织疏散。

② 疏散路线。疏散路线根据泄漏点的部位、区域和当时风向等情况，而确定，其原则为：逆上风向进行，择马路走为宜。最终距离泄漏区域在100米以外的安全地方集中（经监测有毒气体浓度符合国家标准后由现场应急指挥部确定）。

③ 基本保护措施。以保护人身安全为原则，及时组织疏散，疏散过程实施专人指挥，避免出现混乱、惊恐、拥挤的现象；并严格交通管制，防止无关人员、车辆等进入现场，以确保疏散工作有序进行。同时，及时通知茂名石化医院医生到现场待命或观察。

④ 个人防护方法。除对有毒岗位设置了相应的防毒器材、空气呼吸器外，个人也配备了相应的防护用品，如过滤式防毒面具，并进行了培训，做到人人懂用、会用，熟练使用。

⑤ 开展应急监测，为应急疏散提供依据。公司设置有职防所、环保监测站，制定了《环境监测应急预案》，配备了相应的管理人员、监测人员和监测设备、设施，如便携式硫化氢、可燃气体测爆仪、测苯仪等，并明确了监测人员的职责。一旦发生有毒气体泄漏，监测人员能快速到达现场选点开展应急监测工作。

⑥ 临时安置场所。化工厂区每套装置操作室附近均设有“紧急集合点”，当影响范围大时，厂区常年风向上风向乙烯消防中队训练场、厂区招待所可作为应急疏散临时安置场所。 

厂内疏散职工约1828人，厂内疏散路线见图7.5-2。

图7.5-2  厂内疏散路线图

2）厂外疏散

当发生Ⅰ级、Ⅱ级环境事件需组织特大规模或大规模人员应急疏散撤离行动时，公司应急指挥中心向茂名市应急救援指挥中心报告，经报请茂名市政府批准后，启动Ⅰ级、Ⅱ级响应，设立现场指挥组统一指挥人员应急疏散和撤离。茂名市应急救援指挥中心通知各局、机关、各镇和单位按照各自职责和分工，密切配合，共同实施应急疏散撤离行动，并及时将人员疏散撤离情况报告茂名市应急救援指挥中心办公室。七迳镇中学、排河小学和市民大道以东可作为临时大规模人员应急疏散集中点。厂外疏散具体路线见图7.5-3。
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图7.5-3  厂外疏散具体路线

7.6受伤人员现场救护、救治与医院救治

 现场受伤人员的救护和救治工作由后勤救护组负责。

（1）气体中毒人员时的处置

现场处置：吸入化学品气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带。严重者送医院治疗；

（2）外伤处置

一般外伤，协助伤者脱离现场，清除污物，止血包扎，严重者时送医院进一步治疗；

骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗。

遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

（3）烧伤急救处置

小面积烫伤:小面积烫伤后，应马上冷敷。可用净水冲在烫伤部的略上方部位，如果烫伤部位出现水泡，不要去挑破，而应该用干净的纱布垫着再用绷包扎好，去医院处理。

大面积烧伤:　为了争取时间和防止弄破水泡，可以穿着衣服(如外衣很脏，可先脱去外衣)用水冲冷却，冲5-20分钟，然后再轻轻地脱去衣服，用干净纱布包扎伤口。对于烧伤面积大的，送医院处理。

眼睛的化学品烧伤处置:使伤侧的脸部在下，健侧脸部朝上，水从鼻粱处向受伤眼一侧的脸颊部冲洗。

脸部烧伤:用湿毛巾捂在脸部15分钟冷敷。出现水泡，注意不要弄破，湿毛巾要更换数次。

衣服烧着时:衣服被烧着时，赶快脱掉，紧急时也可以一面放水，一面弄湿地面，伤员可倒在地上滚动灭火，内衣裤、鞋袜等来不及脱下时，可以用水烧着灭火。

寒冷季节的烧伤:可以用冷、湿毛巾捂着上医院。注意冷敷的程度不能过度，其它部位应采取保暖措施。如果用冷水冲洗时间过长，反会使体温下降，引起其它疾病。　

项目应急救助依托医疗机构名称及电话见表。

表7.6-1周边医疗机构联系电话

	序号
	医院名称
	主治方向
	地址
	联系电话

	1
	茂名市石化医院
	综合
	茂名市幸福路滨河一街7号
	0668-2233120

	2
	茂南区人民医院
	综合
	茂名市高山路26号
	0668-2518918

	3
	茂名市人民医院
	综合
	茂名市为民路101号
	0668-2288013

	4
	茂名市中医院
	综合
	茂名市油城五路7号
	0668-2922688


7.7配合有关部门应急响应

当突发环境事件造成的危害程度已超出分部自身控制能力，需要上报茂名分公司，超出企业自身控制能力的，茂名分公司其他单位提供援助和支持时，由应急指挥中心和信息联络小组上报茂名市环保局、茂名市市政府应急办，配合上级事故应急处置部门的工作，接受上级指挥部们的领导，项目各应急小组将按照项目总指挥的要求，配合上级应急处置指挥，统一协调事件的环境应急处置，应急保障小组按照上级应急部门的指挥统一分配应急物资和设备。
7.8安全防护

7.8.1应急人员的安全防护

（1）进入现场救援人员必须配备必要的个体防护器具；

（2）根据危险化学品的毒性及划定的危险区域，确定相应的个体防护等级；

（3）灭火时严禁单独行动，必要时水枪、水炮掩护；

（4）着火设施出现爆炸征兆时，应果断撤离；

（5）随时关注风向、风速等气象参数变化情况；

（6）警戒区域内严禁火种；

（7）急救之前，救援人员应确信受伤者所在环境是安全的。另外，口对口的人工呼吸及冲洗污染的皮肤或眼睛时，要避免进一步受伤。
7.8.2受灾群众的安全防护

配合地方政府及时、有序地疏散可能受影响的周边群众，如果有受伤或中毒人员及时送到医院就诊；对警戒区域和人员疏散区域进行警戒，禁止车辆和无关人员进入警戒区；详细了解现场周围群众思想动态，对可能受影响的周边群众开展危险化学品危害宣传工作，做好事件波及区域员工和周边群众的情绪稳定工作，防止发生群体事件。

炼油厂区制订了应急疏散方案，具体的应急疏散路线见附件7。

7.9次生灾害防范

环境事件发生后，为防止人员中毒或引发次生环境事件，分部联系茂名分公司配合做好监测工作，按照事先制订好的撒离方案进行撒离。

现场监测方案：（1）假设发生厂区内油品泄漏事件。选择A、B、C、D共4个点作为水质监测点：A点为厂区内水道，距泄漏点下游100米；B点为厂区内水道，距泄漏点下游200米；C点为厂区外排口、D点为厂外河道距厂外排口100米。当厂区发生油品或其他危险化学品泄漏事件后，水质监测人员立即到位，对四个点进行实时监测。（2）假设发生有毒气体（或液化石油气）泄漏事件。在泄漏点四周东、南、西、北各取一个点进行监测，根据监测情况划定危险区、警戒区、安全区三个区域，危险区不允许任何人员车辆进入，警戒区只允许经过批准的抢险救援人员进入，安全区为指挥部设立点、待命救援人员休息区、后勤区等，这样可防止火灾爆炸或中毒次生事件发生。

现场人员撒离方案：（1）假设发生厂区内油品泄漏事件。泄漏范围内人员全部撒离出现场。（2）假设发生有毒气体（或液化石油气）泄漏事件。所以人员撒离出危险区和警戒区，只能待在安全区。
8应急终止

8.1 应急终止的条件

应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，茂名分公司应急指挥中心可下达应急终止指令。

（1） 地方政府有关部门应急处置已经终止；

（2） 中国石化和茂名分公司的应急处置已经终止；

（3） 泄漏物料得到有效控制；

（4） 环境污染得到有效控制；

（5） 中毒、受伤人员得到妥善救治。

8.2 应急终止的程序

一般和较大环境突发事件的应急终止由分部应急救援指挥部总指挥宣布应急终止，重大环境突发事件的应急终止由茂名分公司应急指挥中心宣布应急终止。

9后期处置

将现场污染物彻底清除干净，妥善处理；统计环境损失，进行环境评估，尽快采取修复措施，恢复现场环境原貌；造成周边社会经济损失时，做好理赔工作。

9.1 受灾人员安置及赔偿

应急终止后妥善处理尽快组织恢复正常的生产工作。

应急指挥中心办公室根据茂名分公司总指挥的命令，统计事故中的伤亡人员和环境污染事故的损失，积极落实善后恢复措施。对于环境污染事故造成管线周围群众出现受灾情况进行评估，负责工伤和其它相关赔付事宜。及时和当地政府做好联系沟通，做好单位和个人损失的理赔工作，协助相关政府部门做好受灾人员的安置工作。

9.2 事故后评价

事故后评价有助于总结应急响应行动中的经验和教训，为改进今后的事故应急工作提供借鉴，同时为对事故应急工作中各方的表现进行奖惩提供依据。

从预警环节开始到事故应急过程结束，应调查事故应急救援行动中各环节是否达到相应的环境应急预案的要求，通过声像取证，录制了解事故当事人及事故受害人介绍事故情况的陈述等，结合现场监测结果，进一步分析事故的责任主体。同时安排人员对环境污染事件中的长期环境影响进行评估。

9.3 环境恢复与重建

由政府环保部门进行现场监测分析，明确受污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地人口等因素，确定一个安全、有效、对环境影响最小的恢复方案。通过环境恢复方案的实施，使污染物浓度达到环境可接受水平。
10应急保障

10.1通信与信息保障

负有救援保证任务的部门、单位和个人，必须随时保证通信和信息的畅通，各种联络方式必须建立备用方案，建立应急救援机构和人员通讯录。通讯方式如有变更及时通知预案维护和修订部门。
10.2应急队伍保障

按照本预案规定成立应急组织体系，包括：茂名分公司应急指挥中心、应急指挥中心办公室、现场应急指挥部、专家组、应急救援专业队伍以及各部门相应工作人员。各队长负责本专业队的日常管理、建设。各专业组定期开展培训、演练、准备好应急救援物资。企业安全生产负责人进行监督检查，促使其保持战斗力，常备不懈。

10.3应急物资装备保障

应配备事件应急救援准备设施，根据事件救援的需要和特点，准备有关准备（灭火器材、防护器具等设备设施）。依托现有资源，合理布局并补充完整应急救援力量；统一清理、登记可供应急响应的应急装备类型、数量、性能和存放位置，建立完善相应的保障措施。应急物资装备主要包括基本装备、专用装备、图标等。

10.4经费保障

应急指挥中心办公室对于应急工作的日常费用做出预算，财务部门审核，经企业高层办公会审定后，列入年度预算，审计部门要加强对应急工作费用的监督管理、保证专款专用，应急处置结束后，财务部门要对应急处置费用进行如实核销。

（1） 要保证嫌弃的物资和器材储备资金投入，预备必要的补偿资金。

（2） 要订抢险救灾过程的资金调配计划，保证抢险救灾时有足够的资金可供调配。

（3） 做好后期有关资金的理赔，补偿工作。

（4） 要储备和保证后期足够的职工安置费用。

10.5外部应急能力保障

I级事件状态下，企业内部的应急救援力量是有限的，I级事件状态下，企业需上报市政府，请求外部救援力量的帮助，避免对环境造成更大的伤害和破坏。现阶段，企业已建立的外部救援力量表，在I级事件状态下，可以直接请求救援。
10.6其他保障

（1）运输保障

企业要掌握一定数量安全系数高、性能好的车辆，确保处于良好状态，进行编号或标记，并制定驾驶员的应急装备措施和征用启用方案。在预案启动后确保组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。

（2） 医疗卫生保障

医疗救护人员负责受伤人员的救护工作，及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事件人员伤亡的关键。医疗救治要贯彻现场救治、就近救治、转送救治的原则，及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源情况。常备应急救援所需的日常药品，必要时报请上级卫生行政部门组织医疗救治力量的支援。

（3） 交通管制、治安保障

行政保卫部负责事件应急救援中的交通管制和治安保障。应急抢险时，可向当地公安交警部门申请支援。

①实施交通管制，对危害区外围交通路况实施定向、定时封锁、严格控制进出事故现场的人员，避免出现意外人员伤亡或引起现场混乱；指挥危害区域人员的撤离、保障车辆顺利通行，指引应急救援车辆进入现场，及时疏通交通堵塞。

②维护撤离区和人员安置区场所的社会治安，加强撤离区内和各封锁路口附近重要目标和财产安全保卫。

（4） 社会动员保障

各有关部门要广泛动员、积极参与事件应急救援工作，加强平时的事件预防、增强预防事件的能力。

（5） 其它保障

准备好现场疏散图、平面布置图和周围地区图、气象资料、物料安全技术说明书、互救信息等存放地点、保管人。

应急电源、照明可采用路灯，无路灯地段采用便携式照明设备、设施。

制度保障，落实各岗位安全生产责任制、完善各项安全管理制度。

11监督管理

11.1培训

11.1.1应急人员的培训

（1）人员分类培训

培训包括应急指挥人员、各环境应急专业人员培训。

（2） 应急指挥人员培训

1）向应急办公室申请接受紧急救援的培训。环境应急人员的教育、培训内容：对本预案体系的培训，主要了解本预案的组成体系；

2）应急预案体系的日常管理、建设；

3）环境应急指挥、组织协调实施救援。

（3） 环境应急专业组人员培训

环境应急专业组人员培训由公司根据专业组内容进行分类别、分工种培训，应根据本预案实施情况每年制定相应的教育、培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识或应急技能培训。教育、培训应保持相应的记录，并做好培训结果的评估和考核记录。

培训内容包括：

1）熟悉本专业组的工作职责；

2）掌握预案中规定的各类抢先操作或作业；

3)各种事件的应急处理措施；

4)各种应急设备的使用方法；

5)防护用品的佩戴方法。

11.1.2应急培训的要求

（1）针对性：针对可能的事件情景及承担的应急职责，不同的人员应培训不同的内容；

（2）周期性：培训时间相对短，但有一定周期，一般至少每半年进行一次；

（3）定期性：定期精心技能训练；

（4）真实性：尽量贴近实际应急行动。

11.1.3应急培训计划

茂名分公司定期组织应急预案的培训，培训周期为每半年一次，具体时间安排视实际情况而定，根据环境应急预案的特点可将培训内容分为六大块，主讲人由茂名分公司应急指挥中心安排。培训计划见表11.1-1。

表11.1-1培训计划

	模块
	课程名称
	课程目的
	培训课时

	一
	环境风险管理政策法规研讨课
	①提高管理层人员的环境风险意识；

②加深对国家、地方环保政策认知；

③更好地为企业做好管理策略。
	1

	二
	企业环境管理分析课
	①清楚了解企业在环境管理方面存在的好与不足；

②全面了解企业环境风险状况，便于日后有效管理；

③加深对环境管理的理解。
	1

	三
	应急体系框架理论课
	①专业的、系统的应急体系知识；

②学习并明确各组织框架的职责。
	1

	四
	专业知识教授课
	①各风险源规范的、正确的工艺操作；

②各种实用、专业的应急知识；

③各分析仪的现场处置措施知识。
	1

	五
	应急演练实践课
	①从理论上的应急知识转为实际上的操作技能；

②多个单项功能的应急专项联系，提高应急能力；

③综合演练有助于企业全部员工提高行动的协调性，保证应急行动迅速有效。
	1

	六
	成果评估与考核检验课
	①理论知识有效提炼，得到检验和巩固；

②应急行动的协调性、衔接性得到检验和保证；

③针对性评估报告。
	1


11.1.4应急培训的评估

应急指挥人员培训的评估：采取考试、现场提问、沙盘演练操作考核等方式，并对考核结果进行记录。

应急专业组的培训：培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式，并对考核结果进行记录。

11.1.5社区或周边人员应急响应知识宣传

周边人员的宣传可采用宣传栏等方式进行。社区或周边人员应急响应知识的宣传内容：

（1） 潜在的重大危险事件及其后果；

（2） 时间警报与通知的规定；

（3） 灭火器的使用以及灭火步骤的主训练；

（4） 基本防护知识；

（5） 撤离的组织、方法和程序；

（6） 在污染区行动时必须遵守的规则；

（7） 自救与互救的基本常识。

11.2演练

11.2.1演练分类

（1）桌面演练：由应急组织（机构）的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序讨论紧急情况时应采取的演练活动。桌面演练的主要特点是对演练情景进行口头演练，作用是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应对组织相互协作和职责划分的问题。

（2）功能演练：针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动举行的演练活动。主要作用是针对应急响应功能、检验应急人员以及应急体系的筹划和响应能力。例如指挥和控制功能演练，其目的是监测、评价多个部门在紧急状态下实现指挥与控制和响应能力。

（3）综合演练：针对应急预案中全部或大部分响应功能，检验、评价应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练，一般要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备及其它资源的实战性演练，以检验相互协调的应急响应能力。

茂名分公司根据实际要求制定本单位的应急预案演练计划，按公司的时间预防重点，每季度至少组织一次综合应急预案演练。

11.2.2演练内容

事件环境应急预案演练内容包括：

（1） 事件应急抢险，现场救护，危险区域隔离，交通管制，人员疏散；

（2） 环境应急人员进入事故现场的防护指导；

（3） 通讯和警报信号的联络，报警与接警；

（4） 新闻发布和向政府、友邻单位的通报；

（5） 事件的善后处理；

（6） 当时当地的气象情况对周围环境对事件危害程度的影响。
11.2.3演练人员

演练主要由三部分人员组成。

事件环境应急的演练者：主要由绝大部分公司员工组成，直接参加按事件应急程序进行的基本操作；

演练控制人员：主要由应急办公人员担任，其要保证事件应急预案得到充分的演练和顺利的进行，回答演练人员的疑问，解决演练出现的问题，监督演练过程的安全；

演练的评价人员：主要有应急专家组和应急指挥中心人员组成，其对演练的每个程序进行评价考核，演练后与事件环境应急人员进行讲评和总结。

11.2.4演练准备

（1）成立演练筹划小组

演练筹划小组的演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制，其主要职责如下：

1）确定演练的目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质与方法，选定演练的时间和地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；

2）协调各参演单位之间的关系；

3）确定演练实施计划、情景设计与处置方案，审定演练准备工作计划、导演和调整计划；

4）检查和指导演练的准备与实施，解决准备与实施过程中发生的重大问题；

5）组织演练总结与评价。

（2） 演练方案

根据不同的演练情景，由演练策划小组编制出演练方案，演练情景设计过程中，应考虑以下注意事项。

1）应将演练参与人员，公众的安全放在首位；

2）编写人员必须熟悉演练地点及周围各种有关情况；

3）设计情景时应结合实际情况，具有一定的真实性；

4）情景事件的时间尺度最好与真实事件的时间尺度相一致；

5）设计演练情境应详细说明气象条件；

6）应慎重考虑公众卷入的问题，避免引起公众恐慌；

7）应考虑通信故障问题。

11.2.5演练总结

训练结束后，各专业救援队伍通过讲评和总结，写出书面报告交应急办公室，应急办公室将上述书面报告汇编成综合报告，对环境应急预案提出意见，对预案进行修改和补充。报告内容包括如下：

（1） 通过演练主要发现的问题；

（2） 对演练准备情况的评估；

（3） 对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4） 在训练、器材设备方面的改进意见；

（5） 演练的最佳时间和顺序。

11.3奖惩

11.3.1奖励

（1）对事件环境应急工作中作出积极贡献的救援组或个人予以奖励；

（2）及时发现事件或事件隐患的救援队伍或个人予以奖励；

（3）能迅速投入抢险救援工作，对减少损失、防止事件扩大化的专业组和个人予以奖励；

（4）其它有利于环境应急工作表现的救援队或个人予以奖励。

具体奖励办法由茂名分公司根据具体情况予以决定。

11.3.2惩处

（1）未按规定采取预防措施，应急反应迟缓、应急物质不充分、应急组成员严重不足等情况予以处罚；

（2）应急专业组技术水平不高，未能积极有效的进行事件环境应急工作的队伍或个人予以处罚；

（3）未按规定及时采取处置措施，或处置不当造成事件扩大化的队伍或个人予以处罚；

（4）迟报、谎报、瞒报、漏报有关信息，为按规定及时发布事件警报的队伍或个人予以处罚。

（5）其它。

具体处罚办法由茂名分公司根据具体情况予以决定。

12附则

12.1名词术语

（1） 突发环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

（3）危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的废物。

（4）环境风险源

衡量是否构成环境风险源的重点是:发生事故时对环境造成的危害程度。环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处周边环境状况三个要素决定。

（5） 环境保护目标

指在环境污染事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

（6） 应急预案

    根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处理方案。

（7） 应急准备

    指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序的开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（8）应急处置

指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

（9） 应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（10） 环境应急

    指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度减低事件损失的措施。

    （11）预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。

（12）分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

（13）应急监测

在发生突发环境事件的情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（14）应急演习

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。
12.2预案评审、发布、实施和更新

12.2.1预案评审

公司应当在环境应急预案草案编制完成后，组织评估小组对本单位编制的环境应急预案进行评估，并根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

公司环境应急预案评估小组的组成人员应当包括环境应急预案设计的相关部门应急管理人员、相关行业协会、相邻重点风险源单位代表、周边社区（乡、镇）代表以及应急管理和专业技术方面的专家。

12.2.2预案发布

预案经批准后，应分发给有关部门、公司和社区，并建立发放登记，记录发放时间、发放份数、接收部门、接受时间、签收人等有关信息。并按规定报当地环保管理部门备案。
12.2.3预案备案

安全环保部负责本预案的备案，将本预案报上级主管部门和茂名市环保局备案。

11.2.4预案的签署和解释

本预案由茂名分公司主管安全环保的副总经理签署发布，茂名分公司应急指挥中心办公室负责解释。
12.2.5应急预案的实施

预案批准发布后，生产经营单位应组织落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工；并对员工加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

12.2.6预案的更新

在下列情况下，应急预案进行及时更新：

（1）日常应急管理中发现预案的缺陷；

（2）训练、演习或实际应急过程中发现预案的缺陷；

（3）组织机构、人员及通讯联络方式发生变化；

（4）应急设备和救援及时发生变化；

（5）公司厂址、布局、原材料、危险化学品、生产工艺发生变化；

（6）有关法律法规和标准发生变化。

12.2.7预案实施时间

    预案自印发之日起实施。
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附件1：茂名分公司应急组织机构及联系方式

	单       位
	姓　名
	办公电话
	手机号码

	应

急

指

挥

中

心
	总经理
	余夕志
	
	

	
	书记
	丘仲宜
	
	

	
	副总经理（主管生产技术安全环保）
	尹兆林
	
	

	
	副总经理（主管工程规划）
	曾松
	
	

	
	副总经理（主管机动供应）
	韩建宇
	
	

	
	总经理助理（HSE总监）
	林国
	
	

	
	副总工程师
	张志雄
	
	

	
	副总工程师
	周忠立
	
	

	
	副总工程师
	张钧正
	
	

	
	副总工程师
	徐柏福
	
	

	
	副总工程师
	庄晓峰
	
	

	
	办公室主任
	董  巍
	
	

	
	生产管理部部长
	张德黎
	
	

	
	计划管理部部长
	毛远洪
	
	

	
	生产管理部部长
	张德黎
	
	

	
	科技发展部部长
	钟东文
	
	

	
	机动部部长
	邱宏斌
	
	

	
	安全环保部部长
	古才荣
	
	

	
	党委宣传部部长
	董章裕
	
	

	
	组织部（人事部）部长
	陈胜琪
	
	

	
	武装保卫部部长
	杨亚寿
	
	

	
	工程管理部部长
	高清茂
	
	

	
	物资供应中心经理
	费志雄
	
	

	
	消防支队队长
	冯茂生
	
	

	生

产

控

制

组
	组长：生产管理部部长
	张德黎
	
	

	
	生产管理部副部长
	梁文雄
	
	

	
	生产管理部副部长
	邱军
	
	

	
	计划管理部副部长
	沈卫中
	
	

	
	科技发展部副部长
	杨庆伟
	
	

	
	生产科科长
	徐文
	
	

	
	调度室副主任
	曹华雷
	
	

	消

防

抢

险

组
	组长：消防支队队长
	冯茂生
	
	

	
	安全环保部副部长
	郑文清
	
	

	
	消防支队副支队长
	黄水生
	
	

	
	战训科科长
	黄亚忠
	
	

	
	防火气防科科长
	梁扬升
	
	

	
	炼油中队队长
	黄小文
	
	

	
	乙烯中队队长
	陈平
	
	

	
	安全监督科科长
	邢国刚
	
	

	
	安全技术科科长
	谢  强
	
	

	设

备

抢

修

组
	组长：机动部部长
	邱宏斌
	
	

	
	机动部副部长
	栗雪勇
	
	

	
	机动部副部长
	刘志良
	
	

	
	工程管理部副部长
	梁鸿林
	
	

	
	物资供应中心副经理
	林立钿
	
	

	
	广东茂化建集团有限公司
	经理
	莫观华
	
	

	
	
	值班电话
	
	
	

	
	茂名市恒孚石化工程有限公司
	经理
	于迪
	
	

	
	
	副经理
	鹿存成
	
	

	
	
	副经理
	倪行秀
	
	

	安

全

环

保

及

保

卫

组
	组长：安全环保部部长
	2235686
	
	

	
	安全环保部副部长
	杨  强
	
	

	
	武装保卫部副部长
	吴明树
	
	

	
	环保管理科科长
	王刚
	
	

	
	生产保卫科科长
	陈修宝
	
	

	
	环保监测站站长
	车伟光
	
	

	
	环保监测站副站长
	戴勇光
	
	

	
	炼油经警中队队长
	关超
	
	

	
	化工经警中队队长
	陈桂安
	
	

	供排水调度组
	组长：安全环保部副部长
	黄  戟
	
	

	
	生产管理部副部长
	黄河泳
	
	

	
	公用工程科科长
	李胜智
	
	

	医疗救护疾病控制组
	消防支队政委、副支队长
	陈向阳
	
	

	
	消防支队综合科科长
	刘世琦
	
	

	
	职业卫生科科长
	朱燕群
	
	

	
	茂名石化医院院长
	王家苏
	
	

	
	茂名石化医院执行院长
	杨军强
	
	

	
	茂名石化医院门诊管理部主任
	曲永清
	
	

	后勤保障组
	组长：副总师、社区管理部部长
	张钧正
	
	

	
	社区管理部副部长
	林木和
	
	

	
	办公室副主任
	王新舟
	
	

	
	物资供应中心副经理
	孔剑兵
	
	

	
	信息中心主任
	梁坚
	
	

	善后处理组
	组长：办公室主任
	董  巍
	
	

	
	办公室副主任
	梁志国
	
	

	
	人事部副部长
	张兴永
	
	

	
	工会副主席
	卢倩雯
	
	

	信息报道管理组
	组长：党委宣传部部长
	董章裕
	
	

	
	党委宣传部副部长
	钟大海
	
	

	
	党委宣传部副部长
	龙泰良
	
	

	
	宣传科科长
	张亚培
	
	

	
	秘书科科长
	李灿荣
	
	

	
	环保技术科科长
	陈志东
	
	

	专

家

组
	集团公司安全环保局
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	调度电话
	公司总调度室
	
	
	


附件2：茂名分公司应急救援联系方式
	序号
	应急单位
	联系方式

	1
	茂名石化总调度室
	

	2
	化工分部调度
	

	3
	公司消防支队
	

	4
	乙烯消防、气防
	

	5
	茂名市消防支队
	

	6
	石化医院
	

	7
	乙烯门诊
	

	8
	茂名市西南石化工程建设有限公司：莫观华
	

	9
	中石化第十建设公司茂名施工部：张奉忠
	

	10
	华粤建安公司：郑康理
	

	11
	华粤燃料油有限公司：黄晓丰
	

	12
	茂名市环发实业公司：朱干
	

	13
	港口分部东港防污公司值班电话
	

	14
	茂名市环保局
	

	15
	茂名市安全生产委员会应急联系电话
	


附件3：化工厂区应急物资

	消防支队

	序号
	名       称
	数量
	
	序号
	名        称
	数量

	1
	指挥车
	3辆
	
	15
	泡沫吸液泵
	3台

	2
	战斗车
	25辆
	
	16
	水带
	580盘

	3
	气防车
	2辆
	
	17
	柴油发电机
	1台

	4
	举高车（进口车、42米）
	3辆
	
	18
	应急照明
	6套

	5
	消防救援车
	2辆
	
	19
	千斤顶气垫
	1套

	6
	空气充填泵
	3台
	
	20
	多功能水枪
	76支

	7
	普通长管面具
	2台
	
	21
	泡沫枪（PQ8）
	85支

	8
	心肺复苏仪
	2台
	
	22
	空气呼吸器
	151具

	9
	担架
	2付
	
	23
	移动炮
	45门

	10
	检测仪
	3台
	
	24
	避火服
	12套

	11
	液压剪
	7台
	
	25
	隔热服
	74套

	12
	导向绳
	44根
	
	26
	泡沫勾管枪
	29支

	13


	车载灭火剂
	轻水泡沫液
	23.5吨
	
	27
	通信器材
	基地台
	5部

	
	
	抗溶轻水泡沫液
	52.3吨
	
	
	
	车载台
	9部

	
	
	干粉
	14吨
	
	
	
	手持台
	78部

	14
	库存泡沫液
	轻水泡沫液
	35吨
	
	37
	
	

	
	
	
	
	
	38
	
	


	乙烯中队

	序号
	名       称
	数量
	
	序号
	名        称
	数量

	1
	战斗车
	6辆
	
	13
	泡沫吸液泵
	3台

	2
	气防车
	1辆
	
	14
	水带
	160盘

	3
	举高车（进口车、42米）
	2辆
	
	15
	急照明灯
	3套

	4
	空气呼吸器
	41具
	
	16
	千斤顶气垫
	1套

	5
	空气充填泵
	1台
	
	17
	多功能水枪
	32支

	6
	心肺复苏仪
	1台
	
	18
	泡沫枪（PQ8）
	24支

	7
	担架
	1付
	
	19
	移动炮
	8门

	8
	液压剪
	1台
	
	20
	避火服
	2套

	9
	导向绳
	8根
	
	21
	隔热服
	16套

	10
	泡沫勾管枪
	8支
	
	22
	救生绳、安全绳
	8根

	11
	车载灭火剂
	轻水泡沫液
	24吨
	
	23
	通信器材
	基地台
	1部

	
	
	抗溶轻水泡沫液
	12吨
	
	
	
	手持台
	18部

	
	
	干粉
	6吨
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	24
	检测仪
	1台

	12
	库存泡沫液
	轻水泡沫液
	10吨
	
	25
	消防救援车
	1辆


	化工厂区防污应急设备、材料

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	存放点
	联系人及电话

	保运施工单位

	1
	吊车
	25吨
	1辆
	各保运施工单位
	

	2
	挖掘机
	/
	1辆
	
	

	3
	大型卡车
	/
	1辆
	
	

	4
	叉车
	/
	2辆
	
	

	水务运行部

	1
	围油栏
	GW900
	30m
	化工净化水作业区

应急仓库
	

	2
	钢丝增强塑料管
	φ76
	30m
	
	

	3
	潜水泵
	25m3/h
	6台
	
	

	4
	潜水泵
	100m3/h
	3台(因体积较大，放在污泥棚）
	
	

	5
	汽油泵
	GX270
	1台
	
	

	6
	自动抽吸油器
	FS-80-10
	2台
	
	

	7
	维塑水带管
	φ76
	100m
	
	

	8
	配电箱
	SL-20
	1个
	
	

	9
	电缆
	3×2.5+1×1.5
	1800m
	
	

	10
	高效吸油棉
	ES-S15(200片/箱)
	2箱
	
	

	11
	编织袋
	/
	300个
	
	

	12
	塑料桶
	18L
	14个
	
	

	13
	铁锹
	L=300
	25把
	
	

	14
	铁锹
	2#
	15把
	
	

	15
	塑料罐
	20kg
	10只
	
	

	16
	尼龙绳
	φ10
	100米
	
	

	化工分部

	1
	潜水泵
	18m3/h/220v/Dg50
	1台
	化工分部三防应急库
	

	2
	防爆应急灯
	FW6101/BT
	2盏
	
	

	3
	潜水泵
	65m3/h/380v/Dg80
	1台
	
	

	4
	塑料薄膜
	1m宽、双层
	50kg
	
	

	5
	编织袋
	/
	100个
	
	

	6
	铁锹
	大号
	10把
	
	

	7
	铁锹
	中号
	10把
	
	

	8
	石棉布
	1m宽
	300kg
	
	

	9
	塑料桶
	大号
	10个
	
	

	10
	吸油毡
	3M
	2箱
	
	

	11
	28件组套防爆工具
	FB105-2
	1套
	
	

	12
	干沙
	/
	15m3
	
	

	13
	汽油泵
	WB20XH.WB30XH
	3台
	
	

	14
	潜水泵
	WQ37-10-3
	10台
	
	

	15
	铁斗车\加厚                         
	/
	4辆
	
	

	16
	锄头\带柄                           
	/
	20把
	
	

	17
	钢丝钳\180mm                        
	/
	40把
	
	

	18
	加重铝合金人字梯\3 米               
	/
	4件
	
	

	19
	管钳\250mm                          
	/
	10把
	
	

	20
	管钳\300mm                          
	/
	10把
	
	

	21
	大锤\18P                            
	/
	5把
	
	

	22
	铁斗车\加厚                         
	/
	5把
	
	

	23
	锄头\带柄                           
	/
	10把
	
	

	24
	钢丝钳\180mm                        
	/
	20把
	
	

	25
	加重铝合金人字梯\3 米               
	/
	100根
	
	

	26
	管钳\250mm                          
	/
	3件
	
	

	27
	防爆带柄八角锤\7.2kg                
	/
	5把
	
	

	28
	防爆带柄八角锤\3kg                  
	/
	5把
	
	

	29
	防爆装柄羊角锤\0.45kg\铍青铜        
	/
	10把
	
	

	30
	防爆管钳\600mm                      
	/
	9把
	
	

	31
	防爆管钳\350mm\铍青铜               
	/
	10把
	
	

	32
	镀锌铁丝(热镀)\10#                  
	/
	200KG
	
	

	33
	镀锌铁丝(热镀)\12#                  
	/
	200 KG
	
	

	34
	镀锌铁丝(热镀)\16#                  
	/
	200 KG
	
	

	35
	安全警戒带\宽7cm                    
	/
	3000米
	
	

	36
	剪刀\170mm 张小泉                   
	/
	25把
	
	

	37
	铁铲\圆口(带柄)                     
	/
	45把
	
	

	38
	塑料扫把\普通                       
	/
	100件
	
	

	39
	破布\擦设备用                       
	/
	200 KG
	
	

	40
	PVC钢丝增强管\Φ89                  
	/
	600 KG
	
	

	41
	花枝剪刀\小                         
	/
	5把
	
	

	42
	镀锌铁丝(热镀)\8#                   
	/
	200 KG
	
	

	43
	吸油毡\处理跑油专用                 
	/
	50件
	
	

	44
	麻绳\Φ12mm                         
	/
	20 KG
	
	

	45
	铁铲\大号(带柄)                     
	/
	50把
	
	


附件4：应急专家名录

	姓名
	单位
	职务
	办公电话
	住宅电话
	手机号码

	邓继勇
	广东省环保厅应急中心
	处长
	
	
	

	蒲松柏
	广东省环保厅应急中心
	科长
	
	
	

	刘普新
	市环保局
	总工程师

高级工程师
	
	
	

	吴家众
	市环保局
	辐射科科长
	
	
	

	邓新茂
	市环保局
	固废中心主任
	
	
	

	徐小辉
	市环保局
	固废中心副主任
	
	
	

	廖周勇
	市环科所
	所长
	
	
	

	杨明凤
	市环科所
	副所长
高级工程师
	
	
	

	潘日华
	市环科所
	高级工程师
	
	
	

	潘伟清
	市环保局
	工程师
	
	
	

	叶继
	市环保监测站
	总工程师
	
	
	

	杨强
	茂名石化
	高级工程师
	
	
	

	黄戟
	茂名石化
	高级工程师
	
	
	

	谢文玉
	广东石油化工学院
	教授
	
	
	

	李德豪
	广东石油化工学院
	教授
	
	
	

	赖朝庆
	茂巴公司
	高工
	
	
	

	李健强
	新华粵公司
	高工
	
	
	


附件5：外部联系单位应急通讯录

	单位
	姓名
	职务
	办公电话
	手机号码
	备注

	一、政府部门

	市政府
	值班电话
	
	
	
	

	市安全生产委员会
	应急联系电话
	
	
	
	

	市环保局
	应急联系电话
	
	
	
	

	二、环境保护目标联系人

	茂南区水务局两江水闸管理所
	江桂森
	负责人
	
	
	

	茂名市鳌头自来水厂
	郑烨锋
	
	
	
	

	吴川市袂花江水利工程管理处
	
	
	
	
	

	袂花镇龙湾村委会
	陈康元
	负责人
	
	
	

	袂花镇龙湾村委会

碧屋村
	杨华
	村长
	
	
	

	七迳镇厂前居委会
	叶  玉
	
	
	
	

	七迳镇新屋仔村委会
	刘观文
	
	
	
	

	七迳镇马鹿村委会
	冯卓林
	
	
	
	

	七迳镇尼桥村委会
	冯国年
	
	
	
	

	坡心镇谭莲村委会
	潘  段
	
	
	
	

	坡心镇新河村委会
	潘俊杰
	
	
	
	

	坡心镇七星村委会
	潘　星
	
	
	
	

	袂花镇龙湾村委会
	陈康贤
	
	
	
	

	袂花镇袂花村委会
	杨开彬
	
	
	
	

	袂花镇大路村委会
	陈崇云
	
	
	
	

	袂花镇荔枝车村委会
	陈锦秋
	
	
	
	


附件6：化工厂区放射源分布图

附件7：应急疏散图

[image: image12.jpg]s IREAFH g ‘ -t
At A

AW ,.Rﬂ -:-.x-
S ESIT l

HHOA





附件8：危险化学品重大危险源备案登记表
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附件9：化工厂区消防验收
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附件10：化工厂区危废分布图


附件11：化工厂区应急设施分布图及企业雨水、清净下水和污水收集、排放管网图

A、西区 雨水、清净下水、生产废水管网及封堵点图
B、东区 雨水、清净下水、生产废水管网及封堵点图
附件12：危废处置协议

（1）茂名市茂南华业化工有限公司

（2）茂名市文冲化工有限公司
（3）韶关绿然再生资源发展有限公司
附件13：化工厂区环境监测应急预案

茂名石化化工厂区环境监测应急预案

编制：石  明

审核：车伟光

批准：黄  戟
   二〇一五年十一月

目   录

1 总 则
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3 通信联络

4 危害识别

5 方案的实施

5.1 物资准备

5.2 人员配备

5.3 监测方法标准

5.4 监测点

5.5 监测过程实施

5.6 监测结果的审核和上报

6 应急监测关闭

7 应急监测演练

1 总 则

为了有效实施中国石化股份公司茂名分公司化工厂区的突发性环境污染事故的监测工作，依据《中国石化集团公司环境监测工作条例》及茂名石化HSE体系《应急管理程序》制订本应急预案。

茂名乙烯属特大型化工企业，一旦发生突发性环境污染事故，将对周边环境产生不同程度的环境危害影响。安全环保部环保监测站作为企业环境监测的实施部门，应具备对企业所在区域发生突发事故的应急监测手段，及时做好污染事故的应急监测。

2 组织机构与职责

2.1 应急指挥小组

组长：车伟光

成员：石明  赵芙蓉    周泳萍    林   源 

本应急小组接受现场应急指挥部安全环保组的指导，接受并落实指令，及时反馈应急监测结果。

2.2 实施监测人员：安全环保部环保监测站（化工组）全体人员。

2.3 职责

2.3.1 应急监测小组接到公司应急指挥中心指令后，立即组织全组进行各种准备，20分钟或40分钟内分别到达乙烯厂区、周边环境进行监测，并做好上下级及相关单位的协调沟通工作。

2.3.2 环保监测站应随时有预防突发污染应急监测的资源准备、仪器设备处于准做样状态，一旦事故发生，即时具备分析条件。

2.3.3 第一时间向现场应急指挥部报告污染事故信息和监测结果。

2.3.4 开展应急监测技术方法研究，定期组织应急监测的实战演练。

3 通信联络

3.1接受指令：指挥小组接到现场应急指挥部指令后，要问清突发污染事故的时间、地点，可能发生污染的污染物种类及性质，了解气象资料及交通情况。

3.2 联系电话：2237652（副站长室）、2238202（环境监测站化工组办公室）

4 危害污染物的识别

茂名乙烯属大型化工企业，一旦发生突发性事故，产生有毒有害的污染物种类较多，经筛选气体中有苯系物、H2S、SO2、NOX、CO及上述污染物的衍生物。水中有石油类、硫化物、挥发酚、氨氮、苯系物、COD、溶解氧、PH等。

5 方案的实施

5.1 物资准备

监测站应根据公司污染物的种类，准备相关的交通工具、采样器具、分析试剂和相应的仪器设备，防护器具并专人专用专管。水质分析班做好测定水中硫化物、石油类、挥发酚、氨氮、COD、BOD、F-、氰化物、SS、溶解氧、pH的准备；气体分析班做好测定空气中苯系物、总烃 、H2S、TSP、O3、SO2、NOX、CO和气象参数的准备，应急监测仪器见表1。

表1  应急监测仪器

	序号
	名称
	型号
	性能情况
	测量参数
	数量

	1
	便携式PH/溶解氧测定仪
	LDOTMHQ20
	良好
	PH、溶解氧
	1台

	2
	COD快速测定仪
	COD125
	良好
	COD
	2台

	3
	COD快速测定仪
	AQ4001
	良好
	COD
	2台

	4
	红外测油仪
	OMS-2
	良好
	水中油
	1台

	5
	TOC分析仪
	TOC－V CSN
	良好
	总碳/有机碳
	1台

	6
	便携式有机/无机挥发气体

检测仪
	TVA1000B
	良好
	无机、有机气体（总量）
	1台

	7
	便携式多气体分析仪
	Innova
	良好
	LEL/O2/CO/NO2
	1台

	8
	便携式多气体分析仪
	Innova
	良好
	LEL/O2/H2S/SO2
	1台

	9
	便携式红外CO测定仪
	/
	良好
	CO
	1台

	10
	热解析仪

	CDS8000
	良好
	有机气体浓缩预处理
	1台


5.2 人员准备

环保站全体职工应有应急监测的思想意识，履行各岗位职责，熟悉应急监测的程序，学习相应的技术方法，随时组织人员到现场进行作业。一般污染事故全站出动5人/次；重大污染事故全站出动9人/次；特大污染事故全站出动9人/次。

5.3 监测方法标准

针对不同的污染物尽可能采用国际方法标准，也可采用地方方法标准、行业方法标准及非标方法标准，方法见表2、表3。

表2  空气中污染物测定方法

	项目
	苯系物
	H2S
	SO2
	NOX
	CO
	总烃
	O3
	TSP
	气象参数

	方法1
	便携式气体

检测仪
	便携式

气体

检测仪
	便携式

气体

检测仪
	便携式

气体

检测仪
	便携式CO

检测仪
	便携式气体

检测仪
	便携式气体

检测仪
	便携式气体

检测仪
	便携式

气体

检测仪

	方法2
	顶空－气相

色谱法
	化学吸收法－亚甲基兰分光光度法
	化学吸收法－甲醛缓冲溶液吸收盐酸副玫瑰苯胺法
	化学吸收法－盐酸萘乙二胺分光光度法
	非分散红外法
	气相色谱法
	靛蓝二磺酸分光光度法
	中流量采样   重量法
	/


表3  水中污染物监测方法

	项目
	苯系物
	石油类
	COD/TOC
	BOD
	氰化物
	PH

	方法1
	顶空－气相色谱法
	红外分光光度计法
	重铬酸盐法
	水质分析仪
	水质分析仪
	玻璃电极法

	方法2
	便携式气相色谱法
	紫外分光光度法
	快速消解法
	稀释接种法
	异烟酸－哔唑啉酮比色法
	便携式PH计（缺）

	项目
	硫化物
	氨氮
	挥发酚
	氟离子
	悬浮物
	DO

	方法1
	比色法
	滴定法
	比色法
	离子色谱法
	重量法
	碘量法

	方法2
	碘量法
	水质分析仪
	水质分析仪
	离子选择

电极法
	散射法
	便携式溶解氧测定仪


5.4 监测点

5.4.1 环境空气污染的监测点：

① 厂界内的下风口

② 厂界内的上风口

    ③ 厂界内静风向东南西北

④ 乙烯生活区（主要是对茂名市的空气质量进行监测）

    ⑤ 袂花镇政府

5.4.2 环境水源污染的监测点：

    ① 事故装置的废水出口

    ② 装置的清净下水出口

    ③ 净化水车间装置进水点

④ 净化水车间放流池（排海点）

⑤ 净化水车间调峰池

⑥ 净化水车间10#线

    ⑦ 袂花江

    ⑧ 澳内海

5.5 监测过程的实施

到现场前各岗位人员应按各岗位职责做好一切物资准备，到现场后监测人员随时听从指挥小组指挥，根据污染事故类型及具体污染程度、气象条件，迅速调整监测方案，其基本监测方案见表4、表5、表6。监测人员接到监测指令后，开展监测作业并做好自身安全和防护工作。

表4  一般污染事故污染物的监测方案

	项目

分类
	监测频率
	监测点位
	风速
	事故地点与测点距离
	备 注

	气

体
	苯系物SO2

NOX

H2S

CO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	上风向一个

下风向二个
	0.5~1m/s
	事故1小时在下风向3公里处布点
	依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风测点距事故地点500~1000米。

	
	
	
	
	1~2m/s
	事故1小时在下风向4.5公里处布点
	

	
	
	
	
	2~3.5m/s
	事故1小时在下风向6公里处布点
	

	
	
	
	静风向东南西北四个测点
	/
	事故1小时在离事故点3公里处布点
	

	水

质
	苯系物

石油类

COD

氨氮

硫化物

挥发酚

pH

DO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	所在车间污水内排口及污水场装置进水、污水场放流池、调峰池
	/
	/
	/


表5  重大污染事故污染物的监测方案

	项目

分类
	监测频率
	监测点位
	风速
	事故地点与测点距离
	备 注

	气

体
	苯系物SO2

NOX

H2S

CO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	上风向一个

下风向三个
	0.5~1m/s
	事故1小时在下风向3公里处布点
	依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风测点距事故地点500~1000米。

	
	
	
	
	1~2m/s
	事故1小时在下风向4.5公里处布点
	

	
	
	
	
	2~3.5m/s
	事故1小时在下风向6公里处布点
	

	
	
	
	静风向东南西北四个测点
	/
	事故1小时在离事故点3公里处布点
	

	水

质
	苯系物

石油类

COD

氨氮

硫化物

挥发酚

PH

DO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	所在车间污水内排口及污水场装置进水、污水场放流池、调峰池
	/
	/
	/


表6  特大污染事故污染物的监测方案

	项目

分类
	监测频率
	监测点位
	风速
	事故地点与测点距离
	备 注

	气

体
	苯系物SO2

NOX

H2S

CO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	上风向一个

下风向三个
	0.5~1m/s
	事故1小时在下风向3公里处布点
	依据污染事故时间、风速，测点距离可延长和缩短，上风测点距事故地点500~1000米。

	
	
	
	
	1~2m/s
	事故1小时在下风向4.5公里处布点
	

	
	
	
	
	2~3.5m/s


	事故1小时在下风向6公里处布点
	

	
	
	
	静风向东南西北四个测点
	/
	事故1小时在离事故点3公里处布点
	

	水

质
	苯系物

石油类

COD

氨氮

硫化物

挥发酚

pH

DO
	污染前期每2小时一次，后期每4小时一次。
	所在车间污水内排口及污水场装置进水、污水场放流池、调峰池，澳内海排海口
	/
	/
	/


5.6 监测结果的审核和上报

监测人员对监测结果迅速进行分析判断，确认并随时向指挥小组汇报。

监测指挥人员依据各监测点的监测数据进行汇总、分析、判断，第一时间汇报到现场应急指挥部，随后以书面方式上报。

6 应急监测关闭

在监测过程中各岗位人员应保留相应记录和信息，站办公室对监测结果进行汇总、整理，分析污染事故的污染程度、范围，评估对人体健康、生态平衡的影响，经论证已达到相关的质量标准，危害消除，本次监测过程关闭。

7 应急监测演练

为了确保乙烯区域的正常生产、生活，本着预防为主，早做准备的思路，监测组在做好资源准备的基础上，也对应急监测技术方法进行了专题研究，每年进行专项和综合演练，确保一旦发生污染突发事故后能及时监测。
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